















const int in1 = 5;
const int in2 = 4;








void loop() {
digitalWrite(in1, HIGH);
digitalWrite(in2, LOW);














 digitalWrite(in1, LOW);
  digitalWrite(in2, HIGH);








delay(2000);






delay(2000);
           }








void setup() {
[bookmark: _GoBack]pinMode(in1, OUTPUT);
pinMode(in2, OUTPUT);
}
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