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KHOA CƠ KHÍ
	Thời gian

thực hiện
	CẮT REN TRONG BẰNG TA RÔ M10 x 1.5
	Lớp


	Bài
	Số tiết

	
	Từ:

Đến:
	
	19C1-CTM1
	   5
	   6

	· MỤC TIÊU: Làm đúng tư thế thao tác cắt ren trong bằng ta rô.
· Kiến thức: 
· Làm được thao tác, động tác khoan kim loại.
· Biết phương pháp lựa chọn đường kính mũi khoan phù hợp để cắt ren trong. 

· Kỹ năng:
· Hình thành kỹ năng chọn và tháo lắp ta rô vào tay quay. 

· Làm đúng  tư thế thao tác cắt ren trong bằng ta rô.
· Thái độ :
· Sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, an toàn khi làm việc.
1. Điều kiện cho trước
a. Thiết bị: Bàn nguội êtô.
b. Vật liệu: phôi của bài tập trước.
c. Dụng cụ: Bộ ta rô M10x1.5, tay quay, êke.                 

d. Thời gian: 6 tiết
2. Kiến thức liên quan: 

· Sử dụng được máy khoan.
3. Phương pháp tiến hành: 
a. Bản vẽ chi tiết 
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                                                                                      Yêu cầu kỹ thuật:

                                                                                                      - Ren không bị lệch cháy rỗ mẻ

                                                                                                      - Mặt ren nhẵn và trùng tâm
b. Trình tự thực hiện

	TT
	Tên bước
	Thao tác / động tác
	Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật
	                       Hình vẽ minh họa

	1
	Chọn ta rô cắt ren trong
	Bộ ta rô gồm 2÷3 mũi và xem ký hiệu trên ta rô để chọn phù hợp với yêu cầu bản vẽ, phân biệt ta rô thô, bán tinh, tinh dựa vào góc vát ở đầu ta rô
	Chọn chính xác ta rô cắt ren trong theo yêu cầu bản vẽ
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	2
	Lắp ta rô vào tay quay
	Gá đuôi ta rô vào tay quay rồi kẹp chặt  
	Ta rô phải được cố định vào tay quay trong suốt quá trình gia công
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	3 
	Gá phôi lên ê tô bàn nguội
	Gá kẹp chi tiết lên ê tô bàn nguội chắc chắn và không bị nghiêng khi gia công
	Đảm bảo mặt gia công song song với hàm ê tô
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	4
	Mớm ren bằng ta rô thô
	Tay phải nắm phần giữa tay quay ấn lực, tay trái quay tay quay 1÷3 vòng theo chiều kim đồng hồ, rồi kiểm tra độ vuông góc giữa ta rô với bề mặt gia công bằng ê ke
	Ta rô phải vuông góc với bề mặt gia công
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	5
	Tiến hành ta rô 
	· Tiến hành quay ta rô mũi thô theo chiều kim đồng 1 vòng, rồi quay ngược lại 0,5 vòng dùng nhớt để bôi trơn, và tiếp tục lặp lại quay 1 vòng rồi quay ngược lại 0,5 vòng cho tới khi hoàn thành lỗ ren theo yêu cầu.

· Ta rô mũi tinh sau khi ta rô mũi thô xong.
	Đảm bảo ta rô phải vuông góc với bề mặt trong suốt quá trình gia công
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	6
	Kiểm tra


	Sử dụng bulông vặn thử bằng tay cho hết lỗ ren một cách nhe nhàng
	Đảm bảo bulông vặn bằng tay nhẹ có độ rơ cho phép
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1. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
	DẠNG SAI HỎNG:     Gẫy ta rô trong qua trình gia công ren

	Nguyên Nhân
	Biện pháp khắc phục

	Mũi khoan không vuông góc bề mặt khoan
	Điều chỉnh lỗ khoan đảm bảo vuông góc với bề mặt khoan bằng ê ke trước khi khoan.

	Ta rô không đảm bảo vuông góc
	Cần kiểm tra độ vuông góc ta rô với bề mặt gia công bằng e ke


Lưu ý : ( điểm nhấn cho ban giám khảo đánh giá)
· Chọn mũi khoan phù hợp với bước ren yêu cầu, có thể tra bảng hoặc áp dụng theo công thức:

d (mũi khoan) = D(ren) – P(bước ren)

· Chọn vận tốc cắt:

Vc = 15 ÷ 20 m/ph.
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