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	Học phần: NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁYĐỀ SỐ 3

	Lớp:  19C2-CNO	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2020 	
	Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)
(Thí sinh được sử dụng tài liệu gồm giáo trình và vở ghi chép)
	Câu 1. (1,5 điểm)
         Cho hệ thống truyền chuyển động như hình 1, lực kéo băng tải 5 là Ft=3500N, vận tốc băng tải là v=2 m/s. Tỷ số truyền của bộ truyền đai 2 là uđ=3; hộp giảm tốc 3 có các bánh răng Z1=20, Z2=70, Z3=25, Z4=60.      
        a. Xác định tỉ số truyền chung của bộ truyền và số vòng quay của trục tang trống băng tải biết số vòng quay của động cơ là nđc=1440vg/ph. (0,75điểm)
        b. Xác định công suất cần thiết của động cơ biết hiệu suất bộ truyền đai ηđ=0,95; hiệu suất 1 căp bánh răng ăn khớp là ηbr=0,98; hiệu suất 1 cặp ổ lăn là ηol=0,99, hiệu suất khớp nối là ηkn=0,95; hộp giảm tốc có 3 cặp ổ lăn, tang trống băng tải có 1 cặp ổ lăn. (0,75 điểm)
	
Hình 1



Câu 2. (2,5 điểm)
Cho bộ truyền đai dẹt có công suất P1=10kW; số vòng quay bánh dẫn n1=1440 vòng/phút; số vòng quay bánh bị dẫn n2=480 vòng/phút; tỷ số truyền u=3; đường kính bánh dẫn d1=280 mm, lực căng ban đầu F0=1000 N và khoảng cách trục a=2000 mm. Bỏ qua hiện tượng trượt trơn và lực căng phụ Fv. Hãy xác định:
a. Tỷ số truyền u và đường kính bánh đai bị dẫn d2 và góc ôm đai 1? (0,75 điểm)
b. Chiều dài tính toán của dây đai Ltt và chiều dài cần thiết của dây đai L để có thể nối đai? (0,5 điểm)
c. Vận tốc v1; lực vòng Ft, lực trên 2 nhánh căng F1, F2 và lực tác dụng lên ổ trục Fr? (1,0 điểm)
Câu 3. (3 điểm)
Bộ truyền xích ống con lăn có các thông số sau: số răng đĩa xích dẫn Z1=23 răng, tỷ số truyền u=3; truyền công suất P1=10 kW, số vòng quay bánh dẫn n1=320 vòng/phút, bộ truyền đặt thẳng đứng; làm việc va đập nhẹ; khoảng cách trục a = 38×pc; bôi trơn định kì; khoảng cách trục bộ truyền xích điều chỉnh được;  làm việc 2 ca; xích 2 dãy. Xác định:
a. Các hệ số điều kiện xích K, Kn,Kx, Kz  và bước xích pc? (1,5điểm).
b. Số mắt xích X có xét đến điều kiện nối xích dễ dàng? (0,75điểm).
c. Lực vòng Ft và lực tác dụng lên trục Fr?
	Câu 3. (3 điểm)
       Cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng tiêu chuẩn không dịch chỉnh; ăn khớp ngoài có tỉ số truyền u=3; khoảng cách trục aw=580 mm; môđun pháp mn=8 mm, góc ăn khớp α=200, momet xoắn trên bánh răng Z1 là T1=300000 N.mm, góc ăn khớp α=20°, các bánh răng không dịch chỉnh, 2 bánh răng ăn khớp ngoài. Xác định:
a. Môđun pháp mn và góc nghiêng răng β? (1,5 điểm)
b. Phân tích lực ăn khớp và tính giá trị lực vòng, lực hướng tâm, lực dọc trục trên 2 bánh răng Z1, Z2? (1,5 điểm).
	
 
       Hình 2


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
	Học phần: NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY
[bookmark: _GoBack]	Lớp:  19C2-CNO	  Ngày thi:  ____ / ____ / 2020 	ĐỀ SỐ 3

	Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)
(Thí sinh được sử dụng tài liệu, cho sai số do làm tròn số vẫn chấp nhận)
NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	a
	· Tỉ số truyền:
u=uđ.uhgt= uđ.ubr12.ubr34= uđ.(Z2/Z1). (Z4/Z3)
             =3.(70/20).(60/25)=25,2
	0,5đ

	
	
	· Số vòng quay tang bang tải:
Từ u=nđc/ntang→ ntang= nđc/u=1440/25,2=57,1 vòng/phút
	0,25đ

	
	b
	· Công suất băng tải:
Ptang= Ft.v/1000=3500.2/1000=7kW
	0,25đ

	
	
	· Hiệu suất chung của hệ thống:
ηch= ηđ. η2br.η4ol ηkn=0,95.0,982.0,994.0,95=0,8326
	0,25đ

	
	
	· Công suất cần thiết của động cơ:
Pđc=Ptang/ ηch=7/0,8326=8,407kW
	0,25đ

	2
	a
	· Tỉ số truyền: u = n1/n2 = 1440/480=3
	0,25đ

	
	
	· Đường kính bánh đai bị dẫn: d2 = u×d1 = 3 × 280 = 840mm
	0,25đ

	
	
	· Góc ôm đai

	0,25đ

	
	b
	· Chiều dài tình toán của dây đai:

	0,5đ

	
	
	· Chiều dài cần thiết: 
L=Ltt+ (100→400)mm=→mm
	0,25đ

	
	c
	· Vận tốc

	0,25đ

	
	
	- Lực vòng

	0,25đ

	
	
	· Lực trên nhánh căng và nhánh chùng:
F1= F0+0,5.Ft=1000+0,5.473.9=1237N
F2= F0-0,5.Ft=1000-0,5.473,9=763,1N
	0,5 đ

	
	
	· Lực tác dụng lên ổ trục:
Fr=F0sin(α1/2)=2.1000.sin(167/2)=1987,1N
	0,25đ

	3
	a
	· Hệ số hiệu chỉnh: K = KrKaKoKbKđcKlv
Trong đó:
Kr = 1,2→1,5 va đập nhẹ          Ka = 1 do a=45.pc
Ko = 1,25 đặt thẳng đứng          Kb = 1,5 bôi trơn định kì
Kđc = 1 điều chỉnh được            Klv = 1,12 làm việc 2 ca
K = KrKaKoKbKđcKlv = (1,2→1,5).1.1,25.1,5.1.1,12 
    = 2,52→3,15
	0,5đ

	
	
	· Hệ số Kx = 1,7 xích 2 dãy
· 
Hệ số Kz:     
· 
Hệ số Kn:  
	0, 5đ

	
	
	· Công suất P (kW) mà bộ truyền xích có thể truyền:


     Tra bảng với n01 = 400 vòng/phút, Pt=  kW 
           thì  = 34,8kW → pc = 38,1 mm
	0,5

	
	b
	· Số mắt xích
Tính Z2=u.Z1=23.3=69 răng


	0,5đ

	
	
	· Chọn X = 124 (hoặc 122) mắt xích
	0,25đ

	
	c
	· Vận tốc:

	0,25đ

	
	
	· Lực vòng:

	0,25đ

	
	
	· Lực tác dụng lên ổ trục: Fr= Km.Ft=1.2145,9=2145,9N
	0,25đ

	4
	a
	· Giữa khoảng cách trục aw, góc nghiêng răng β và môdun pháp mn có sự liên hệ sau


         Vì ta có 20° ≥ β ≥ 8° → cos8° ≥ cosβ ≥ cos20


	1,0 đ

	
	
	Thay vào công thức

                       → β = 0,263 rad hay 15,09 độ
	0,5đ

	
	c
	Phân tích lực như hình:


	0,75đ

	
	
	Lực vòng:

	0,25đ

	
	
	Lực hướng tâm:

	0,25đ

	
	
	Lực dọc trục:

	0,25đ
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