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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   	NĂM HỌC:  2019 – 2020
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP               
	Học phần:  NGUYÊN LÝ CẮT KIM LOẠI
	Lớp: 19T2-CCK1        Ngày thi:  ____ / ____ / 20
	Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1


Câu 1. (2.0 điểm) 
Thế nào là chiều sâu cắt? Cách xác định chiều sâu cắt khi tiện trụ ngoài, tiện lỗ, tiện mặt đầu, cắt đứt và cắt rãnh? Vẽ hình?
Câu 2. (3.0 điểm) 
Định nghĩa các góc , α, , 1, β, ,  . Cho biết cách nhận diện góc nâng  dương, âm, bằng 0? (không vẽ hình). 
Câu 3. (2.0 điểm) 
Thế nào là rung động cưỡng bức? Cho biết nguyên nhân gây ra rung động cưỡng bức?
Câu 4. (3.0 điểm) 
Trình bày công dụng và phân loại dao phay?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

   TRƯỞNG KHOA     		 TRƯỞNG BỘ MÔN 	    GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
 (Ký và ghi rõ họ tên)                       (Ký và ghi rõ họ tên)               (Ký và ghi rõ họ tên)       
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP
	Học phần:  NGUYÊN LÝ CẮT KIM LOẠI
	Lớp: 19T2-CCK1        Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	
	Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề)

[bookmark: _GoBack](Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1


NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Thế nào là chiều sâu cắt? Cách xác định chiều sâu cắt khi tiện trụ ngoài, tiện lỗ, tiện mặt đầu, cắt đứt và cắt rãnh? Vẽ hình?
	2,0

	
	a
	Chiều sâu cắt t (mm): Chiều sâu cắt t là chiều dày của lớp kim loại được bóc đi sau một lần chạy dao, nói cách khác chiều sâu cắt t là khoảng cách giữa mặt chưa gia công và mặt đã gia công sau một lát cắt.
	0.25

	
	b
	* Khi tiện trụ ngoài:

	t =  [mm]
Trong đó: 
– D là đường kính chưa gia công.
– d là đường kính đã gia công. (0,25đ)
* Khi tiện lỗ: 

t =  [mm]
Trong đó:
- D là đường kính lỗ đã gia công.
- d là đường kính lỗ trước khi gia công.  (0,25đ)
.
	0.5

	
	c
	Khi tiện mặt đầu: chiều sâu cắt là chiều dày lớp kim loại bị bóc đi được đo theo phương vuông góc với mặt đầu đã gia công. (0,25đ)
 *  Khi cắt đứt hoặc cắt rãnh (không mở rộng rãnh): chiều sâu cắt bằng chiều rộng lưỡi cắt của dao trực tiếp cắt gọt. (0,25đ)

	0.5

	
	d
	D
s

t
t
d
D
s
s
t
d
t
s

	0.75 

	2
	
	Định nghĩa các góc , α, , 1, β, ,  . Cho biết cách nhận diện góc nâng  dương, âm, bằng 0? (không vẽ hình). 
	3,0

	
	a
	        -Góc trước  (gama):
Là góc giữa mặt trước của dao và mặt phẳng đáy, đo trong tiết diện chính. (0,5đ) 
       -Góc sau chính  (alpha):
 Là góc giữa mặt sau chính của dao và mặt phẳng cắt gọt, đo trong tiết diện chính.(0,25 đ)
       - Góc nghiêng chính  : 
          Là góc giữa hình chiếu của lưỡi cắt chính trên mặt phẳng đáy và phương chạy dao. (0,25 đ)
       - Góc nghiêng phu ̣1:
      Là góc giữa hình chiếu của lưỡi cắt phụ trên mặt phẳng đáy và phương chạy dao. (0,25 đ)
       - Góc sắc (góc nêm)   :	
            Là góc tạo bởi mặt trước và mặt sau chính của dao, đo trong tiết diện chính. (0,25 đ)
       -Góc cắt gọt  : 
Là góc tạo bởi mặt trước của dao và mặt phẳng cắt gọt, đo trong tiết diện chính. (0,25 đ)
        -Góc nâng (nghiêng) của lưỡi cắt chính :
   Là góc tạo bởi lưỡi cắt chính và hình chiếu của nó trên mặt phẳng đáy. (0,25 đ)
	2.0

	
	b
		+  = 0 nếu lưỡi cắt chính song song với mặt phẳng đáy.
	+  > 0 nếu mũi dao là điểm thấp nhất so với tất cả những điểm khác nằm trên lưỡi cắt chính.
	+  < 0 nếu mũi dao là điểm cao nhất so với tất cả những điểm khác nằm trên lưỡi cắt chính.
	1.0

	
3
	
	Thế nào là rung động cưỡng bức? Cho biết nguyên nhân gây ra rung động cưỡng bức?
	
2,0

	
	a
	 Rung động cưỡng bức: Do các lực kích thích từ bên ngoài truyền đến (0,25 đ)
   Rung động cưỡng bức có thể có hoặc không có chu kỳ tùy theo lực kích thích có hoặc không có chu kỳ. (0,25 đ)
	

0,5

	
	b
	   Nguyên nhân của các lực kích thích gây ra rung động cưỡng bức có thể do:
- Các chi tiết của máy, dao cắt hoặc chi tiết gia công quay nhanh nhưng không cân bằng động. (0,25 đ)
- Có sai số của các chi tiết truyền động trong máy. (0,25 đ)
- Do lượng dư gia công không đều, bề mặt gia công không liên tục. (0,25 đ)
- Các mặt tiếp xúc có khe hở. (0,25 đ)	
- Do các cơ cấu truyền chuyễn động ăn khớp kém chính xác. (0,25 đ)
- Do rung động  của các máy xung quanh. (0,25 đ)
	
1,5

	4
	
	Trình bày công dụng và phân loại dao phay?
	3,0

	
	a
	+ Dao phay mặt trụ và dao phay mặt đầu là hai loại dao cơ bản nhất dùng để gia công các mặt phẳng. Dao phay mặt trụ đường tâm của nó nằm song song với mặt phẳng cần gia công. Các răng làm việc được bố trí trên mặt trụ. Còn dao phay mặt đầu đường tâm của dao vuông góc với mặt phẳng cần gia công, các răng được bố trí ở trên mặt đầu. (0.75)
  Từ hai dạng dao phay cơ bản đó người ta chế tạo ra các loại dao phay khác bằng cách bố trí răng cả trên mặt đầu và mặt trụ. (0.25)
+ Dao phay rãnh: dùng để gia công rãnh kín hoặc nửa kín cũng có thể dùng gia công các bề mặt bên có bề rộng nhỏ. (0.25)
+ Dao phay ngón: răng được bố trí trên mặt trụ và mặt đầu nên nó có thể làm việc như  dao phay mặt trụ khi gia công các bề mặt có độ rộng nhỏ hoặc để gia công các rãnh kín như  rãnh then trên trục, dao phay ngón còn dùng để gia công các mặt tròn xoay. (0.25)
+ Dao phay định hình: có răng trên mặt trụ và mặt đầu, Profin của răng giống như profin của rãnh cần gia công. (0.25)
+ Dao phay cắt: là một dạng dao phay rãnh có các răng so le nhau để mở rộng rãnh cắt, dùng để cắt đứt hoặc sẻ rãnh nhỏ. (0.25)
+ Dao phay góc: răng bố trí trên mặt côn, góc dao phụ thuộc vào góc chi tiết, dùng để gia công các khối V, mang cá v.v…(0.25)
	2.25

	
	b
	+ Dạng răng nhọn: dùng cho tất cả các loại dao không đòi hỏi Profin chính xác như: dao phay mặt trụ, mặt đầu, rãnh, góc…dạng răng nhọn khi mài sửa, mài trên  mặt sau vì vậy răng khoẻ nhưng Profin thay đổi, dạng này dễ chế tạo nên được dùng rộng rãi để chế tạo các loại dao thông dụng. (0,5 đ)
 + Dạng hớt lưng: khi mài, mài sửa trên mặt trước vì vậy răng gầy dần nhưng Profin của răng chính xác như dao phay modul, các loại dao dùng để gia công dụng cụ cắt. (0,25 đ)
	0,75



__Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
 (Ký và ghi rõ họ tên)						   (Ký và ghi rõ họ tên)	



         Vũ Đức Pháp	                                                     Dương Minh Chung
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP                   
	Học phần: NGUYÊN LÝ CẮT KIM LOẠI
	Lớp: 19T2-CCK1        Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	
	Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


Câu 1. (3.0 điểm)
Trình bày các yếu tố cơ bản của dao tiện ngoài?  Vẽ hình?
Câu 2. (2.0 điểm)
Thế nào là hiện tượng phoi bám?  Cho biết nguyên nhân xuất hiện phoi bám? Ảnh hưởng của hiện tượng phoi bám? 
Câu 3. (2.0 điểm)
     Thế nào là rung động cưỡng bức? Cho biết nguyên nhân gây ra rung động cưỡng bức? 
Câu 4. (3.0 điểm)
Trình bày công dụng và phân loại dao phay?
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA     		 TRƯỞNG BỘ MÔN 	    GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
    (Ký và ghi rõ họ tên)                    (Ký và ghi rõ họ tên)               (Ký và ghi rõ họ tên)       






    Chung Trần Thế Vinh		          Vũ Đức Pháp		       Dương Minh Chung
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II 		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP
	Học phần:  NGUYÊN LÝ CẮT KIM LOẠI
	Lớp:  19T2-CCK1        Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	
	Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Trình bày các yếu tố cơ bản của dao tiện ngoài?  Vẽ hình?
	3,0

	
	a
	+ Các yếu tố cơ bản của dao tiện ngoài:
   Dao cắt gồm có thân (cán) và đầu dao (phần làm việc). (0,25 đ)
   Cán dao dùng để kẹp dao trên ổ dao. (0,25 đ)
   Đầu dao gồm có các yếu tố sau:
- Mặt trước: là mặt theo đó phoi thoát ra. (0,25 đ)
- Mặt sau chính: là mặt của dao đối diện với bề mặt đang gia công trên chi tiết. (0,25 đ)
- Mặt sau phụ: là mặt của dao đối diện với bề mặt đã gia công trên chi tiết. (0,25 đ)
- Lưỡi cắt gọt gồm có lưỡi cắt chính (là giao tuyến giữa mặt trước và mặt sau chính của dao)  (0,25 đ) và lưỡi cắt phụ (là giao tuyến giữa mặt trước và mặt sau phụ của dao). (0,25 đ)
- Mũi dao: giao điểm giữa lưỡi cắt chính và lưỡi cắt phụ. Mũi dao có thể nhọn (r = 0), lượn  tròn (có bán kính, r được chọn trong khoảng từ 0,4  2,1 mm) hoặc mài vát. (0,5 đ)
	2.25

	
	b
	










   Phần cắt gọt
Cán dao
Mặt sau phụ
Mặt trước
Lưỡi cắt chính chính
Lưỡi cắt phụ
Mũi dao dao
Mặt sau chính

	0.75

	2
	
	Thế nào là hiện tượng phoi bám?  Cho biết nguyên nhân xuất hiện phoi bám? Ảnh hưởng của hiện tượng phoi bám?
	2,0

	
	a
	+Hiện tượng phoi bám:
  Khi gia công kim loại mềm sẽ xảy ra hiện tượng có mẩu kim loại bám chặt vào mặt trước của dao ở gần lưỡi cắt. (0,25 đ). Mẩu kim loại này có độ cứng cao hơn cả vật liệu làm dao 2,5 ÷ 3,5 lần, nó mất đi và xuất hiện liên tục. Hiện tượng đó gọi là phoi bám (lẹo dao). (0,25 đ)
	0.5 

	
	b
	+Nguyên nhân xuất hiện phoi bám:
           Do có một sự hảm nào đó lớp bề mặt của phoi khi thoát ra theo mặt trước của dao.(0,25 đ)
            Mẩu phoi bám có độ cứng cao vì nó được nung nóng, sau đó tự nguội nên được tôi cứng. Ngoài ra nó còn tự hóa cứng.  (0,25 đ)
	0.5 

	
	c
	+ Ảnh hưởng của phoi bám:
               Khi gia công thô, mẫu phoi bám nhận tải trọng về mình nên giữ được cho mặt trước của dao không bị nung nóng và mài mòn (0,25 đ). Vì vậy khi gia công thô, hiện tượng phoi bám không có hại cho dao mà thậm chí còn có lợi. (0,25 đ)
               Khi gia công tinh, phoi bám có hại vì nó làm giảm độ chính xác và độ trơn nhẳn của bề mặt gia công (0,25 đ). Mẩu phoi bám không tồn tại lâu trên dao, mà nó xuất hiện và mất đi, rơi ra rồi cắm vào bề mặt đã gia công gây nên các vết lõm (xước) trên bề mặt gia công, làm cho bề mặt gia công không trơn nhẵn.  (0,25 đ)
	1.0

	3
	
	  Thế nào là rung động cưỡng bức? Cho biết nguyên nhân gây ra rung động cưỡng bức?
	2,0

	
	a
	   Rung động cưỡng bức: Do các lực kích thích từ bên ngoài truyền đến (0,25 đ).
   Rung động cưỡng bức có thể có hoặc không có chu kỳ tùy theo lực kích thích có hoặc không có chu kỳ. (0,25 đ)
	0,5

	
	b
	   Nguyên nhân của các lực kích thích gây ra rung động cưỡng bức có thể do:
- Các chi tiết của máy, dao cắt hoặc chi tiết gia công quay nhanh nhưng không cân bằng động. (0,25 đ)
- Có sai số của các chi tiết truyền động trong máy. (0,25 đ)
- Do lượng dư gia công không đều, bề mặt gia công không liên tục. (0,25 đ)
- Các mặt tiếp xúc có khe hở. (0,25 đ)	
- Do các cơ cấu truyền chuyễn động ăn khớp kém chính xác. (0,25 đ)
- Do rung động  của các máy xung quanh. (0,25 đ)
	1,5

	4
	
	Trình bày công dụng và phân loại dao phay?
	3,0

	
	a
	+ Dao phay mặt trụ và dao phay mặt đầu là hai loại dao cơ bản nhất dùng để gia công các mặt phẳng. Dao phay mặt trụ đường tâm của nó nằm song song với mặt phẳng cần gia công. Các răng làm việc được bố trí trên mặt trụ. Còn dao phay mặt đầu đường tâm của dao vuông góc với mặt phẳng cần gia công, các răng được bố trí ở trên mặt đầu. (0.75)
  Từ hai dạng dao phay cơ bản đó người ta chế tạo ra các loại dao phay khác bằng cách bố trí răng cả trên mặt đầu và mặt trụ. (0.25)
+ Dao phay rãnh: dùng để gia công rãnh kín hoặc nửa kín cũng có thể dùng gia công các bề mặt bên có bề rộng nhỏ. (0.25)
+ Dao phay ngón: răng được bố trí trên mặt trụ và mặt đầu nên nó có thể làm việc như  dao phay mặt trụ khi gia công các bề mặt có độ rộng nhỏ hoặc để gia công các rãnh kín như  rãnh then trên trục, dao phay ngón còn dùng để gia công các mặt tròn xoay. (0.25)
+ Dao phay định hình: có răng trên mặt trụ và mặt đầu, Profin của răng giống như profin của rãnh cần gia công. (0.25)
+ Dao phay cắt: là một dạng dao phay rãnh có các răng so le nhau để mở rộng rãnh cắt, dùng để cắt đứt hoặc sẻ rãnh nhỏ. (0.25)
+ Dao phay góc: răng bố trí trên mặt côn, góc dao phụ thuộc vào góc chi tiết, dùng để gia công các khối V, mang cá v.v…(0.25)
	2.25












	
	b
	+ Dạng răng nhọn: dùng cho tất cả các loại dao không đòi hỏi Profin chính xác như: dao phay mặt trụ, mặt đầu, rãnh, góc…dạng răng nhọn khi mài sửa, mài trên  mặt sau vì vậy răng khoẻ nhưng Profin thay đổi, dạng này dễ chế tạo nên được dùng rộng rãi để chế tạo các loại dao thông dụng. (0,5 đ)
 + Dạng hớt lưng: khi mài, mài sửa trên mặt trước vì vậy răng gầy dần nhưng Profin của răng chính xác như dao phay modul, các loại dao dùng để gia công dụng cụ cắt. (0,25 đ)
	0.75



_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
 (Ký và ghi rõ họ tên)						   (Ký và ghi rõ họ tên)	




   Vũ Đức Pháp				                       Dương Minh Chung
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