Lưu ý cách tính và đảm bảo đạt yêu cầu:(phần này trường nên tính riêng ra để chuẩn bị cho đánh giá ngoài, đối với trường có thể tính 3 ca/ngày để đảm bảo đạt yêu cầu.)
Ví dụ: Trường có khu giảng đường với số phòng học lý thuyết là 80 phòng với tổng diện tích  m2, diện tích các phòng từ 56 m2 trở lên. Phòng thực tập chuyên môn và xưởng thực hành với tổng diện tích 8.208 m2   
Lấy số liệu HSSV quy đổi trung bình trong các năm, ví dụ  là 15.760 quy đổi, căn cứ theo qui định tại Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia (Tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 9210:2012 “Trường Dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”:
Phòng học lý thuyết: Tính số lớp lý thuyết: 15.760 /35 ≈ 450 lớp. Số phòng học lý thuyết cần đáp ứng của Trường sẽ là: 450 lớp : 3ca/ngày x 0,3 (30% lý thuyết) ≈ 45 phòng/1 ca => đảm bảo chuẩn về số lượng phòng. 
- Diện tích phòng học lý thuyết theo quy định là 1,5m2/chỗ học x 35 HSSV/phòng. Diện tích lớp học sẽ là 35 x 1,5 m2 = 52,5 m2; tương ứng với  tổng diện tích tối thiểu phải đạt là: 45 phòng/1 ca x52,5m2 = 2.362,5 m2.Diện tích phòng học lý thuyết thực tế của Trường với 80 phòng có diện tích từ 60m2 /phòng đến 120m2 /phòng vì vậy đảm bảo chuẩn về  số lượng và diện tích.
Phòng học thực hành: Nhà trường không đào tạo những nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
- Số lớp học thực hành là: 15.760 : 18 ≈ 473,67 (làm tròn là 474 lớp).
- Số phòng thực hành cần có: 474 lớp : 3 ca x 0,7 (70%) ≈ 111 (phòng)/1 ca. Tương ứng với tổng diện tích tối thiều phải dạt từ 4÷6 m2/1 chỗ thực hành là : 111x5x18= 9.990 m2 Hệ thống xưởng thực hành với tổng diện tích là: …….m2. Theo quy định với phòng thực hành lớn (xưởng thực hành) có thể tổ chức nhiều nhóm thực tập nhưng phải đảm bảo diện tích 46 m2/chỗ thực hành (Tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 9210:2012 “Trường Dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”).
+ Hội trường có diện tích (720 m2) với sức chứa 600 chỗ ngồi: theo Thông tư số 38/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: Hội trường của Trường dạy nghề phải bảo đảm phục vụ được các cuộc hội họp, hoạt động văn hóa, xem phim và học chính trị tập trung. Với hội trường trên 100 chỗ ngồi thì diện tích tối đa là 0,8 m2/1 chỗ ngồi, như vậy, diện tích trên 1 chỗ ngồi được tính như sau 720 m2/600 chỗ ≈ 1.2 m2/ chỗ ngồi >  0,8 m2 đạt tiêu chuẩn.
+ Sân thể dục thể thao có diện tích 8700 m2: bao gồm 06 sân bóng đá mini, 01 sân bóng rổ, bóng chuyền, 01 sân tennis, 01 sân sinh hoạt chung có mái che với diện tích 800 m2: Theo qui định tại Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia (Tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 9210:2012 “Trường Dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”: Chỉ tiêu diện tích khu rèn luyện thể chất được tính 2 m2/ học sinh x 15760  HSSV quy đổi ≈ 31520 m2, theo qui định đối với thời gian thể dục thể thao 1 ca = 3 giờ (180 phút), do đó diện tích sân thể dục thể thao phải cần là: 31520 m2/4 ca = 7880 m2 <  8700 m2 như vậy Trường đạt nội dung này. 
[bookmark: _GoBack]Như vậy, căn cứ theo Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; theo quy định đối với trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề tại Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia (Tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 9210:2012 “Trường Dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”; theo Thông tư số 38/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Nhà Trường đạt nội dung Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành.
