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Câu 1: Trong gia công cắt gọt, yếu tố nào thay đổi sau đây làm cho độ biến cứng bề mặt gia công giảm:


A. Lực cắt tăng.


B. Bán kính mũi dao (r) giảm.


C. Góc trước giảm.


D. Dao bị mòn.

Câu 2: Theo định nghĩa, phay thuận là:


A. Quá trình phay mà dao quay ngược chiều.


B. Quá trình phay khi chiều chuyển động của dao phay và chi tiết cùng chiều.


C. Quá trình phay khi chiều chuyển động của dao phay và chi tiết ngược chiều.


D. Quá trình phay mà dao quay cùng chiều.

Câu 3: Khi nào dùng phương pháp bào mà không dùng phay:

A. Gia công phá vật đúc.

B. Gia công mặt phẳng có chiều rộng hẹp và dài.


C. Gia công mặt phẳng có chiều rộng lớn.

D. Gia công mặt bậc.
Câu 4: Trong gia công cắt gọt, phoi dây thường được hình thành khi gia công trong điều kiện:

A. Vật liệu gia công giòn vớì tốc độ cắt thấp.

B. Vật liệu gia công dẻo với tốc độ cắt thấp.

C. Vật liệu gia công dẻo với tốc độ cắt lớn.

D. Vật liệu gia công giòn vớì tốc độ cắt lớn.
Câu 5: Để nâng cao độ cứng vững và đảm bảo vị trí chính xác của tâm lỗ khi khoan ta dùng biện pháp:


A. Dùng bạc dẫn hướng.


B. Chọn kết cấu lưỡi khoan hợp lí.


C. Mài dao cho đúng.


D. Dùng lưỡi khoan to và ngắn để khoan mồi.

Câu 6: Lưỡi cắt chính của dao là:


A. Giao tuyến giữa mặt trước và mặt sau chính.


B. Giao tuyến giữa mặt trước và mặt sau phụ.


C. Giao tuyến giữa mặt trước và mặt đáy.


D. Giao tuyến giữa mặt sau chính và mặt sau phụ.

Câu 7: Mặt sau phụ của dao là:


A. Mặt đối diện với bề mặt chưa gia công.


B. Mặt đối diện với bề mặt đang gia công.


C. Mặt đối diện với bề mặt đã gia công.


D. Mặt theo đó phoi thoát ra ngoài.

Câu 8: Phương pháp gia công nào ít được sử dụng nhất trong ngành sản xuất cơ khí hiện nay:


A. Phay.
B. Mài.
C. Bào.
D. Tiện.

Câu 9: Trong phương pháp gia công cắt gọt kim loại có phoi, chuyển động chính nhằm mục đích:


A. Tất cả đều đúng


B. Nhằm đạt kích thước theo yêu cầu.


C. Tạo ra hình dáng bề mặt theo yêu cầu.


D. Tạo ra vận tốc cắt để tách lượng dư ra khỏi bề mặt chi tiết gia công.

Câu 10: Trong gia công cắt gọt, tuổi bền của dao được định nghĩa là :

A. Độ bền của vật liệu chế tạo dao.

B. Thời gian từ lúc bắt đầu cắt cho đến khi dao không còn sử dụng được nữa.

C. Thời gian làm việc liên tục giữa hai lần mài dao hoặc thay dao.

D. Thời gian từ lúc gá dao lên máy đến lúc gia công xong chi tiết.
Câu 11: Mũi dao là:


A. Giao tuyến giữa mặt sau chính và mặt sau phụ


B. Giao điểm giữa lưỡi cắt chính và lưỡi cắt phụ.


C. Giao tuyến giữa mặt trước và mặt sau phụ.


D. Giao tuyến giữa mặt trước và mặt đáy.

Câu 12: Dao Bào có kết cấu giống dao:


A. Dao tiện
B. Dao khoét


C. Dao chuốt
D. Dao phay

Câu 13: Lưỡi cắt phụ của dao là:


A. Giao tuyến giữa mặt sau chính và mặt sau phụ.


B. Giao tuyến giữa mặt trước và mặt sau chính.


C. Giao tuyến giữa mặt trước và mặt đáy.


D. Giao tuyến giữa mặt trước và mặt sau phụ.

Câu 14: Chuyển động cắt chính khi bào và xọc là:


A. Là chuyển động tịnh tiến của phôi


B. Là chuyển động tịnh tiến khứ hồi của đầu dao


C. Là chuyển động quay tròn của dao


D. Là chuyển động ra vào của phôi

Câu 15: Bản chất của quá trình gia công kim loại bằng cắt gọt là:

A. Tìm hiểu tất cả các phương pháp gia công cắt gọt kim lọai.

B. Tìm hiểu về các loại dụng cụ cắt gọt kim lọai.

C. Bóc đi lớp kim lọai thừa để tạo nên hình dáng chi tiết phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của chi tiết.

D. Tìm hiểu về máy cắt kim lọai.
Câu 16: Khi cắt với tốc độ cao (v > 100 m/phút) nhiệt sinh ra trong quá trình cắt phần lớn được truyền vào:


A. Dao
B. Môi trường


C. Phoi
D. Chi tiết gia công

Câu 17: Chiều dày cắt a thay đổi từ amin đến amax khi:


A. Phay nghịch.


B. Phay đối xứng bằng dao phay ngón.


C. Phay đối xứng bằng dao phay mặt đầu.


D. Phay thuận.

Câu 18: Năng suất của Bào và Xọc thấp do:


A. Có hành trình chạy không


B. Có hành trình cắt cả đi và về


C. Tốc độ cắt nhanh


D. Tốc độ chạy về chậm hơn khi cắt
Câu 19: Góc sau chính của dao là góc hợp bởi:


A. Mặt sau chính và mặt cắt đo trên tiết diện chính.


B. Mặt trước và mặt sau chính đo trên tiết diện chính.


C. Mặt trước và mặt cắt đo trên tiết diện chính.


D. Mặt sau chính và mặt đáy đo trên tiết diện chính.

Câu 20: Khoét là phương pháp gia công lỗ sau khi:


A. Chuốt
B. Xọc
C. Doa
D. Khoan

Câu 21: Trong cắt gọt kim loại, bề mặt đang gia công là:


A. Bề mặt trên chi tiết mà dao đã cắt qua theo quy luật chuyển động.


B. Bề mặt của phôi mà dao sẽ cắt đến theo quy luật chuyển động.


C. Bề mặt chi tiết chứa lượng dư cần bỏ.


D. Bề mặt trên chi tiết mà lưỡi cắt đang trực tiếp thực hiện việc tách phoi.

Câu 22: Thành phần lực tác dụng lên dao khoan:


A. Px =0
B. Py = 0
C. Px’ = 0.
D. Pz = 0

Câu 23: Biến dạng nhiệt xảy ra trong quá trình gia công cắt gọt sẽ dẫn đến hiện tượng ban đầu cho dao:


A. Dao dễ vỡ.


B. Lẹo dao (phoi bám).


C. Mũi dao bị dài ra.


D. Dao nhanh mòn.

Câu 24: Mặt trước (mặt thoát) của dao là:


A. Mặt đối diện với bề mặt đã gia công.


B. Mặt đối diện với bề mặt chưa gia công.


C. Mặt đối diện với bề mặt đang gia công.


D. Mặt theo đó phoi thoát ra ngoài

Câu 25: Nguyên nhân nào không là đặc điểm của bào:

A. Có hành trình chạy không.

B. Tốc độ cắt thấp.

C. Có thể dùng nhiều lưỡi cắt cùng cắt.


D. Đồ gá đơn giản.
Câu 26: Chiều dày cắt a thay đổi từ amax đến amin khi:


A. Phay nghịch.


B. Phay đối xứng bằng dao phay mặt đầu.


C. Phay thuận.


D. Phay đối xứng bằng dao phay ngón.

Câu 27: Phương pháp gia công lỗ tâm nào sau đây có độ chính xác cao nhất:


A. Khoan trên máy khoan bàn.


B. Khoan trên máy tiện.


C. Khoan trên máy khoan cần.


D. Khoan trên máy khoan chuyên dùng

Câu 28: Những yếu tố nào sau đây là những yếu tố đặc trưng cho chế độ cắt trong gia công cắt gọt:

A. φ,α,φ1
B. β,δ,ε
C. γ,φ,δ
D. t,s,v
Câu 29: Góc kế tiếp của các răng mũi doa làm không đều nhau để:


A. Giảm ma sát.


B. Giảm lực cắt.


C. Giảm biến dạng.


D. Vết cắt không trùng nhau.

Câu 30: Đặc điểm nổi bật của tiện là bị hạn chế khi gia công:


A. Mặt ren nhiều đầu mối.


B. Lỗ sâu.


C. Mặt đầu.


D. Mặt định hình tròn xoay.

Câu 31: Lượng chạy dao khi bào và xọc tính bằng:


A. Vòng/phút
B. mm/vòng


C. mm/hành trình kép
D. mm/phút

Câu 32: Nhược điểm chính của hợp kim cứng là:

A. Khả năng chịu nhiệt kém.

B. Do quá cứng nên khả năng chịu uốn và va đập kém.

C. Chịu mài mòn kém.

D. Không thể cắt được ở vận tốc cắt cao.
Câu 33: Đối với gia công tiện, bằng phương pháp tra bảng thì tính tốc độ quay của trục chính bằng công thức [image: image1.png]1000.v
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 , trong đó thông số v được xác định dựa trên:

A. Vật liệu gia công.

B. Phương pháp tiện (ngoài, trong, rãnh,..).

C. Thông số hình học của dao.


D. Vật liệu làm phần cắt của dao.
Câu 34: Chọn vật liệu phần cắt của dao tiện căn cứ vào:

A. Dung dịch trơn nguội.

B. Phương pháp tiện (rãnh, lỗ, ngoài,..).

C. Tính chất vật liệu gia công, trạng thái bề mặt phôi và điều kiện cắt, hệ thống công nghệ.

D. Hình dáng, kết cấu của chi tiết cần gia công.
Câu 35: Trong phương pháp gia công phay, sử dụng loại dao phay nào sau đây để phay mặt phẳng bậc nhỏ và dài cho năng suất cao:


A. Dao phay ngón.


B. Dao phay răng lược.


C. Dao phay trụ.


D. Dao phay mặt đầu.

Câu 36: Phoi vụn thường được hình thành khi gia công trong điều kiện:

A. Vật liệu gia công dẻo với tốc độ cắt lớn

B. Vật liệu gia công dẻo với tốc độ cắt thấp

C. Vật liệu gia công giòn với tốc độ cắt lớn.

D. Vật liệu gia công giòn với tốc độ cắt thấp.
Câu 37: Trong gia công cắt gọt, đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của gia công phay:


A. Phay cho ra năng suất cao.


B. Phay đạt được độ bóng bề mặt thấp.


C. Phay là phương pháp gia công có nhiều lưỡi cắt tham gia cắt gọt.


D. Phay ít xảy ra hiện tượng lẹo dao.

Câu 38: Mặt sau chính của dao là:


A. Mặt đối diện với bề mặt đã gia công.


B. Mặt theo đó phoi thoát ra ngoài.


C. Mặt đối diện với bề mặt đang gia công.


D. Mặt đối diện với bề mặt chưa gia công.

Câu 39: Số lưỡi cắt ngang của dao khoan:


A. 2
B. 1
C. 3
D. 4

Câu 40: Trong quá trình cắt kim loại, lớp kim loại bị cắt chịu tác dụng lực từ dao và bị biến dạng theo từng giai đoạn theo thứ tự:


A. Biến dạng đàn hồi, biến dạng dẻo, biến dạng vĩnh cửu.


B. Biến dạng vĩnh cửu, biến dạng dẻo, biến dạng đàn hồi.


C. Biến dạng dẻo, biến dạng đàn hồi, biến dạng vĩnh cửu.


D. Biến dạng vĩnh cửu, biến dạng đàn hồi, biến dạng dẻo.

Câu 41: Trong gia công cắt gọt, hiện tượng lẹo dao là do:

A. Hiện tượng phoi thoát ra trên mặt trước của dao.

B. Hiện tượng phoi chưa kịp thoát ra khỏi lưỡi cắt của dao.

C. Hiện tượng chảy chậm của các phần tử của phoi trên mặt trước của dao.

D. Hiện tượng chảy chậm của các phần tử của phoi trên mặt sau của dao.
Câu 42: Cán dao dùng để:


A. Gá (kẹp) dao lên ổ dao.


B. Giữ cho dao lâu mòn.


C. Tăng độ cứng vững cho phần làm việc.


D. Tăng khả năng chịu va đập cho dao

Câu 43: Cữ so dao là bộ phận của đồ gá dùng để điều chỉnh dao, thường được sử dụng trên máy nào sau đây?


A. Máy doa.
B. Máy phay.


C. Máy tiện.
D. Máy khoan.

Câu 44: Bằng phương pháp tính toán, khi gia công bán tinh và tinh ta chọn lượng chạy dao căn cứ vào:


A. Độ cứng vững của chi tiết gia công, độ chính xác và độ bóng gia công.


B. Sức bền của cơ cấu chạy dao.


C. Độ cứng vững của chi tiết gia công, độ bền của thân dao.


D. Tất cả đều đúng.

Câu 45: Khoan có thể gia công được lỗ có đường kính nằm trong khoảng:


A. 0,1 đến 80 mm
B. 0,1 đến 100 mm


C. 0,3 đến 100 mm
D. 0,01 đến 100 mm

Câu 46: Trong gia công cắt gọt, khi gia công các mặt phẳng lớn nên sử dụng loại máy nào sau đây:


A. Máy phay giường.
B. Máy xọc


C. Máy phay đứng.
D. Máy chuốt.

Câu 47: Thân dao bào phá (bào thô) thường làm …… ở điểm đầu dao:


A. Tròn
B. Thẳng


C. Nghiêng
D. Cong

Câu 48: Tiết diện chính của dao là:


A. Mặt phẳng thẳng góc với lưỡi cắt chính của dao.


B. Mặt phẳng thẳng góc với hình chiếu của lưỡi cắt chính lên mặt cắt.


C. Mặt phẳng thẳng góc với mặt đáy đi qua một điểm trên lưỡi cắt.


D. Mặt phẳng thẳng góc với hình chiếu của lưỡi cắt chính lên mặt phẳng đáy.

Câu 49: Răng của dao doa thường được chế tạo là răng thẳng vì:


A. Tuổi bền dao tăng.


B. Phoi cắt ra là phoi vụn.


C. Giảm lực tác dụng khi cắt.


D. Răng thẳng cho ra chất lượng bề mặt cao hơn.

Câu 50: Loại dao phay nào sau đây được dùng trên máy phay ngang để gia công bánh răng:


A. Dao phay đĩa môdun.


B. Dao phay cắt đứt.


C. Dao phay mặt đầu.


D. Dao phay đĩa ba mặt.

----------- HẾT ----------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
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(Ký tên và ghi rõ họ tên)
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(Ký tên và ghi rõ họ tên)
	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

	Chung Trần Thế Vinh
	Vũ Đức Pháp
	Dương Minh Chung
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