
Baøi 5: MAÏCH ÑAÊNG KYÙ GHI CHUYEÅN

Moãi Flip Flop coù 2 traïng thaùi beàn 0 vaø 1, ta coù theå kích thích ñeå noù coù theå rôi vaøo moät trong hai tröôøng hôïp theo yù muoán,traïng thaùi naøy laø beàn ta noùi FF coù khaû naêng nhôù. Ngöôøi ta duøng nhieàu FF ñeå ghi vaøo ñoù moät soá nhò phaân n bit vôùi n laø soá FF, caùc FF duøng vaøo maïch naøy taïo thaønh maïch ñaêng kyù ghi chuyeån.

Phaàn töû cô baûn cuûa maïch ñaêng kyù ghi chuyeån laø FF D

I. Truyeàn döõ lieäu vaøo noái tieáp – thanh ghi dòch (Shift Register):

Thanh ghi dòch laø moät nhoùm FF ñöôïc saép xeáp sao cho caùc soá nhò phaân löu trong FF ñöôïc dòch chuyeån töø FF naøy sang FF keá trong moãi xung nhòp.

Flip Flop D löu tröõ (nhôù) 1 bit. Do ñoù ta gheùp noái tieáp n D FF thì löu tröõ ñöôïc n bit (thanh ghi)

1. Sô ñoà khoái:


2. Sô ñoà maïch cuûa moät thanh ghi dòch 4 bit:
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Khi PRE = CLR = 1 thì cho pheùp FF hoaït ñoäng ñoàng boä. Ngoõ vaøo xung CK ñeå dòch chuyeån döõ lieäu

( Hoaït ñoäng:

Giaû söû traïng thaùi ban ñaàu:

Q0
Q1
Q2
Q3
=
0
0
0
0

Sau 4 xung CK (dòch 4 bit)

Q0
Q1
Q2
Q3
=
D3
D2
D1
D0
Baûng traïng thaùi:

	CLR
	CK
	D
	Q0
	Q1
	Q2
	Q3

	0
	0
	X
	0
	0
	0
	0

	1
	
	D0
	D0
	0
	0
	0

	1
	
	D1
	D1
	D0
	0
	0

	1
	
	D2
	D2
	D1
	D0
	0

	1
	
	D3
	D3
	D2
	D1
	D0


Löu yù:

· Neáu ta ñöa döõ lieäu vaøo loái noái tieáp thì moãi laàn coù xung CK ta ñöa ñöôïc vaøo maïch moät bit, vôùi döõ lieäu coù n bit thì sau n xung CK, döõ lieäu seõ naèm hoaøn toaøn trong maïch

· Muoán laáy döõ lieäu ra daïng noái tieáp thì laáy ôû ngoõ ra phaàn töû FF cuoái cuøng ñoàng thôøi phaûi cho xung CK vaøo. Moãi laàn coù moät xung CK thì coù moät bit ñi ra khoûi maïch

· Ta laáy döõ lieäu ra song song thì laáy ôû caùc ngoõ ra Q0 , Q1 , Q2 , Q3
II. Truyeàn döõ lieäu vaøo song song:

Muoán naïp döõ lieäu vaøo theo loái song song thì döõ lieäu vaøo phaûi ñöôïc ñaët saün ôû caùc ngoõ a, b, c. Khi ngoõ ñieàu khieån ôû möùc 1 bò taùc ñoäng vaø neáu bit ñöa vaøo baèng 1 (ôû caùc ngoõ a, b, c) seõ laøm ngoõ ra Q töông öùng leân 1 (do ngoõ S bò taùc ñoäng), coøn neáu bit ñöa vaøo baèng 0 (ôû caùc ngoõ a, b, c) seõ laøm ngoõ ra Q töông öùng baèng 0 (do luùc naøy ngoõ R bò taùc ñoäng). Vaäy döõ lieäu ngoõ vaøo song song ñaõ ñöôïc ñöa thaúng ñeán ngoõ ra khi ngoõ ñieàu khieån nhaän vaøo bò taùc ñoäng
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Löu yù: 

· Laáy döõ lieäu ra theo loái song song baèng caùch laáy ôû caùc ngoõ ra cuûa caùc FF töông öùng. Neáu muoán laáy döõ lieäu ra theo loái noái tieáp ta laáy ôû ngoõ ra cuûa FF cuoái cuøng vaø ñöa xung vaøo ngoõ CK

· Khi laáy data ra theo loái noái tieáp thì döõ lieäu ban ñaàu seõ bò maát ñi, ñeå khoâi phuïc laïi döõ lieäu ban ñaàu ta chæ vieäc noái töø ngoõ ra Q cuûa FF cuoái cuøng veà ngoõ vaøo noái tieáp vaø moät soá xung CK seõ ñöôïc khoâi phuïc laïi

Öùng duïng:

· Duøng laøm maïch löu tröõ döõ lieäu

· Duøng laøm maïch chuyeån ñoåi döõ lieäu töø noái tieáp ra song song hay töø song song ra noái tieáp

Khaûo saùt IC 74164, IC 74165
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