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MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong bài học này học sinh có khả năng :

1.Kiến thức :

  + Trình bày được nguyên tắc hoạt động của ổ bi , nhiệm vụ của ổ bi, các thành phần của ổ bi.
  + Trình bày được nguyên tắc hoạt động của ổ bi.

2.Kỹ năng :
  + Lập được được quy trình bảo dưỡng ổ bi.
3.Thái độ :

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học và nghiêm túc trong tập. 
NỘI DUNG BÀI HỌC    
2.5  Công nghệ bảo dưỡng ổ bi  
2.5.1 Các cấp độ bảo dưỡng ổ bi
a. Bảo dưỡng sửa chữa (Breakdown Maintenance): chỉ tiến hành sửa chữa khi ổ bi, máy móc thiết bị hư hỏng.
b. Bảo dưỡng phòng ngừa (Priventive Maintenance): tạm dừng hoạt động của máy móc để tiến hành bảo dưỡng định kỳ ổ bi.
c. Bảo dưỡng dự đoán (Pridictive Maintenance): Thông qua theo dõ các thông số cơ khí, điện như: Độ rung động, dầu bôi trơn, nhiệt độ, điện thế …để tiến hành bảo dưỡng ổ bi.
d. Bảo dưỡng tiên phong (Proactive Mainteance): Phân tích các nguyên nhân hư hỏng để khắc phục triệt để, tránh lặp lại sau đó tiến hành bảo dưỡng ổ bi.
Tùy vào sự làm việc của máy móc, mức độ quan trọng của thiết bị, điều kiện vận hành, tần suất hoạt động, mức độ hư hỏng ổ bi “bạc đạn” cụ thể để xác định tình trạng hiện tại của ổ bi và lựa chọn áp dụng phương pháp bảo dưỡng phù hợp để mang lại hiểu quả cao nhất.

2.5.2 Nguyên tắc hoạt động và nhiệm vụ của ổ bi

a.Nguyên tắc hoạt động

Lực ma sát được sinh ra khi bất kỳ vật thể nào chuyển động.Lực này ngày càng lớn khi hai vật thể tiếp xúc với nhau, gây cản trở hoạt động.Để giảm ma sát, đặt dưới vật thể cần phải có viên bi hoặc con lăn.
b.Nhiệm vụ của ổ bi

  Ổ bi được thiết kế ra và sử dụng với mục đích:

+ Chịu tải

 + Giảm tải ma sát

 + Định vị chi tiết quay

 2.5.3 Các thành phần của ổ bi 
  5 thành phần chính của một ổ bi cơ bản bao gồm: 
   Phớt , vòng trong , vòng cách ,con lăn,  vòng ngoài.
  2.5.4.Quy trình bảo dưỡng bi đỡ trục rotor
   a.Tháo nắp trước 

       Dùng tuốcnơvít tháo các vít bắt nắp trước với stator 

    b. Tháo nắp sau 

      Dùng tuốcnơvít tháo nắp hộp bảo vệ quạt gió 

      Dùng tuốcnơvít tháo các vít bắt nắp sau với stator 
   c. Tháo nắp chắn mỡ ổ bi 

     Dùng dụng cụ chuyên dùng cạy nắp chắn mỡ ra khỏi áo bi 

      Chú ý vị trí cạy và tránh biến dạng nắp chắn mỡ 
  d.  Làm sạch ổ bi 

     Dùng giẻ lau làm sạch bên trong và bên ngoài ổ bi, làm sạch mỡ cũ 

  e. Tra mỡ mới vào ổ bi 

      Vừa bôi mỡ vừa ép chặt mỡ vào trong vòng bi 

  f. Lắp nắp chắn mỡ ổ bi 

     Đặt nắp chắn mỡ vào ổ bi đúng chiều 

     Dùng tay ép đều nắp chắn mỡ vào ổ bi sao cho nắp chắn mỡ vào khớp với áo bi 

   g. Lắp nắp trước 
     Dùng tuốcnơvít siết chặt các vít bắt nắp trước với stator 
  h. Lắp nắp sau 

   Dùng tuốcnơvít siết chặt các vít bắt nắp sau với stator 
   Dùng tuốcnơvít siết chặt các vít bắt nắp hộp bảo vệ quạt gió 
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