CÂU HỎI PHỤ
1. Tại sao khi lắp ráp các thanh ray của đường ray xe lửa người ta thường chừa ra một khe hở chỗ tiếp nối của hai thanh ?
 Vì khi trời nóng hay bánh xe tàu hỏa ma sát khi chạy qua, các thanh ray nở dài vì nhiệt. Do đó nếu không để khe hở, đường ray dài thêm sẽ bị ngăn cản làm cong đường ray.
2. Hãy giải thích tại sao trên các cánh quạt điện trong gia đình xài một thời gian thường bị bụi bám ?
Khi cánh quạt quay liên tục tạo ra lực ma sát, cánh quạt lúc này sẽ ma sát với không khí gây tích điện, tạo ra lực hút các hạt bụi.
 3. Tại sao trên đường ống dẫn hơi phải có những đoạn được uốn cong.
=> Vì đường ống hơi phải có những đoạn uốn cong để khi nóng lên, lạnh đi, ống dãn nở được dễ dàng, không bị cản trở và không làm cho đường ống bị hỏng ( vì phải chịu tác động của lực quá lớn do hơi giãn nở gây nên ).
4. Tại sao các tấm tôn lợp lại có dạng lượn sóng?
=> Vì khi trời nóng các tấm tôn có thể giãn nở vì nhiệt mà ít bị ngăn cản hơn, nên tránh được hiện tượng gây ra lực lớn, có thể làm rách tôn lợp mái nhà.
5. Ở đầu cán (chuôi) dao, liềm bằng gỗ, thường có một đai bằng sắt, gọi là cái khâu dùng để giữ chặt lưỡi dao hay lưỡi liềm. Tại sao khi lắp khâu, người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra vào cán?
=> Vì khi lắp khâu sắt vào cán dao, liềm bằng gỗ, người thợ rèn phải nung nóng khâu để khâu nở ra dễ dàng lắp được vào cán, khi nguội đi khâu co lại bám chặt vào cán dao làm cho dao, liềm được gắn chặt vào cán hơn
(từ “cái khâu” mang tính chất vùng miền quá nên e là phải giải thích hoặc kèm hình ảnh minh họa)
6. Khi dùng bơm tay để bơm xe đạp, thân chiếc bơm lại nóng lên và nó nóng lên càng nhanh khi lốp xe đã gần căng hơi tại sao ?
Khi dùng bơm tay để bơm xe đạp, ta đã thực hiện công. Công này đã biến thành nội năng là nóng thân bơm. Khi lốp xe căng, ta phải thực hiện công lớn hơn và phần lớn công biến thành nội năng nên thân bơm sẽ nóng lên nhanh chóng 
SV dễ lạc qua ý là piston ma sát với xy lanh nên nóng lên.Câu này không rõ ràng ý dẫn nên trả lời sẽ loạn không theo ý người hỏi
7. Tại sao chất rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, còn chất rắn đa tinh thể lại có tính đẳng hướng?
Chất rắn đơn tinh thể có tính dị hướng vì chất này được cấu tạo chỉ từ một tinh thể, tức là tất cả các hạt của nó được sắp xếp trong cùng một mạng tinh thể chung với cách sắp xếp không giống nhau khi nhìn theo các hướng nên tính chất vật lí theo mỗi hướng sẽ khác nhau 
    
Còn chất rắn đa tinh thể lại có tính đẳng hướng vì chất này được cấu tạo từ vô số tinh thể rất nhỏ liên kết hỗn độn với nhau. Do đó mỗi tinh thể có tính dị hướng nhưng khi nhìn tổng thể thì trở nên đẳng hướng. 
8. Cho một bong bóng có chứa một lượng khí được buộc chặt vào trong bình kín. Sau khi dùng một xi-lanh để hút (hoặc nạp khí) vào bình kín thì quả bóng to lên (hoặc nhỏ lại). Tại sao?   (nên có hình minh họa)
Khi hút không khí bên trong bình kín thì áp suất sẽ giảm, làm chênh lệch với áp suất bên trong quả bóng thì khi đó quả bóng sẽ to lên và ngược lại.
9. Có mấy cách làm thay đổi nội năng của 1 vật. Cho ví dụ 
Có 2 cách đó là thực hiện công và truyền nhiệt. 
Cho ví dụ: mùa lạnh, chạy nhảy, xoa 2 lòng bàn tay vào nhau. Thả 1 cái thìa vào li nước nóng, sau một thời gian cái thìa cũng nóng lên…..
10. Hãy cho biết vì sao hiện tượng đoản mạch xảy ra với mạng điện gia đình. Biện pháp nào được sử dụng để tránh không xảy ra hiện tượng này?
Hiện tượng đoản mạch là hiện tượng 2 dây nguồn chập lại với nhau. Do điện trở dây và mối tiếp xúc nhỏ nên cường độ dòng điện tăng cao. 

Hiện tượng này nếu do sai phạm của người thi công lắp đặt thì ngay lập tức các thiết bị chống ngắn mạch sẽ ngắt.

Đa số các trường hợp là do các nguyên nhân:
· Sử dụng dây dẫn hay các ổ cắm không đạt tiêu chuẩn. Vd vỏ dây không chịu nhiệt, ổ cắm rút lỏng chỉ tiếp xúc vài điểm mà dòng qua lớn làm nóng tiếp điểm.
· Tăng tải sử dụng cho đường dây và thiết bị đấu nối đã được thiết kế ban đầu khá nhỏ.  (VD: đường dây và ổ cắm chỉ dùng cho 1 tủ lạnh nhưng sau một thời gian thì lại bổ sung lò vi ba, bếp điện...) 
Hậu quả
Việc này làm nóng chảy lớp cách điện dây hay phần nhựa cách điện của ổ cắm. Lúc này các dây sẽ chạm vào nhau và gây cháy nhà.  
  
Phòng tránh:
Sử dụng đúng thiết bị theo qui cách của nhà sản xuất. 
Khi tăng tải phải thay đổi đường dây.
Không cắm phích điện lỏng.
Nếu phát hiện dây điện hay các phích cắm quá nóng phải thay thế đúng loại. 
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