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	Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn có đường kính d, chịu tác dụng các lực P1= 500N, P2 = 280N và m1 = 220Nm, m2 = 100Nm (hình vẽ)
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm (8,5đ).
b. Tính đường kính d của dầm theo điều kiện bền. Biết [] = 200 MN/m2 (1,5đ)
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	Cho dầm AB có mặt cắt ngang hình tròn có đường kính d = 40mm, chịu tác dụng các ngoại lực: P1= 600N, P2 = 1350N, m1 = 280Nm và m2 = 100Nm (hình vẽ)
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm (8,5đ).
b. Kiểm tra độ bền của dầm. Biết [] = 100 MN/m2 (1,5đ)
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	Cho dầm AB có mặt cắt ngang hình tròn đường kính không đổi d, chịu tác dụng các ngoại lực: P1 = 680N, P2 = 1000N, m1 = 250Nm và m2 = 324Nm (hình vẽ).
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Tính đường kính d của dầm theo điều kiện bền. Biết [] = 120 MN/m2. (1,5đ)
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	Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn có đường kính d = 3,6cm; chịu tác dụng các lực P1= 420N, P2 = 800N, m1 = 120Nm và m2 = 212Nm (hình vẽ)
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm (8,5đ).
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 90 MN/m2 (1,5đ)
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Đề 05
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn có đường kính d, chịu tác dụng các lực P1= 780N, P2 = 1200N, m1 = 150Nm và m2 = 226Nm (hình vẽ)
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm (8,5đ).
b. Tính đường kính d của dầm theo điều kiện bền. Biết [] = 200 MN/m2 (1,5đ)
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Đề 06
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang hình vuông có chiều dài cạnh a = 28mm, chịu tác dụng các lực P1= 550N, P2 = 900N, m1 = 140Nm và m2 = 126Nm (hình vẽ)
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm (8,5đ).
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 100 MN/m2 (1,5đ)
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Đề 07
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn có đường kính d, chịu tác dụng các lực P1= 920N, P2 = 1200N, m1 = 205Nm và m2 = 300Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm (8,5đ).
b. Tính đường kính d của dầm theo điều kiện bền. Biết [] = 180 MN/m2. (1,5đ)
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Họ và tên:						Lớp:
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	Cho dầm AB có mặt cắt ngang hình vuông chiều dài cạnh a = 26mm, chịu tác dụng các lực P1= 980N, P2 = 400N, m1 = 220Nm và m1 = 106Nm (hình vẽ)
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 100 MN/m2 (1,5đ)
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Họ và tên:						Lớp:
Đề 09
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn có đường kính d, chịu tác dụng các lực P1= 620N, P2 = 1300N, m1 = 152Nm và m2 = 300Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Tính đường kính d của dầm theo điều kiện bền. Biết [] = 200 MN/m2. (1,5đ)
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Họ và tên:						Lớp:
Đề 10
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn có đường kính d = 3,5cm; chịu tác dụng các lực P1= 850N, P2 = 380N, m1 = 180Nm và m2 = 81Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 40 MN/m2 (1,5đ)
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Họ và tên:						Lớp:
Đề 11
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn có đường kính d, chịu tác dụng các lực P1= 960N, P2 = 1300N, m1 = 230Nm và m2 = 126Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Tính đường kính d của dầm theo điều kiện bền. Biết [] = 120 MN/m2. (1,5đ)
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Họ và tên:						Lớp:
Đề 12
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn có đường kính d = 36mm, chịu tác dụng các lực P1= 750N, P2 = 1420N, m1 = 150Nm và m2 = 209Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 70 MN/m2 (1,5đ)
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Họ và tên:						Lớp:
Đề 13
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn đường kính d, chịu tác dụng các lực P1= 760N, P2 = 900N, m1 = 130Nm và m2 = 248Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm (8đ).
b. Tính đường kính d của dầm theo điều kiện bền. Biết [] = 110 MN/m2. (1,5đ)
	[image: ]
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Họ và tên:						Lớp:
Đề 14
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang hình vuông chiều dài cạnh a = 30mm, chịu tác dụng các lực P1= 900N, P2 = 1420N, m1 = 240Nm và m2 = 288Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 150 MN/m2 (1,5đ)
	[image: ]
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Đề 15
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn có đường kính d, chịu tác dụng các lực P1= 1500N, P2 = 1860N, m1 = 330Nm và m2 = 380Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Tính đường kính d của dầm theo điều kiện bền. Biết [] = 200 MN/m2. (1,5đ)
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Họ và tên:						Lớp:
Đề 16
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang hình vuông có chiều dài cạnh a = 2,3cm; chịu tác dụng các lực P1= 850N, P2 = 300N, m1 = 150Nm và m2 = 115Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 100 MN/m2 (1,5đ)
	[image: ]


Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Họ và tên:						Lớp:
Đề 17
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn có đường kính d = 30mm, chịu tác dụng các lực P1= 1120N, P2 = 880N, m1 = 350Nm và m2 = 202Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 150 MN/m2 (1,5đ)
	[image: ]
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Họ và tên:						Lớp:
Đề 18
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang hình vuông có chiều dài cạnh a = 2,2 cm; chịu tác dụng các lực P1= 950N, P2 = 380N, m1 = 220Nm và m2 = 119Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 100 MN/m2 (1,5đ)
	[image: ]


Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên:						Lớp:
Đề 19
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn có đường kính d = 32mm, chịu tác dụng các lực P1= 1520N, P2 = 2000N, m1 = 310Nm và m2 = 326Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 150 MN/m2 (1,5đ)
	[image: ]
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Họ và tên:						Lớp:
Đề 20
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang hình vuông có chiều dài cạnh a = 2,8 cm; chịu tác dụng các lực P1= 1920N, P2 = 1300N, m1 = 550Nm và m2 = 224Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 200 MN/m2 (1,5đ)
	[image: ]
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Họ và tên:						Lớp:
Đề 21
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn có đường kính d = 22mm, chịu tác dụng các lực P1= 1300N, P2 = 1880N, m1 = 260Nm và m2 = 284Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 300 MN/m2 (1,5đ)
	[image: ]
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Họ và tên:						Lớp:
Đề 22
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang hình vuông có chiều dài cạnh a = 3,2 cm; chịu tác dụng các lực P1= 1320N, P2 = 1800N, m1 = 290Nm và m2 = 426Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 150 MN/m2 (1,5đ)
	[image: ]
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Họ và tên:						Lớp:
Đề 23
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn có đường kính d = 26mm, chịu tác dụng các lực P1= 1200N, P2 = 950N, m1 = 200Nm và m2 = 155Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 200 MN/m2 (1,5đ)
	[image: ]
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Họ và tên:						Lớp:
Đề 24
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang hình vuông chiều dài cạnh a = 2,3 cm; chịu tác dụng các lực P1= 1750N, P2 = 1200N, m1 = 380Nm và m2 = 240Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 300 MN/m2 (1,5đ)
	[image: ]


Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên:						Lớp:
Đề 25
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn có đường kính d = 36mm, chịu tác dụng các lực P1= 920N, P2 = 1600N, m1 = 240Nm và m2 = 302Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 100 MN/m2 (1,5đ)
	[image: ]
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Họ và tên:						Lớp:
Đề 26
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang hình vuông chiều dài cạnh a = 2,5 cm; chịu tác dụng các lực P1= 1360N, P2 = 600N, m1 = 370Nm và m2 = 114Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 120 MN/m2 (1,5đ)
	[image: ]
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Họ và tên:						Lớp:
Đề 27
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn có đường kính d = 36mm, chịu tác dụng các lực P1= 1300N, P2 = 2000N, m1 = 300Nm và m2 =324Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 100 MN/m2 (1,5đ)
	[image: ]
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Họ và tên:						Lớp:
Đề 28
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang hình vuông chiều dài cạnh a = 3 cm; chịu tác dụng các lực P1= 1520N, P2 = 800N, m1 = 420Nm và m2 = 192Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 96 MN/m2 (1,5đ)
	[image: ]
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Họ và tên:						Lớp:
Đề 29
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn có đường kính d = 40mm, chịu tác dụng các lực P1= 980N, P2 = 1400N, m1 = 190Nm và m2 = 348Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 80 MN/m2 (1,5đ)
	[image: ]
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Họ và tên:						Lớp:
Đề 30
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang hình vuông chiều dài cạnh a = 3 cm; chịu tác dụng các lực P1= 1500N, P2 = 2200N, m1 = 350Nm và m2 = 425Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 150 MN/m2 (1,5đ)
	[image: ]
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Họ và tên:						Lớp:
Đề 31
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn có đường kính d = 32mm, chịu tác dụng các lực P1= 1350N, P2 = 800N, m1 = 340Nm và m2 = 265Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 200 MN/m2 (1,5đ)
	[image: ]
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Họ và tên:						Lớp:
Đề 32
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang hình vuông có chiều dài cạnh a = 2,5 cm; chịu tác dụng các lực P1= 1200N, P2 = 1860N, m1 = 330Nm và m2 = 336Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 200 MN/m2 (1,5đ)
	[image: ]
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Họ và tên:						Lớp:
Đề 33
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn có đường kính d = 35mm, chịu tác dụng các lực P1= 1250N, P2 = 1600N, m1 = 370Nm và m2 = 459Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 150 MN/m2 (1,5đ)
	[image: ]
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên:						Lớp:
Đề 34
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang hình vuông có chiều dài cạnh a = 2,4 cm; chịu tác dụng các lực P1= 1800N, P2 = 920N, m1 = 420Nm và m2 = 222Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 200 MN/m2 (1,5đ)
	[image: ]


Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên:						Lớp:
Đề 35
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn có đường kính d = 45mm, chịu tác dụng các lực P1= 1440N, P2 = 2000N, m1 = 390Nm và m2 = 490Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 140 MN/m2 (1,5đ)
	[image: ]


Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên:						Lớp:
Đề 36
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang hình vuông có chiều dài cạnh a = 2,4 cm; chịu tác dụng các lực P1= 2000N, P2 = 1280N, m1 = 450Nm và m2 = 286Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 200 MN/m2 (1,5đ)
	[image: ]


Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên:						Lớp:
Đề 37
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn có đường kính d = 32mm, chịu tác dụng các lực P1= 1750N, P2 = 1000N, m1 = 400Nm và m2 = 280Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 300 MN/m2 (1,5đ)
	[image: ]


Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên:						Lớp:
Đề 38
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn có đường kính d = 28mm, chịu tác dụng các lực P1= 1220N, P2 = 1800N, m1 = 220Nm và m2 = 334Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 200 MN/m2 (1,5đ)
	[image: ]


Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên:						Lớp:
Đề 39
	Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn có đường kính d = 30mm, chịu tác dụng các lực P1= 1120N, P2 = 880N, m1 = 350Nm và m2 = 202Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 150 MN/m2 (1,5đ)
	[image: ]


Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên:						Lớp:
Đề 40
	[bookmark: _GoBack]Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn có đường kính d = 30mm, chịu tác dụng các lực P1= 1120N, P2 = 880N, m1 = 350Nm và m2 = 202Nm.
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (8,5đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. 
Biết [] = 150 MN/m2 (1,5đ)
	[image: ]


Bài làm
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