
Chương 3: Nhảy mẫu trên phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark                 
                      PHẦN A: NHẢY MẪU THÂN TRƯỚC ÁO SƠ MI NAM

1.Mục tiêu:
[bookmark: _Hlk81941061]Về kiến thức:
· Trình bày được các lệnh cơ bản thường dùng để nhảy mẫu (Nhảy cỡ) trên phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark; thực hành nhảy mẫu thân trước áo sơ mi nam.
Về kỹ năng:
· Nhảy mẫu các chi tiết của áo sơ mi đảm bảo hình dáng, thông số kích thước.
Về thái độ:
· Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu của mô đun;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
2.Nội dung chương:
	2.1. Nhảy mẫu (Nhảy cỡ) trên máy với phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	

	2.1.1. Các Menu cơ bản thường dùng trong nhảy mẫu
	

	2.1.2. Nhảy mẫu áo sơ mi nam cơ bản
	



A. NHẢY MẪU THÂN TRƯỚC ÁO SƠ MI NAM:
     I.Xét hệ trục toạ độ Oxy trong nguyên tắc lấy điểm khi nhảy mẫu:
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      II. Thao tác tiến hành nhảy mẫu thân trước áo sơ mi nam:
            1. Bài tập áp dụng:
                Thông số của mã hàng

	 	
	Size S
	Size M
	Size L
	Size XL

	Dài áo
	68
	70
	72
	74

	Vai
	38,5
	40
	41,5
	43

	Vòng cổ
	36
	37
	38
	39

	Vòng ngực
	80
	84
	88
	92





                 Thông số thân trước

	 
	Size S
	Size M
	Size L
	Size XL
	(chênh lệch)

	Dài áo
	65
	67
	69
	71
	2

	Ngang vai
	18,25
	19
	19,75
	20,5
	0,75

	Vào cổ
	5
	5,2
	5,4
	5,7
	0,2-0,2-0,3

	Hạ cổ
	7
	7,2
	7,4
	7,7
	0.2-0.2-0.3

	Hạ nách
	21
	22
	23
	24
	1

	Ngang ngực
	25
	26
	27
	28
	1

	Ngangmông
	25
	26
	27
	28
	1





	          Điểm B
Size                                                               
	X
	Y

	S   M
	0
	0,2

	M    L
	0
	0,2

	 L  XL
	0
	0,3



	                ĐiểmA
Size                                                               
	X
	Y

	S     M
	- 0,2
	0

	M    L
	- 0,2
	0

	L  XL
	- 0,3
	0





	            Điểm C
Size                                                               
	X
	Y

	S     M
	0
	0,75

	 M    L
	0
	0,75

	  L     XL
	0
	0,75


	            Điểm D
Size                                                               
	X
	Y

	S   M
	-1
	1

	 M    L
	-1
	1

	 L     XL
	-1
	1














	          Điểm F
Size                                                               
	X
	Y

	S     M
	-2
	0

	 M    L
	-2
	0

	 L    XL
	-2
	0


	          Điểm E
Size                                                               
	X
	Y

	S     M
	-2
	1

	M    L
	-2
	1

	L     XL
	-2
	1












2. Lập bảng quy tắc nhảy size:
Từ khách hàng đã chọn bấm phải chuột vào cột bên phải Accumark Explorer
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Trong ô comments điền thông tin muốn ghi chú.
Trong ô Size name: Có 2 lựa chọn (Numeric và Alphanumeric)
Chọn Numeric (loại cỡ số) Chọn Alphanumeric (loại cỡ chữ)
Base size: Đặt size cơ bản
Size step: Xác định bước nhảy cỡ (chỉ có ở size số)
Smallest size: Đặt cỡ nhỏ nhất 
Next size Breaks: Đặt các cỡ kế tiếp
File/Save : Đặt tên và lưu


3. Thiết lập môi trường làm việc cho PDS:
Từ menu View chọn Preferences/Options….
[image: ]

















· [image: ]Chọn thanh Paths:




















Chọn Paths/ chọn ổ đĩa ở Device: C:/ Chọn khách hàng Storage Area: DUNG
Chọn Apply/ OK.







· Chọn thanh Generel:
[image: ]





















4.Chọn phương pháp nhảy mẫu:
Từ menu View chọn Grade Options….
[image: ]
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Chọn Small-Large Incremental: Nhảy mẫu từ size nhỏ nhất đến size lớn nhất.
Bấm Ok để chọn.


5. Các thao tác lệnh trong nhảy size:
· MENU GRADE:
	a. Áp bảng size cho chi tiết mới:
	Từ menu Grade chọn Assign Rule Table
[image: ]	


	








           Trong Device chọn ổ đĩa
	Trong Path chọn tên khách hàng
	Chọn bảng size
	Chọn OK
	Chuột phải OK
    
b. Sao chép bảng size từ chi tiết cũ sang chi tiết mới:
	Từ menu Grade chọn  Copy Size Line
[image: ]	










          Chọn chi tiết có bảng size
	Chọn chi tiết mới tạo
	Chuột phải OK
	Chuột phải OK














6. Nhập hệ nhảy:
	Từ menu Grade chọn Create/Edit Rules
	[image: ]

	














          
           Chọn Clear X
	Trong cột Delta X nhập thông số tọa độ trục X
	Chọn Clear Y
	Trong cột Delta Y nhập thông số tọa độ trục Y
	Next: Tới điểm nhảy kế tiếp (theo chiều kim đồng hồ)
	Previous: Lui về điểm nhảy trước đó (theo ngược chiều kim đồng hồ)
	Update: Cập nhập các size phía dưới giống hệ nhảy size đầu tiên
	Chọn OK
	Chuột phải OK


III. Bài tập ứng dụng:
· Nhảy mẫu thân trước và thân sau áo sơ mi nam đô rời, tay dài theo bảng thông số kích thước sau:

Thông số mã hàng:

	
	Size S
	Size M
	Size L
	Size XL

	Dài áo
	68
	70
	72
	74

	Vai
	38,5
	40
	41,5
	43

	Vòng cổ
	36
	37
	38
	39

	Vòng ngực
	80
	84
	88
	92











Thông số thân trước:

	
	Size S
	Size M
	Size L
	Size XL
	(chênh lệch)

	Dài áo
	65
	67
	69
	71
	2

	Ngang vai
	18,25
	19
	19,75
	20,5
	0,75

	Vào cổ
	5
	5,2
	5,4
	5,7
	0,2-0,2-0,3

	Hạ cổ
	7
	7,2
	7,4
	7,7
	0.2-0.2-0.3

	Hạ nách
	21
	22
	23
	24
	1

	Ngang ngực
	25
	26
	27
	28
	1

	Ngang mông
	25
	26
	27
	28
	1



Thông số thân sau:

	
	Size S
	Size M
	Size L
	Size XL
	(chênh lệch)

	Dài áo
	71
	73
	75
	77
	2

	Ngang vai
	20,25
	21
	21,75
	22,5
	0,75

	Vào cổ
	7
	7,2
	7,3
	7,5
	0,2-0,1-0,2

	Hạ nách
	27
	28
	29
	30
	1

	Hạ đô
	8
	8,4
	8,8
	9,2
	0,4

	Ngang ngực
	25
	26
	27
	28
	1

	Ngang mông
	25
	26
	27
	28
	1
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