Các bộ xử lí cơ bản của vang số karaoke X5

-Phần Mic dùng để chỉnh tiếng mic

-Phần Music dùng để chỉnh nhạc

-Phần Effect gồm có Echo và Reverd

-Phần Main out dùng để trộn tiếng ra của nhạc và mic effect của hai loa trước

-Phần center và surround giống như phần main

-Phần sub dùng để chỉnh cho tiếng trầm của sub

Các bước cơ bản để chỉnh vang số karaoke X5

Cách chỉnh vang số karaoke

Chỉnh mic, thông số music là 20, mic là 20, eff là 20,  phím âm lượng về 20, phím mic chọn mic feedback ở mức 3, còn mic  Filter là HPF FREQ là 40.9Hz. MIC 10 PEQ là 1145Hz Gain là 0.4dB Q:1.00, MIC AT 45 ms RT 8 ,LU 0dB Ratio: 4.0

CHỈNH ECHO

Chọn  Echo EFF level +100, Direct level +100, echo Pre- Deplay : 250ms HPF :47.8Hz LPF :16.6K, echo  Delay :492ms Repeat :22%, echo Delay R :0% Pre-Delay R: 45%, echo :1 PEG : 63,8Hz, Gain : -1,4dB Q:1.00

CHỈNH REVERB

Chọn Reverd Level :+100 Direct Level : +43, Time 2312ms Pre-Delay : 0ms, HPF : 0.0Hz LPF :19.0K, Level : +100 Direct Level : +43

CHỈNH MUSIC

Chọn  HPF 48.7Hz/12dB, 7 PEQ 6233Hz Gain : +1.6dB Q: 1.00

Chỉnh main, lưu ý là tất cả các cổng main, sub và SC mình điều chỉnh tín hiệu ra, cổng main điều chỉnh tín hiểu ra MR và ML phía sau, cổng sub là điều chỉnh tín hiệu ra của cổng sub đằng sau vang số này, cổng SC là điều khiển  đầu ra của loa SENTER và hai loa SR và SL phía sau vang số.

CHỈNH MAIN

Chọn work mode select  manual :Disco, Main MU :+140 MI: +100, echo :+ 106 Rev: +166, Main 4 : PEQ : 2942Hz Gain :-0.4dB Q: 1.00, Main AT :45ms RT:8 LU :+14dB Ratio: 4.0, Main Delay L :20.2ms Delay R: 20.2ms, Main mute L: No mute R:No

CHỈNH SUB

Sub mixer music:+132 Mic :+0, sub HPF: user 12dB Freq : 46.0Hz Q : 0.50, sub LPF :buttter 24dB Freq: 75,8Hz Q: lock, sub 2 PEQ: 56,8Hz Gain : +2.8dB Q:1.00, sub AT :45ms RT:8 LU:+14 dBu Ratio :4.0, sub Delay : 0.0ms mtue: No

CHỈNH CENTER

Chọn CENTER MU :+ 90 MI: +80 echo : +50 Rev :+0, CENTER Filter HPF : 65.0Hz/12dB, CEN : 1 PEQ : 78.8Hz Gain : 0.0dB Q: 1.00, CEN AT: 45ms RT:8 LU : +14 dBu Ratio :4.0, CEN Delay :0.0 ms Mute:0

CHỈNH SUR

Chọn SUR MU: +80 MI: +80 echo : +100 Rev: +100, SUR filter HPF Freq: 0.0Hz, SUR: 1 PEQ: 78.8Hz Gain : 0.0dB Q: 1.00, SUR AT: 45ms RT:8 LU:+14dBu Ratio: 4.0, SUR Delay L: 0.0ms Delay R: 0.0ms, SUR mute L: No mute R: No

Sau khi chỉnh tất cả các nút đấy xong thì tiến hành lưu, nhấn SAVE hai lần, thì chú ý bên tay phải có phím up và dow , chọn down thì tương ứng với nút yes. Điều chỉnh thông số, nếu muốn thay đổi tần số của nó thì sử dụng nút Control, hai nút có thể thay đổi tần số chính của nó chính là up và down.

Để cho chất lượng âm thanh được tốt hơn thì bạn cần chú ý kết hợp cùng các thiết bị âm thanh khác nữa. Và xin lưu ý thêm về cách chỉnh amply karaoke, một thiết bị khuếch đại tín hiệu.

Trên đây là những chia sẻ của Thế Nguyên Audio về cách chỉnh vang số karaoke X5, hi vọng rằng sẽ giúp bạn có được những giai điệu hay và tuyệt vời nhất. Để được tư vấn cũng như sở hữu những sản phẩm chất lượng chính hãng thì quý khách hãy đến với chúng tôi, địa chỉ cung cấp thiết bị âm thanh chất lượng hàng đầu. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách mọi lúc mọi nơi.
