[bookmark: _GoBack]Xây dựng trung tâm đào tạo gồm 1 tầng trệt, 3 tầng lầu và 1 tầng mái bao gồm phòng đặt máy của thang máy và bồn nước sinh hoạt
1.1. Tầng trệt
Diện tích 180 m2 gồm:
+ Sảnh : 16 m2.
+ Khu vực thực hành thang máy, thang cuốn:  95m2.
+ Thang cuốn và thang bộ, hành lang, tường: 22m2
+ Phòng mô phỏng thang cao tầng (Simulation room): 47m2
1.2. Tầng 2
Diện tích 180 m2 gồm:
+ Sảnh: 27m2.
+ Khu vực thực hành thang máy:  20m2.
+ Thang cuốn và thang bộ, hành lang, tường: 47m2
+ Khu trưng bày công nghệ thang máy, thang cuốn: 40m2
+ Khu vực vệ sinh: 10m2
+ Phòng họp: 16m2
+ Phòng server IT: 20m2
1.3.  Tầng 3
Diện tích 180 m2 gồm:
+ Khu vực thực hành thang máy:  20m2.
+ Thang bộ, hành lang, tường: 21m2
+ Khu căn tin: 81m2
+ Khu vực vệ sinh: 10m2
+ Phòng Giáo Viên: 17m2
+ Phòng dụng cụ: 12m2
+ Phòng họp: 19m2
1.4. Tầng 4
Diện tích 180 m2 gồm:
+ Khu vực thực hành thang máy:  20m2.
+ Thang bộ, hành lang, tường: 74m2
+  Phòng học lý thuyết 1: 30m2
+ Phòng học lý thuyết 2: 30m2
+ Phòng Internet: 19m2
+ Phòng thay đồ: 8 m2.
1.5.  Phòng máy của thang máy, bồn nước, cầu thang mái
Diện tích: 62m2

Phần sau này, chắc không cần cho vào tờ trình

Công trình được xây dựng và hoàn thiện với vật liệu, vật tư có chất lượng tốt: Tường bao che bằng gạch không nung hoàn thiện bằng sơn nước, bả matit, các phòng chức năng hoàn thiện bằng sơn nước ,bả matit, nền lát gạch Ceramic, thiết bị điện nước theo quy định, vì kèo lợp tôn, cửa đi và cửa sổ kính khung nhôm.
Phương án thiết kế
Sử dụng hệ thống kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực, móng băng bê tông cốt thép trên nền tự nhiên. Mái lợp tôn, xà gồ, cầu phông, li tô bằng thép, trần thạch cao khung nhôm. Cửa đi và cửa sổ nhôm kính, song sắt bảo vệ. Tường xây gạch không nung, bả matit, sơn nước, các phòng chức năng hoàn thiện bằng sơn nước ,bả matit.
 
 

