TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC – 
        HỢP TÁC QUỐC TẾ

BÁO CÁO
Về nội dung làm việc với Schneider Electric Vietnam 
Ngày 13/06/2016
1. Thành phần tham dự
* Về phía Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
- Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
- Bà Nguyễn Ngọc Trang, Trưởng phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế
- Ông Châu Văn Bảo, Trưởng khoa Công nghệ Điện – Điện tử
- Ông Lê Quang Liêm, Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ
- Ông Đỗ Công Thành, Chuyên viên Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng
* Về phía Schneider Electric Vietnam
- Bà Meriem Kellou, Đại diện Tập đoàn Schneider Electric Vietnam
- Ông Eric Dupont, chuyên gia của Bộ Giáo dục Pháp
- Bà Phạm Thi Kim Tuyến, điều phối viên dự án 
Cuộc họp diễn ra vào lúc 09h00, ngày 13/06/2016 tại phòng Họp.
2. Nội dung cuộc họp
* Schneider Electric Vietnam
- Ông Eric Dupont sẽ giúp Nhà trường thiết kế phòng thực hành và chương trình đào tạo.
- Phòng thực hành:
· Vách ngăn cho phòng lab (module 1,2,3,4) có thể dung vật liệu nhôm, cao từ sàn nhà lên tầm khoảng 1m2 và ở phía trên là kính (sát với trần nhà) để cách âm. Cửa ra vào phòng lab rộng 1m2.
· Giữ nguyên vật liệu như trong thiết kế đã đề xuất.
· Làm đường máng (độ dày 5cm) để đi dây điện trên bức tường ngăn để giữ tường cố định và thẩm mỹ quan.
· Sẽ cần thêm 03 ổ cắm 3 pha. Các ổ cắm khác không có vấn đề.
· Trần nhà cần được sơn lại.
· Thảm lót sàn có thể giữ lại nhưng cần làm sạch sẽ (có thể mua mới).
· Bên Schneider Electric sẽ lo phần bố trí logo của tập đoàn.
- Chương trình đào tạo:
· Mong muốn Nhà trường cung cấp nội dung và các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn về Điện dân dụng và Điện Công nghiệp đang sử dụng ở Việt Nam. 
- Về phần trang thiết bị cho phòng thực hành: sẽ có trả lời chính thức sau buổi thảo luận giữa tập đoàn Schneider Electric và tổ chức phi chính phủ Assist Asia.

* Hiệu trưởng
- Hướng dẫn cho Nhà trường việc thiết kế phòng thực hành (ngăn vách, lắp đặt các ổ cắm điện).
[bookmark: _GoBack]- Yêu cầu vách ngăn bằng nhôm cao bằng với bề ngang của khung cửa sổ (cao tầm 1m – 1m1) để được thẩm mỹ.
- Nhà trường muốn biết khi nào thì có thể nhận thiết bị để lắp đặt cho phòng thực hành.
- Nhà trường mong muốn việc thiết kế phòng thực hành sẽ diễn ra suôn sẻ và thuận lợi.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng  06  năm 2016
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