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Phần thứ nhất
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ ÁN 

Mục tiêu của các cơ sở khám chữa bệnh hiện nay ngoài việc  nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh mà còn phải đảm bảo các yếu tố hỗ trợ như: Bảo vệ môi trường  cơ sở y tế luôn Xanh – Sạch – Đẹp, xây dựng hệ thống xử lý nước thải, xử lý rác thải y tế đúng qui trình kỹ thuật nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng nói chung và môi trường tại các cơ sở khám chữa bệnh nói riêng, hiện nay là những vấn đề xã hội đang rất quan tâm. 
I. Sự cần thiết của đề án:
Nguồn nước thải từ bệnh viện phần lớn là nước thải thông thường từ nhà vệ sinh, khu vực rửa dụng cụ, nước thải từ phẫu thuật, điều trị, khám, chữa bệnh, xét nghiệm, giặt giũ, vệ sinh của người bệnh, nhân viên y tế... chứa rất nhiều chất độc hại, nồng độ kháng sinh và các vi khuẩn gây bệnh cao. Hệ thống xử lý nước thải không đảm bảo kỹ thuật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, tạo nên nguy cơ ô nhiễm, lây lan dịch bệnh cho cộng đồng.Tại các cụm bể xử lý nước thải phát sinh mùi nước thải, phát tán trên diện rộng gây ảnh hưởng rất lớn đến đội ngũ y tế, bệnh nhân đang khám, điều trị tại bệnh viện và khu vực xung quanh bệnh viện, mùi là một dạng ô nhiễm không khí vô cùng phức tạp tác động rất lớn đến sức khỏe con người.
Bệnh viện Hùng Vương trong những năm qua đã đầu tư rất lớn các điều kiện cần thiết trong công tác khám chữa bệnh, đảm bảo môi trường Xanh-Sạch-Đẹp, tuy nhiên với số lượng bệnh nhân đến chữa bệnh với số lượng ngày một đông, lượng nước thải hàng ngày thải ra lớn, nhất là trong thời điểm lưu lượng bệnh nhân đến chữa bệnh với số lượng đông, hệ thống xử lý nước thải xử lý không kịp gây mùi hôi trên diện rộng khu vực tại nơi cụm bể xử lý nước thải trong bệnh viện làm ảnh hưởng đến sức khỏe của đội ngũ y tế và bệnh nhân gần khu vực cụm bể xử lý nước thải. 
Vì lý do trên, tác giả mạnh dạn trình bày Đề án Xử lý mùi hôi gây ô nhiễm môi trường từ cụm bể trong quá trình xử lý nước thải tại Bệnh viện Hùng Vương, với mong muốn xử lý hạn chế mức cao nhất mùi hôi phát sinh gây ô nhiễm môi trường từ cụm bể trong quá trình xử lý nước thải tại Bệnh viện Hùng Vương
II. Căn cứ xây dựng đề án:
· Thực trạng vấn đề hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Hùng Vương.
· Quyết định số 6573/QĐ-BYT ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế “Kế hoạch cơ sở y tế xanh – sạch –đẹp”.





















Phần thứ hai
THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ ÁN
- Bệnh viện Hùng Vương có một nhà máy xử lý nước thải đang hoạt động với tổng công suất dự phòng 1000m3/ngày / đêm. Đang hoạt động với công suất trung bình 400m3/ngày/ đêm. Hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện hiện do Công ty Việt- Nhật vận hành và bảo dưỡng.
[bookmark: _GoBack]
- Nằm cạnh khu nhà B, khu nhà A chuẩn bị xây mới và sau lưng khu vực nhà dân đang sinh sống.  
- Nước thải hiện trong giai đoạn thải ra trung 400m3/ngày/ đêm . Bệnh viện chuẩn bị xây mới thêm thì việc tăng lưu lượng nước thải xử lý đồng nghĩa với việc tăng mùi hôi phát tán ra môi trường.
- Đánh giá nguy cơ: như vậy ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cán bộ công nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cộng đồng dân cư sống xung quanh.

Phần thứ ba

MỤC TIÊU ,GIẢI PHÁP LỘ TRÌNH

I. Mục tiêu đề án
Mục tiêu tổng quát: xử lý mùi  tại các hầm xử lý nước thải
1. Trước khi lắp đặt hệ thống xử lý: kiểm tra độ ô nhiễm và mùi hôi gần khu vực xung quanh hầm xử lý nước thải.
2. Thiết kế lắp đặt hệ thống xử lý mùi tại các hầm nhà máy xử lý nước thải.
3. Sau lắp đặt hệ thống xử lý: kiểm tra lại độ ô nhiễm và mùi hôi gần khu vực xung quanh hầm xử lý nước thải.





II.  Giải pháp thực hiện

[image: Quy trình xử lý mùi hôi]   





III. Lộ trình thực hiện
1.Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý mùi đạt tiêu chuẩn đã đề ra.

Bể thu gom
Mùi hôi

ống thu gom      mùi

 Mùi hôi

                                             Máy thổi khí
Bể điều hòa



                                         Cụm bể AAO
Máy thổi khí
Mùi hôi


Quạt hút cưỡng bức

Bể khử trùng


Tháp khử mùi

Bồn lọc lõi Z



                                              Khí sau khi xử lý                        Bơm tuần hoànNước thải sau xử lý


  Ống vượt máy

2.Thuyết minh công nghệ
a. Mùi hôi phát sinh trong quá trình xử lý nước thải từ các bể chức năng được thu gom lại và đưa vào hệ thống xử lý mùi, nhẳm xử lý triệt để mùi hôi, tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động xung hệ thống xử lý nước thải.
b. nguyên lý hoạt động của hệ thống khử mùi: mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải được quạt hút, hút về hệ thống khử mùi. Khí sau khi qua tháp xử lý (đã hết mùi hôi) được dẫn theo ống dẫn vượt mái thoát ra ngoài môi trường.
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Phần thứ thứ tư
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỀ ÁN
1.Kế hoạch giám sát


2.Đánh giá đề án
Thuận lợi:
· Được sự quan tâm của Đảng Ủy Ban Giám đốc bệnh viện, và các cấp quản lý cty hợp tác thực hiện đề án này.
· Góp phần hoàn chỉnh cở sở hạ tầng cho bệnh viện đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp 
Giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường đồng nghĩa với việc bảo vệ nguồn tài nguyên    thiên nhiên.  
· Giảm thiểu sự tác động đên môi trường, sức khỏe cộng đồng, góp phần nâng 
cao chất lượng cuộc sống của người dân. 
· Giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường còn là chủ trương đúng đắn theo định hướng phát triển của Đảng và Nhà nước.
Khó khăn:


























































MỞ ĐẦU 
1. Sự cần thiết của đề tài 
Nước thải bệnh viện là một trong những mối quan tâm, lo ngại sâu sắc đối với các 
nhà quản lý môi trường và xã hội vì chúng có thể gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng và nguy hiểm đến đời sống con người. Vì vậy việc nghiên cứu, tìm ra giải pháp công nghệ thích hợp để xử lý hiệu quả nước thải bệnh viện đảm bảo các tiêu chuẩn cho phép khi thải ra môi trường đã được các nhà làm môi trường trong và ngoài nước quan tâm.Do đó việc xử lý nước thải bệnh viện trước khi thải vào nguồn tiếp nhận là một yêu cầu thiết yếu. Hiện nay, các nước trên thế giới và nước ta đã ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ khác nhau để xử lý hiệu quả và an toàn nước thải bệnh viện, trong đó thường sử dụng phổ biến là công nghệ sinh học. 
2. Mục tiêu của đề tài 
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đạt tiêu chuẩn Việt Nam loại A để 
thải vào nguồn tiếp nhận với công suất 500m3/ngđ. 
3. Nội dung của đề tài 
 Đánh giá về thành phần, tính chất nước thải bệnh viện. 
 Nêu các phương pháp xử lý nước thải bệnh viện. 
 Đề xuất phương án tối ưu, tính toán chi tiết các công trình đơn vị trong hệ 
thống xử lý đó. 
4. Phương pháp thực hiện 
• Thu thập số liệu, tra cứu tài liệu. 
• Tìm hiểu thực tế hệ thống xử lý nước thải ở một số bệnh viện. 
• Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn đã đề ra. 
5. Giới hạn của đề tài 
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện với công suất 500m3/ngđ. 
6. Ý nghĩa kinh tế - xã hội Về mặt kinh tế 
 Góp phần hoàn chỉnh cở sở hạ tầng cho những bệnh viện chưa có hệ thống xử 
lý nước thải đạt chuẩn. 
1 
 Giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường đồng nghĩa với việc bảo vệ nguồn tài 
nguyên thiên nhiên. 
 Tạo việc làm cho người dân khi triển khai dự án . 
Về xã hội 
 Giảm thiểu sự tác động đên môi trường, sức khỏe cộng đồng, góp phần nâng 
cao chất lượng cuộc sống của người dân ở khu vực. 
 Việc xây dựng hệ thống còn là chủ trương đúng đắn theo định hướng phát triển 
của Đảng và Nhà nước. 
· Hạn chế mùi nước thải: Mùi nước thải chủ yếu hình thành tại trạm bơm, ngăn xử lý hiếu khí, ngăn chứa bùn... Các công trình xử lý nước thải được đậy kín bằng nắp bê tông cốt thép hoặc nắp thép không gỉ. Tại các công trình tạo mùi hôi bổ trí chụp hút và quạt hút đưa khí thải về xử lý bằng than hoạt tính tại bế lọc hấp phụ hoặc bế lọc sinh học trước khi xả ra môi trường. Trồng cây xung quanh công trình xử lý nước thải để tạo cảnh quan cũng như hạn chế bốc mùi.
Ô nhiễm mùi là một dạng ô nhiễm không khí vô cùng phức tạp bởi lẽ mùi được tạo ra từ sự kết hợp của hàng trăm hợp chất khác nhau với nồng độ rất thấp. Ô nhiễm mùi được đặc biệt quan tâm do đặc tính mùi hôi của nó, sự tác động đến sức khỏe con người, và ngoài ra chúng còn có khả năng phát tán trên diện rất rộng. Các ảnh hưởng của nó đến sức khỏe là dị ứng da, cay mắt, mệt mỏi, nhức đầu, mất ngủ, chóng mặt… đã được báo cáo. Mặt khác, sự ô nhiễm mùi này có thể phát tán trên một diện rộng ở mức độ địa phương hoặc khu vực
Chính vì vậy, để kiểm soát mùi hôi không để phát tán gây ô nhiễm môi trường là một vấn đề đặt ra. Ông Huỳnh Công Khánh và các cộng sự, thuộc xí nghiệp Quản lý nước thải đã nghiên cứu ứng dụng, các tiến bộ khoa học hiện nay, để kiểm soát và xử lý mùi hôi hình thành từ quá trình một cách tối ưu nhất.
Về quy trình khử mùi hôi, trước tiên là đánh giá nơi phát sinh mùi hôi, tiếp đến là thiết kế khung che, gia công khung che, lắp đặt khung che, thu mùi tại các bể, khử mùi tại các bể. Để khử được mùi hôi, cần dung dịch muối 5% điều chế thành dung dịch anolyte phun vào không gian kín để khử mùi.
Mùi hôi sẽ được kiểm soát ở mức cho phép một cách ổn định. Nếu có điều kiện về kinh phí sẽ kiên cố hóa không gian kín bằng vật liệu có tuổi thọ cao hơn như thép, inox, thay cho các cây tre lồ ô cong vênh, các tấm nhựa phẳng làm mái thay cho các cuộn nylon… thì việc khử mùi sẽ đạt hiệu quả cao hơn, ổn định hơn.
Nhà máy xử lý nước thải (NMXLNT) thường phát sinh mùi hôi, khí độc hại trong quá trình vận hành, ảnh hưởng đến môi trường làm việc của cán bộ nhân viên cũng như môi trường dân cư sinh sống xung quanh. Vì vậy hiện nay, các Chủ đầu tư đã bắt đầu quan tâm đến việc đầu tư các hạng mục xử lý khí mùi vào các dự án cải tạo hoặc xây mới các NMXLNT.Vấn đề kiểm soát mùi đã trở nên cần thiết trong tình hình cải thiện môi trường sống hiện nay. Công ty CP Môi trường & Thiết bị Công nghiệp Biển Đông (ESEAVN) là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, thiết kế và cung cấp các hệ thống xử lý khí, khử mùi. Đặc biệt là các hệ thống khử mùi cho các nhà máy, trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung...ESEAVN mong muốn được chia sẻ các giải pháp tốt nhất, góp phần bảo vệ và tạo dựng Môi trường Việt Nam ngày càng sạch hơn.
. THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MÙI HÔI
Khí thải chứa mùi từ nơi phát sinh được thu gom thông qua các chụp hút. Các chụp hút được nối với hệ thống ống dẫn, dưới tác dụng của lực hút ly tâm khí thải chứa mùi theo hệ thống đường ống dẫn vào tháp hấp phụ. Quá trình hấp phụ được thực hiện bằng cách cho tiếp xúc hai pha không hòa tan pha rắn với pha khí. Chất hấp phụ sẽ đi từ pha khí đến pha rắn cho đến khi nồng độ giữa hai pha đạt đến trạng thái cân bằng. Hiệu quả của phương pháp hấp phụ phụ thuộc vào diện tích bề mặt của pha rắn và khả năng hấp phụ của vật liệu được chọn. Than hoạt tính là một trong những vật liệu thường được chọn làm chất hấp phụ. Khí sau khi qua tháp hấp phụ được dẫn ra ống thải và thoát ra ngoài không khí.
3. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MÙI HÔI TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI
[image: Quy trình xử lý mùi hôi]
4. ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MÙI HÔI
A. ƯU ĐIỂM:
Công nghệ đề xuất phù hợp với đặc điểm, tính chất của nguồn khí thải;
Nồng độ khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT.
Cấu tạo đơn giản.
Không gian lắp đặt nhỏ.
Nước thải bệnh viện là một vấn đề quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường  và nguy hiểm đến đời sống con người. Do đó việc xử lý nước thải bệnh viện trước khi thải vào nguồn tiếp nhận là một yêu cầu thiết yếu. Trong quá trình vận hành nhà máy xử lý nước thải (NMXLNT) thường phát sinh mùi hôi, khí độc hại, làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường xung quanh.
    Ô nhiễm mùi là dạng ô nhiễm không khí rất phức tạp do mùi được tạo ra từ sự kết hợp hàng trăm hợp chất khác nhau ở nồng độ rất thấp. Ô nhiễm mùi được đặc biệt quan tâm vì đặc trưng mùi hôi của nó, khả năng tác động đến sức khỏe con người, và khả năng phát tán trên diện rất rộng.Việc xác định nguồn gốc và thành phần chất ô nhiễm là rất quan trọng để từ đó đề xuất các công nghệ xử lý phù hợp. Dựa trên kết quả đo đạc mùi phát sinh từ các ngành công nghiệp phổ biến ở Việt Nam như thuộc da, chế biến mủ cao su và sản xuất thức ăn chăn nuôi và hoạt động chăn nuôi heo. Bài báo này trình bày kết quả đo đạc nồng độ của các chất gây mùi đặc trưng của các ngành công nghiệp nói trên. Trên cơ sở tổng quan các công nghệ xử lý và đánh giá các ưu nhược điểm, bài báo đề xuất công nghệ lọc sinh học là phù hợp nhất cho xử lý mùi hôi.
         Giới thiệu
      Ô nhiễm mùi được đặc biệt quan tâm do đặc tính mùi hôi, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và khả năng phát tán trên diện rộng của nó. Các ảnh hưởng cấp tính đến sức khỏe do ô nhiễm mùi như cay mắt, nhức đầu, dị ứng da, vấn đề về ngủ... đã được báo cáo. Mặt khác, ô nhiễm mùi có thể phát tán trên diện rộng ở mức độ địa phương hoặc khu vực.
     Ô nhiễm mùi có thể do một hợp chất bay hơi riêng lẻ hay, chiếm phần lớn, là một hỗn hợp của nhiều hợp chất. Mặc dù chất ô nhiễm mùi thông thường có nồng độ rất thấp, nhưng mũi người rất nhạy cảm, ví dụ như ngưỡng mùi đối với chất thải thông thường mà mũi người có thể xác định được là 0,00001 ppm, và có khả năng phân biệt đến hơn 5 triệu mùi khác nhau. Mặt khác, các tiêu chuẩn và hướng dẫn để đánh giá ô nhiễm mùi hiện nay còn thiếu và rất khác nhau. Do vậy việc xác định nguồn gốc phát sinh mùi và đo đạc nồng độ mùi rất khó khăn.
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