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	Rác hữu cơ
	Rác hữu cơ là loại rác dễ phân hủy và có thể  đưa vào tái chế để đưa vào sử dụng cho việc chăm bón và làm thức ăn cho động vật.
	- Phần bỏ đi của thực phẩm sau khi lấy đi phần chế biến được thức ăn cho con người.
- Phần thực phẩm thừa hoặc hư hỏng không thể sử dụng cho con người.
- Các loại hoa, lá  cây, cỏ không được con người sử dụng sẽ trở thành rác thải trong môi trường.
	- Các loại rau, củ quả đã bị hư, thối…
- Cơm/ canh/ thức ăn còn thừa hoặc bị thiu…. Các loại bã chè, bã cafe
- Cỏ cây bị xén/ chặt bỏ, hoa rụng….
mica trung quốc

	Rác vô cơ
	Rác vô cơ là những loại rác không thể sử dụng được nữa cũng không thể tái chế được mà chỉ có thể xử lý bằng cách mang ra các khu chôn lấp rác thải
	- Các loại vật liệu xây dựng không thể sử dụng hoặc đã qua sử dụng và được bỏ đi.
- Các loại bao bì bọc bên ngoài hộp/ chai thực phẩm.
- Các loại túi nilong được bỏ đi sau khi con người dùng đựng thực phẩm
- Một số loại vật dụng/ thiết bị trong đời sống hàng ngày của con người.
	- Gạch/ đá, đồ sành/ sứ vỡ hoặc không còn giá trị sử dụng.
- Ly/ cốc/ bình thủy tinh vỡ…
- Các loại vỏ sò/ ốc, vỏ trứng…
- Đồ da, đồ cao su, đồng hồ hỏng, băng đĩa nhạc, radio… không thể sử dụng.

	Rác tái chế
	Rác tái chế là loại rác khó phân hủy nhưng có thể đưa vào tái chế để sử dụng nhằm mục đích phục vụ cho con người.
	- Các loại giấy thải
- Các loại hộp/ chai/ vỏ lon thực phẩm bỏ đi
	- Thùng carton, sách báo cũ.
- Hộp giấy, bì thư, bưu thiếp đã qua sử dụng
- Các loại vỏ lon nước ngọt/ lon bia/ vỏ hộp trà….
- Các loại ghế nhựa, thau/ chậu nhựa, quần áo và vải cũ…



Thùng chứa rác có ba màu khác nhau chứa các loại rác khác nhau:
· [bookmark: _GoBack]Thùng màu xanh lá cây dùng để chứa rác hữu cơ, có thể phân huỷ. 
· Thùng màu đỏ nằm giữa dùng để chứa rác vô cơ có thể tái chế được, rác không thể phân huỷ được.
· Thùng màu vàng dùng để chứa rác tái chế.
Cách xử lý: ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn thông thường với Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Tp. HCM.
Ngoài ra trong trường còn có cac loại chất thải khác:
Chất thải xây dựng:
 Loại rác được thải ra do phá dỡ, cải tạo các hạng mục/công trình xây dựng cũ, hoặc từ quá trình xây dựng các hạng mục/công trình mới (nhà, cầu cống, đường giao thông…), như vôi vữa, gạch ngói vỡ, bê tông, ống dẫn nước bằng sành sứ, tấm lợp, thạch cao… và các vật liệu khác.
 Cách xử lý: giao cho các đơn vị xây dựng xử lý.
Chất thải nguy hại:
 Là các chất thải phát sinh từ các phòng, xưởng thực tập gồm:
· Chất thải rắn nguy hại: bao gồm khí thải độc hại, hóa chất ở dạng lỏng, chúng dễ gây ra cháy nổ, ngộ độc, tác động không tốt đến sức khỏe của con người và dễ ăn mòn nhiều vật chất khác như: xăng, dầu, linh kiện điện tử bị hỏng…
· Chất thải rắn như sắt thép kim loại bị gỉ cũ kĩ gây ít hoặc không nguy hại nhưng chúng cần phải được xử lý dọn dẹp hay tái chế cẩn thận.
Cách xử lý: xử dụng thùng màu  xám dùng để chứa các chất độc hại, nguy hiểm, cần thu gom để xử lý riêng như: chất thải y tế, dẻ lau xăng/ nhớt/ dầu, linh kiện điện tử bị hỏng, pin đã sử dụng …. 



