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GIẢI PHÁP HẠ TẦNG MẠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

I.  Hệ thống mạng trục chính.

· Hệ thống cáp quang liên kết từ phòng máy chủ đến các khu vực
II.  Hệ thống mạng không dây (Wifi )

· Phục vụ truy cập mạng cho nhân viên, giảng viên và học sinh

· Kết nối các thiết bị kiểm soát và điều khiển tại các phòng học.
III.  Hệ thống giám sát bằng camera

· Giám sát các hoạt động trong khuôn viên nhà trường đảm bảo vấn đề an ninh và phục vụ quản lý giảng viên và sinh viên
IV. Hệ thống kiểm soát và điều khiển bằng thẻ từ.

· Hệ thống đồng bộ dữ liệu từ phần mềm xếp thời khóa biểu để mở cửa và điện các phòng học trước khi giáo viên và học sinh lên lớp.
· Nguyên lý hoạt động của hệ thống:

· Hệ thống gồm các ổ khóa có tích hợp các đầu đọc RFID (thẻ từ) được kết nối và đồng bộ về trung tâm qua mạng wifi. Ổ khóa này được đấu nối với bộ phận cầu dao chính của lớp học để điều khiển đóng mở hệ thống điện.

· Một phần mềm quản lý kết nối với tất cả các khóa của lớp học và được đồng bộ dữ liệu với phần mềm xếp thời khóa biểu. Trước khi giờ học 30 phút, phòng có lớp học hôm đó sẽ được mở cửa và điện để sinh viên vào lớp. Khi giáo viên tới lớp dùng thẻ của giáo viên quét qua đầu đọc để xác nhận lại đã đến lớp. Nếu sau 30 phút bắt đầu giờ học mà giáo viên không quét thẻ để xác nhận, hệ thống sẽ tự động tắt điện phòng học đó.
· Mỗi giảng viên được cấp một thẻ từ (có thể làm thẻ giữ xe, thẻ nhân viên, thẻ thư viện.. ) 

· Tất các trạng thái theo thời gian (tắt mở điện, quét thẻ…) được lưu lại trên máy chủ phục vụ cho việc quản lý.

· Lợi ích:
· Quản lý được giờ lên lớp của giảng viên.

· Kiêm soát được hệ thống điện trong các phòng học tránh lãng phí điện.
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