CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạn phúc


BÀI VIẾT SÁNG KIẾN

(Đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm)
-----------

1. Đặt vấn đề:
Hiện tại, trong khuôn viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều hệ thống đèn chiếu sáng công cộng bao gồm nhiều loại đèn khác nhau như: LED, metan, huỳnh quang, compact huỳnh quang,… . Nhưng đều được điều khiển đóng ngắt bằng tay do người phụ trách thực hiện.
Do vậy nếu thời tiết không thuận lợi, việc điều khiển này sẽ có rất nhiều rủi ro về an toàn điện và tính tiết kiệm sẽ không cao cũng như sẽ thiếu tính chuyên nghiệp.
Vấn đề đặt ra là cần một hệ thống điều khiển tự động hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trong khuôn viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.

2. Nội dung cơ bản của sáng kiến: 

2.1. Các loại hệ thống đèn chiếu sáng công cộng tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng
2.1.1. Đèn tuýp huỳnh quang
- Cấu tạo của bộ đèn huỳnh quang loại thường
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Hình 2.1.1a: Cấu tạo của bộ đèn huỳnh quang

- Ngoài cấu tạo trên thì đèn huỳnh quang còn có một loại cấu tạo khác là sử dụng tăng phô điện tử với cấu tạo như sau:
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Hình 2.1.1: Cấu tạo của bộ đèn huỳnh quang sử dụng tăng phô điện tử

2.1.2. Đèn cao áp Metan

Cấu tạo của loại đèn này gần giống với đèn huỳnh quang nhưng với công suất lớn hơn và phức tạp hơn.
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Hình 2.1.2: Cấu tạo của bộ đèn cao áp Metan 250W
2.1.3. Đèn tuýp LED
Cấu tạo của bộ đèn tuýp LED này đơn giản hơn các loại còn lại
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Hình 2.1.3: cấu tạo của bộ đèn tuýp LED
2.1.4. Đèn pha LED

Cấu tạo của đèn pha LED có cấu tạo phức tạp bao gồm nhiều thành phần khác nhau
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Hình 2.1.4: cấu tạo của bộ đèn tuýp LED
2.1.5. Các loại thiết bị điều khiển cho hệ thống chiếu sáng
- CB tép loại 2 cực có công suất tùy từng loại hệ thống chiếu sáng
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Hình 2.1.5a: CB tép 2 cực

- CB cóc loại 2 cực có công suất tùy từng loại hệ thống chiếu sáng
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Hình 2.1.5b: CB cóc 2 cực

- Công tắc các loại thường sử dụng cho đèn tuýp huỳnh quang, tuýp LED
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Hình 2.1.5c: Công tác các loại
- Mỗi loại đèn khác nhau được sử dụng một loại thiết bị đóng, ngắt khác nhau theo đúng như công suất và công dụng của nó tuy vậy vẫn phải vận hành bằng tay do nhân viên có chức năng phụ trách.

2.2. Cải tiến hệ thống điều khiển đèn chiếu sáng công cộng

2.2.1. Sơ đồ nguyên lý của các hệ thống điều khiển đèn chiếu sáng công cộng tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
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Hình 2.2.1a : Sơ đồ nguyên lý

Như hình trên ta thấy toàn bộ hệ thống đều được điều khiển bằng CB hoặc công tác do người vận hành điều khiển


2.2.2. Hệ thống điều khiển sử dụng công tắc cảm biến ánh sáng LS6B 
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Hình 2.2.2a: Công tắc cảm biến ánh sáng LS6B


- Công tắc cảm biến ánh sáng LS6B là loại công tắc có nguyên lý hoạt động dựa trên mức độ sáng của môi trường được lắp đặt, nói cách khác là nó sẽ đo độ sáng của môi trường xung quanh và đóng ngắt Relay bên trong thiết bị này làm nên 1 công tắc tự động theo ánh sáng

Thông số kỹ thuật:

· Model: LS6B
· Dạng công tắc: Lắp nổi

· Nguồn điện: 220V AC 50hz

· Công suất: 1000w, 5A


- Kết hợp công tắc cảm biến ánh sáng và contactor tạo nên bộ điều khiển đèn chiếu sáng công cộng tự động theo ánh sáng
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Hình 2.2.2b: Sơ đồ nguyên lý hệ thống điều khiển tự động

- Nguyên tắc hoạt động của mạch trên: khi ánh sáng môi trường xung quanh đủ (buổi sáng hoặc trưa chiều còn đủ sáng) công tắc LS6B sẽ không tác động làm cho contactor H1 không tác động do vậy đèn sẽ không sáng, ngược lại nếu môi trường xung quanh không đủ sáng (buổi tối, chiều muộn) công tắc LS6B sẽ tác động làm contactor H1 tác động làm cho tiếp điểm H1 đóng từ đó hệ thống đèn sẽ sáng.



2.2.3. So sánh trước và sau khi áp dụng cải tiến

- Trước khi áp dụng:


+ Hệ thống điều khiển được điều khiển hoàn toàn bằng tay.


+ Độ tin cậy chưa cao do được điều khiển bằng tay


+ Do tùy mùa mà độ sáng của môi trường có khác nhau ở cùng một khung giờ


+ Hệ thống điều khiển chưa thông minh.

- Sau khi sử dụng:



+ Hệ thống điều khiển được tự động hoàn toàn


+ Độ tin cậy cao


+ Hệ thống nhận biết được cường độ ánh sáng xung quanh từ đó quyết định đèn sáng hay tắt.


+ Giảm chi phí cho người vận hành



3. Kết quả áp dụng thử sáng kiến:


- Áp dụng tại các hệ thống chiếu sáng công cộng trong trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.

- Đa số các hệ thống đều hoạt động như dự kiến, có một số hệ thống đặt tại nơi có bóng cây sẽ hoạt động thiếu chính xác hơn.
4. Lợi ích mang lại

- Khi áp dụng cải tiến thì hệ thống hoạt động chuyên nghiệp và độ tin cậy cao, không cần người vận hành, chỉ cần kiểm tra, bảo trì

- So với hệ thống cũ khi chưa cải tiến thì hệ thống mới giúp tiết kiệm nhân công vận hành và tiết kiệm điện hơn do hệ thống đo được cường độ ánh sáng của môi trường xung quanh.

5. Các đơn vị/lĩnh vực khác có thể áp dụng sáng kiến


- Tất cả các đơn vị, cơ quan có sử dụng hệ thống chiếu sáng công cộng vận hành bằng tay đều có thể áp dụng được
6. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến:


- Hiện tại cải tiên trên chỉ có hiệu quả trong phạm vi của đơn vị áp dụng. Tuy nhiên, nếu có thời gian để thực nghiệm nhiều hơn nhằm xác minh được độ bền, độ ổn định thì có thể nhân rộng ra.
7. Các chứng cứ đính kèm để minh họa về phạm vi ảnh hưởng:


Tp.HCM, ngày  14  tháng  01  năm 2019

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI VIẾT SÁNG KIẾN

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
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