CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạn phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Lê Hồng Anh Tuấn
· Sinh ngày, tháng, năm: 16/6/1991                                   Giới tính: Nam
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư điện công nghiệp
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Bảo trì, sửa chữa hệ thống điện
· Chức vụ, đơn vị công tác: Nhân viên, Phòng Quản trị - Dịch vụ
II. NỘI DUNG:
1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

Hiện tại, trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh có 2 giàn âm thanh ngoài trời và cả 2 đều thường xuyên bị hiện tượng feedback (hú) khi điều chỉnh âm lượng quá 50%, do vậy hệ thống âm thanh không thể sử dụng hết công suất cũng như không thể điều chỉnh độ trầm bổng như ý muốn.
Do vậy gây hao phí công suất âm thanh khi sử dụng cũng như chất lượng âm thanh không tốt làm khó nghe hoặc ảnh hưởng đến người nghe. Một số trường hợp do lỗi của hệ thống âm thanh làm cho các buổi lễ lớn như 20/11, Dỗ Tổ Hùng Vương, Khai giảng,... kém phần trang trọng, cũng như sự thành công của buổi lễ.
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác.
· Yếu tố khách quan chủ yếu là do thiếu đồng bộ trong hệ thống âm thanh (Loa, amplier hiệu EV, Equalizer của Dalton, Micro hiệu dbx) gây ra không trùng tần số ở một số dãi tần số thấp (<150Hz) và một số dãi trung tần (4-8KHz) là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng feedback.

· Các yếu tổ chủ quan:

Do cách bố trí loa so với sân khấu chưa tốt

Do cách sử dụng micro chưa đúng của người sử dụng

Do cách điều chỉnh dàn âm thanh chưa tốt đây là nguyên nhân chính và chủ yếu của hiện tượng feedback

3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.
Hạn chế hiện tượng feedback (hú) cho hệ thống âm thanh.
4. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.
I. Nguyên nhân

Trước hết để hạn chế vấn đề đặt ra cần xác định được nguyên nhân chủ yếu xảy ra từ đâu. Cụ thể thực trạng tại trường có 3 nguyên nhân chính là:
a. Do cách bố trí loa so với sân khấu

b. Do cách sử dụng micro

c. Do cách điều chỉnh dàn âm thanh

II. Cách xử lý, khắc phục 

1. Cách xử lý, khắc phục nguyên nhân do bố trí loa so với sân khấu
Nên bố trí như sau:
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Nên bố trí như trên để hạn chế nhiều nhất hiện tượng dội âm từ các mặt phẳng (kính của các cửa sổ, cửa ra vào phòng học tại khu C)

Không nên bố trí như sau:
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3. Cách xử lý, khắc phục nguyên nhân do cách sử dụng micro

Hạn chế triệt để tình trạng đặt micro trước loa một góc 600 
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Theo hình chỉ nên sử dụng micro trong vùng có chấm
4. Cách xử lý, khắc phục nguyên nhân do điều chỉnh dàn âm thanh

a. Cách chỉnh Mixer (bộ trộn)
Chỉnh Volume như hình, tức là tất cả các kênh, group và Stereo out đều ở 0 hoặc dưới 0, ở một số tình huống cần thiết có thể lên đến 5 nhưng phải hiệu chỉnh ở một số thông số khác.
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     Chỉnh Gain ở mức từ -16 đến mức -34 tức từ đầu đến mức trắng đậm như trong hình
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Và để ý khi hoạt động nếu đèn Peak sáng tại kênh nào tức là kênh đó đang có tín hiệu vào vượt quá mức bình thường và chỉnh gian thấp xuống đến khi đèn Peak không sáng nữa, nếu để đèn Peak sáng một thời gian hệ thống sẽ xảy ra hiện tượng feedback
b. Cách chỉnh Equalizer

Chỉnh cho các tần số từ 25-160 (thấp) Hz và 4-8KHz (trung cận cao) luôn ở mức từ 0 trở xuống, các tần số khác ta có thể chỉnh hơn mức 0 nhưng cao nhất ở mức +5
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Do bộ EQ (Equalizer) tại trường thuộc dạng EQ như hình trên tức là dạng EQ mù nên ta chỉ có thể hạn chế bằng cách điều chỉnh tần số thông qua cơ sở kinh nghiệm nên hiện tượng feedback (hú) vẫn đôi khi xảy ra do hoạt động của micro khi sắp hết pin sẽ không ổn định cũng như một số yếu tố khách quan khác (tạp âm có tần số thấp như tiếng máy xe, tiếng trống trường,…)
III.  Hướng khắc phục triệt để
Nhìn chung hiện tượng feedback đã giảm đáng kể, nhưng để khắc phục triệt để hơn ta cần có bộ feedback destroyer chuyên nghiệp:
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Và bộ Micro không dây có độ tin cậy cao ví dụ của hãng Sennheiser, Shure.
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5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.
Có thể áp dụng những phương pháp trên vào tất cả các đơn vị, cơ quan, công ty nào có sử dụng hệ thống âm thanh ngoài trời và có bộ Mixer cũng như bộ EQ trong dàn âm thanh này.
Cụ thể đã áp dụng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM cho dàn âm thanh lớn ngoài trời.
6. Thời điểm áp dụng.
Đã áp dụng tại ngày lễ 20-11 năm 2015, đã hạn chế tối đa hiện tượng feedback.

7. Hiệu quả mang lại.

Hạn chế hiện thượng hú, rít (feedback) trong sử dụng hệ thống âm thanh ngoài trời
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
· Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2014-2015, quyết định số 1402/QĐ-GDĐT-VP ngày 26/8/2015.
                                                            Tp.HCM, ngày  27  tháng  3  năm 2016

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ








Lê Hồng Anh Tuấn

