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Câu 1: Gia công hoá có thể gia công bề dày:

A. 12 mm
B. 14 mm
C. 11 mm
D. 13 mm
Câu 2: Thanh truyền sóng có tác dụng gì ?

A. Truyền sóng âm để thực hiện quá trình cắt
B. Nguồn siêu âm
C. Bộ phận truyền dao động từ đầu từ giảo đến dung cụ
D. Là bộ biến từ
Câu 3: Trong gia công điện hóa điện cực dụng cụ được phân làm mấy loại:

A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
Câu 4: Sử dụng dòng dung dịch hạt mài áp lực cao để tác động vào vùng gia công, tách bóc đi vật liệu thừa, là nguyên lý của phương pháp gia công:

A. Tia nước có hạt mài
B. Cắt tia nước
C. Dòng hạt mài
D. Siêu âm
Câu 5: .Sử dụng dòng khí mang hạt mài với vận tốc cao va đập lên chi tiết để bóc vật liệu khỏi bề mặt chi tiết, là nguyên lý gia công của phương pháp:

A. Tia nước có hạt mài
B. Siêu âm
C. Tia nước
D. Không câu nào đúng
Câu 6: Dụng cụ gia công siêu âm có hình dáng như thế nào?

A. Có hình dáng phức tạp
B. Có hình dáng cần thiết, giống biên dạng của chi tiết gia công
C. Có hình dáng giống bề mặt cần gia công
D. Có hình tròn
Câu 7: Tần số sóng siêu âm được sử dụng trong gia công siêu âm:

A. 18 - 25Hz
B. 15 – 40kHz
C. 18 - 25kHz
D. Không câu nào đúng
Câu 8: Phương pháp gia công tia lửa điện được chia làm mấy loại:

A. 3
B. 2
C. 4
D. 5
Câu 9: Các phương pháp gia công điện tiếp xúc thông thường có mấy loại:

A. 4
B. 6
C. 5
D. 7
Câu 10: Tia plasma có thể được sử dụng để cắt đứt kim loại dày:

A. 255 mm
B. 355 mm
C. 200 mm
D. 1000 mm
Câu 11: Gia công siêu âm có thể đươc sử dụng để gia công:

A. Các loại thép
B. Hợp kim cứng
C. Các loại vật liệu khác nhau
D. Kim loại màu
Câu 12: Phân loại các phương pháp gia công đặc biệt theo năng lượng đưa vào vùng gia công có mấy  loại?
A. 4
B. 6
C. 5
D. 3
Câu 13: Sơ đồ gia công dưới đây là phương pháp gia công gì?
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A. Điện hoá
B. Dòng hạt mài
C. Siêu âm
D. Cắt tia nước
Câu 14: .Độ chính xác cao nhất khi gia công hóa học đạt được là:

A. 0,075mm
B. 0,125mm
C. 0,0125mm
D. 1,25mm
Câu 15: Phát biểu nào sau đây là sai trong gia công điện tiếp xúc:

A. Có khả năng điều chỉnh chế độ gia công trong một dãy rộng
B. Có khả năng gia công các bề mặt phức tạp trong thời gian ngắn
C. Không có khả năng  hoàn toàn cơ khí hóa và tự động hóa
D. Có thể dùng dòng điện xoay chiều với điện thế thấp
Câu 16: Bắn phá chi tiết để tách vật liệu là nguyên lý gia công của phương pháp nào?

A. Gia công mài điện tiếp xúc
B. Gia công tia lửa điện
C. Gia công hóa
D. Gia công cơ Anot
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng

A. Trong gia công siêu âm, tần số tăng thì vận tốc cắt không ảnh hưởng
B. Gia công siêu âm là phương pháp công cơ truyền thống
C. Gia công siêu âm sử dụng tác động cơ có chu kỳ của các hạt mài xảy ra với tần số siêu âm.
D. Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 18: Để lấy dụng cụ bị gãy, kẹt trong chi tiết, ta sử dụng phương pháp gia công:

A. Siêu âm
B. Tia nước
C. Điện hoá
D. Tia lửa điện
Câu 19: Lựa chọn kích cỡ hạt mài phụ thuộc vào yêu cầu của quá trình gia công, thông thường cỡ hạt cho gia công thô là:

A. 200 - 400
B. 600 - 800
C. 400 - 600
D. 800 - 1000
Câu 20: Một trong những phương pháp tăng cường hóa quá trình cắt, các chi tiết làm bằng vật liệu khó gia công và nâng cao năng suất gia công là cắt với vận tốc và lượng chạy dao có giá trị thay đổi. Là phương pháp gia công gì ?

A. Gia công cơ truyền thống
B. Gia công cắt có dao động
C. Gia công nhiệt
D. Đánh bóng
Câu 21: Đặc điểm nào là sai đối với gia công phay hoá:

A. Gia công chi tiết mỏng
B. Không gây cong vênh, méo mó,
C. Gia công chỉ một chi tiết một lần,
D. Gia công có thể không cần gá đặt,
Câu 22: Phương pháp ăn mòn hóa học kim loại, mà chỗ không gia công được phủ bởi lớp vật liệu kháng quang:
A. Tạo phôi hoá
B. Phay hoá
C. Quang hoá
D. Khắc hoá
Câu 23: Khi tiện bằng plasma, vòi phun phải đặt nghiêng với mặt phẳng thẳng góc với mặt gia công 1 góc:

A. 30o
B. 45o
C. 60o
D. Cả ba
Câu 24: Có mấy loại laser:

A. Ba loại
B. Hai loại
C. Năm loại
D. Bốn loại
Câu 25: Gia công điện tiếp xúc với U=10 – 20V trong môi trường dung dịch lỏng, có bao nhiêu phương pháp thực hiện:

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 26: Độ nhám bề mặt đạt được khi gia công bằng tia nước:

A. 1.25-1.9 µm
B. 0.4-1.8 µm
C. 0.76-7.6 µm
D. Không câu nào đúng
Câu 27: Câu nào sau đây đúng:

A. Gia công điện cực thỏi chi tiết và tia lửa điện được nhấn chìm trong chất điện môi
B. Gia công tia lửa điện bằng cắt dây thì sự phóng điện xảy ra giữa đầu điện cực với chi tiết gia công
C. Cả hai câu trên đều đúng
D. Cả hai câu trên đều sai
Câu 28: Lượng hạt mài được bổ sung vào tia nước trong quá trình gia công:

A. Khoảng 0,3 kg/ph
B. Khoảng 0,2 kg/ph
C. Khoảng 0,4 kg/ph
D. Khoảng 0,1 kg/ph
Câu 29: Nhiệt độ vùng gia công của phương pháp gia công plasma là:

A. (10.000-14.000)o
B. (5.000-7.000)o
C. (9.000-11.000)o
D. (2.000-3.000)o
Câu 30: Để gia công hợp kim nhôm, sử dụng chất khắc hoá sau:

A. H​2SO4
B. FeCl3​
C. HCl,
D. NaOH
Câu 31: Cấp hạt mài vào buồng trộn khi gia công bằng tia nước có hạt mài theo cơ chế sau:

A. Hạt mài được cấp vào buồng trộn cưỡng bức bằng dòng không khí nén
B. Tia nước áp lực cao di chuyển hút hạt mài vào buồng trộn
C. Hạt mài được cấp vào buồng trộn nhờ trọng lượng riêng của hạt mài
D. Cả ba phương pháp trên
Câu 32: Khoan lỗ bằng điện hóa có thể khoan được các lỗ có tỷ lệ giữa chiều sâu và đường kinh:

A. 25:1
B. 50:1
C. 10:1
D. 5:1
Câu 33: Phát biểu nào sau đây là sai đối với phương pháp gia công bằng tia nước:

A. Việc xác định đường biên của chi tiết cần gia công rất lâu
B. Gia công bằng tia nước gia công rất tốt những vật liệu dễ gẫy như thủy tinh
C. Quá trình gia công bằng tia nước có thể sản xuất hang loạt do khả năng lập lại của các phần mềm CAD/CAM
D. Không có bề mặt chịu ảnh hưởng nhiệt
Câu 34: Cho sơ đồ nguyên lý gia công như hình dưới dây, xác định là phương pháp gia công nào
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A. Siêu âm
B. Tia nước
C. Tia nước có hạt mài
D. Không câu nào đúng
Câu 35: Gia công cắt có dao động được chia làm mấy loại?

A. 3
B. 4
C. 2
D. 5
Câu 36: Chi tiết nối với anod, dụng cụ nối với catod. Hai điện cực đều được đặt vào trong bể đựng dung dịch điện phân. Khi đóng điện, dòng điện đi qua dung dịch điện phân làm hoà tan kim loại ở anod. Đây là nguyên lý gia công của phương pháp:
A. Điện hoá,
B. Mạ điện
C. Tia lửa điện
D. Hoá học
Câu 37: Áp lực lớn nhất gia công bằng tia nước là:

A. 0,5.108 – 3. 108 Pa
B. 4. 108 -  6. 108 Pa
C. 3. 108 – 5. 108 Pa
D. 2. 108 – 4. 108 Pa
Câu 38: Khoan lỗ bằng điện hóa với lỗ có chiều sâu đến 610mm đường kính đường kính có thể gia công được là:

A. 0.2 – 0.5mm,
B. 0.5 – 1.27mm,
C. 2 – 3mm
D. Cả ba câu trên
Câu 39: Theo tần số f, sóng âm được phân loại thành siêu âm khi:

A. Có tần số từ 16Hz đến 16.000Hz
B. Có tần số trên [image: image4.png]1010



Hz
C. Có tần số đến 16Hz
D. Có tần số từ 16.000Hz đến [image: image6.png]1010



Hz
Câu 40: .Dòng khí trong gia công bằng dòng hạt mài có áp suất:

A. 1,4-2Pa
B. 1400-2000Mpa
C. 0,2 – 1,4Mpa
D. Không câu nào đúng
Câu 41: Yêu cầu của dung dịch chất lỏng dùng trong gia công tia lửa điện:

A. Dẫn điện tốt
B. Cách điện
C. Độ nhớt lớn
D. Trung tính về hoá học
Câu 42: Chiều rộng vết cắt tối thiểu khi cắt bằng tia laser:

A. Phụ thuộc vào chiều dầy vật liệu
B. 0,2mm
C. 0,05mm
D. 0,1mm
Câu 43: Khoảng cách giữa đầu vòi phun và bề mặt gia công trong gia công tia nước có hạt mài điển hình là:

A. 32µm
B. 1.6 µm
C. 1.6 mm
D. 3.2 mm
Câu 44: Khoảng cách giữa đầu vòi phun và bề mặt gia công trong gia công tia nước có hạt mài so với phương pháp gia công bằng tia nước là:

A. Khoảng 2 – 3 lần xa hơn
B. Khoảng 4 lần xa hơn
C. Bằng nhau
D. Khoảng từ 2 đến 4 lần gần hơn
Câu 45: Sử dụng các chất lỏng trơn nguội được chia làm mấy loại:

A. 4
B. 3
C. 5
D. 6
Câu 46: Vai trò của nước trong gia công tia nước có hạt mài:

A. Liên kết hạt mài
B. Làm nguội hạt mài
C. Cả hai
D. Không cái nào
Câu 47: Phạm vi ứng dụng của phương pháp gia công hóa :

A. Gia công bình áp suất hình cầu
B. Khoan lỗ sâu.
C. Cắt vật liệu dẫn điện cứng, các kim loại đặc biệt với tốc độ cao.
D. Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 48: Các yếu tố quan trọng ảnh hương đến độ chính xác gia công bằng tia lửa điện:

A. Hiệu điện thế
B. Khoảng các giữa catot và anot
C. Tay nghề của công nhân
D. Cường độ dòng điện
Câu 49: Dụng cụ trong gia công bằng siêu âm được làm bằng vật liệu:

A. Thép Cr, Ni, V
B. Thép CD100
C. Thép 45, Y8A, Y10A
D. Thép C45
Câu 50: Đường kính của điện cực dây bằng:

A. 0,3 – 0,5
B. 0,05 – 0,1
C. 0,1 – 0,3
D. 0,01 – 0,05
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
	TRƯỞNG KHOA
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)
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