	
	                             Mẫu số 6.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 5
	GV giảng dạy: Phạm Huy Hoàng
Lớp giảng: 18C1-ĐCN2
Thời gian thực hiện bài giảng:  45 phút
Thực hiện  ngày: 06/05/2019 
Bài trước: Các mạch chiếu sáng,chuông điện,công tơ điện




Tên bài: XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA

Mục tiêu của bài giảng: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
 -	Xác định đúng cực tính dây quấn động cơ không đồng bộ ba pha. 
-	Đấu dây động cơ không đồng bộ ba pha đúng sơ đồ để có thể vận hành.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
· Động cơ KĐB  pha
· Pin 9V (hoặc ăc-qui 6 – 12V)
· Đồng hồ VOM
· Nguồn điện 3 pha 380V / 220V
· Dây dẫn, keo cách điện
· Kềm đa năng, tuốc-nơ-vit 
Hình thức tổ chức dạy học:
	- Höôùng daãn môû ñaàu: 	Taäp trung.		
	- Höôùng daãn thöôøng xuyeân:	Theo nhoùm.
	- Höôùng daãn keát thuùc:	Taäp trung.	 

I. Ổn định lớp học:                                                             	Thời gian: 1 phút.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

· Vai trò của ĐC không đồng bộ 3 pha trong sinh hoạt và sản xuất.




	

· Nêu vai trò của ĐC không đồng bộ 3 pha trong sinh hoạt và sản xuất.
· Giới thiệu sơ về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của ĐC không đồng bộ 3 pha.
· Nêu lên tầm quan trọng của việc xác định đúng cực tính động cơ.
	

· Lắng nghe, suy nghĩ 



· Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhận


- Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhận
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	Hướng dẫn ban đầu
I.Xác định cực tính dây quấn stator động cơ không đồng bộ ba pha: dùng nguồn DC(9V– 12V).





















II.Đấu dây động cơ KĐB 3 pha






III.Tổng kết hướng dẫn ban đầu.

	
1.Hướng dẫn SV xác định 2 đầu dây của từng cuộn dây của ĐC không đồng bộ 3 pha.
-Vẽ hình các cuộn dây ĐCKĐB 3 pha,yêu cầu SV sử dụng VOM để xác định từng cặp đầu dây.
-Nêu lên các trường hợp có thể gặp khi kiểm tra thông mạch các cuộn dây.
2.Bước 2: Chọn cuộn chuẩn. 
-Yêu cầu SV chọn ra một cuộn chuẩn.
3.Bước 3: Xác định cực tính dây quấn stator động cơ không đồng bộ ba pha.
-Hướng dẫn SV nối cuộn chuẩn vào hai đầu mA kế.
-Hướng dẫn SV nhấp Pin và quan sát để xác định cực tính của 2 cuộn dây còn lại.
-Vẽ sơ đồ đấu dây hình sao và tam giác.
-Hướng dẫn SV đấu nối.
-Nêu một vài lỗi có thể xảy ra trong quá trình đấu nối động cơ.


-Rút ra những điều cần lưu ý khi kiểm tra,vận hành ĐCKĐB 3 pha.
	




- Quan sát, lắng nghe, ghi chép,thực hành theo hướng dẫn GV.


- Quan sát, lắng nghe, ghi chép.




-Thực hành theo hướng dẫn GV.




- Quan sát, lắng nghe, ghi chép.

- Thực hành theo hướng dẫn GV.


-Lắng nghe, ghi chép.

-Thực hành theo hướng dẫn GV.
-Quan sát,lắng nghe và ghi chép.



-Lắng nghe và ghi chép.
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IV. Rút kinh nghiệm về tổ chức và thực hiện bài giảng: 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
	


Trưởng khoa/Trưởng bộ môn





Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2019

Giảng viên thực hiện





Phạm Huy Hoang



