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Bài 19 (2 tiết)  Nhiễu xạ ánh sáng     

Mục tiêu: Giới thiệu sự nhiễu xạ ánh sáng gây bởi các sóng cầu và bởi các sóng phẳng
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I. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng
Hiện tượng tia sáng bị lệch khỏi phương truyền thẳng khi đi gần các chướng ngại vật, có kích thước cỡ bước sóng, được gọi là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng (H. XIV.1). Lỗ tròn nhỏ O đã nhiễu xạ ánh sáng khiến tại điểm M trên vách V trong buồng tối, hơi chếch so với phương truyền thẳng của mọi tia sáng, vẫn nhận được ánh sáng truyền từ S (H. XIV.2). 

II. Nhiễu xạ gây bởi các sóng cầu
1. Nguyên lí Huyghen- Frênen

Nguyên lí Huyghen: Bất kì một điểm nào mà ánh sáng truyền đến đều trở thành nguồn sáng thứ cấp phát ánh sáng về phía trước nó.

Nguyên lí Frênen đề cập đến biên độ và pha của nguồn thứ cấp: biên độ và pha của nguồn thứ cấp là biên độ và pha do nguồn thực gây ra tại vị trí của nguồn thứ cấp.

2. Biểu thức của dao động sáng tại M 

Giả sử phương trình dao động sáng của nguồn O là : x = acos(t.
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Theo nguyên lí Frênen, dao động sáng tại dS có dạng: 




dx(dS) = a(dS)cos((t –
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Trong đó a(dS) là biên độ dao động sáng do nguồn O gây ra tại dS.

Dao động sáng do dS gây ra 

tại M là: (H. XIV.3) dx(M) = a(M)cos((t – 
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Trong đó, a(M) là biên độ dao động sáng do dS gây ra tại M.
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, A là hệ số phụ thuộc góc nghiêng
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