TỦ LẠNH


P1 	Tủ lạnh bảo quản thực phẩm bằng cách hạ thấp nhiệt độ của thực phẩm đó. Tủ lạnh làm chậm sự phát triển và sự tái sinh sản của các vi sinh vật như vi khuẩn và hoạt động của các en-zym làm cho thực phẩm bị hư mốc.

P2	Tủ lạnh hoạt động dựa vào 3 nguyên lý. Thứ 1, nếu 1 chất lỏng được nung nóng, nó sẽ chuyển sang dạng khí hoặc hơi. Khi khí này được làm lạnh, nó chuyển trở lại thành dạng chất lỏng. Thứ 2, nếu làm giãn nở 1 chất khí, thì chất khí đó sẽ giảm nhiệt độ. Nếu 1 chất khí bị nén, chất khí đó sẽ tăng nhiệt độ. Thứ 3, việc hạ thấp áp suất xung quanh chất lỏng sẽ làm chất lỏng đó sôi. 

[bookmark: _GoBack]P3	Để giữ cho tủ lạnh ở nhiệt độ thấp không đổi, nhiệt độ trong tủ lạnh phải được truyền từ bên trong các ngăn chứa thực phẩm của tủ lạnh ra bên ngoài. 1 Dung môi chất làm lạnh được sử dụng để làm điều này. Dung môi chất làm lạnh này được luân chuyển đi vòng xung quang tủ lạnh, ở đó dung môi chất làm lạnh này chịu sự thay đổi về áp suất và nhiệt độ và sự thay đổi từ chất lỏng sang chất khí và ngược lại. 

P4	1 dung môi chất làm lạnh phổ biến là hợp chất của cacbon, chlorine va fluorine mà được biết với tên gọi là R12. R12 này có điểm sôi rất thấp: -290C . Do đó, ở nhiệt độ phòng bình thường (khoảng 200C) thì R12 nhanh chóng chuyển sang dạng khí. Tuy nhiên, các dung môi chất làm lạnh mới hơn mà ít gây hại cho môi trường như KLEA 134a  thì đang dần dần thay thế R12.

P5 	Quá trình làm lạnh bắt đầu ở máy nén. Máy nén sẽ nén khí để làm cho nó tăng nhiệt độ. Sau đó khí này được bơm vào dàn ngưng (dàn ngưng là 1 dàn ống dài có hình zig-zag).  Khi khí được nén để tăng nhiệt độ đi qua dàn ngưng, khí nóng này sẽ toả nhiệt ra xung quanh và giảm nhiệt độ xuống. Trước khi khí này rời khỏi giàn ngưng, khí này bị ngưng tụ trở lại thành chất lỏng. 

P6	Chất lỏng rời khỏi giàn ngưng tụ phải chảy xuống 1 ống hẹp (gọi là ống mao). Chất lỏng phải chảy qua ống mao để đảm bảo ngăn cản không cho chất lỏng đi ra khỏi giàn ngưng quá nhanh và đồng thời giữ cho chất lỏng ở áp suất cao. 

P7	Khi chất lỏng đi qua ống mao sẽ đi đến những ống có kích thước to hơn của giàn bay hơi, do đó áp suất giảm xuống nhanh chóng. Chất lỏng chuyển thành chất khí, do chất khí bị làm giãn nở và mở rộng nên giảm nhiệt độ và lạnh hơn. Chất khí lạnh này sẽ hấp thụ nhiệt độ từ tủ lạnh. Sau đó chất khí lạnh này được hút ngược trở lại về máy nén và quá trình làm lạnh của tủ lạnh bắt đầu trở lại.

P8	Tủ lạnh được bật va tắt bởi bộ điều khiển (bộ điểu khiển dung cho việc điều chỉnh nhiệt độ để thực phẩm không bị đông cứng quá nhiều. 

