UNIT 2:  CENTRAL HEATING


Task 1  
Solid fuel fires/ stoves; electrical heating – radiant fires, underfloor; central heating – gas/oil, etc.
Lò đốt / lò đốt nhiên liệu rắn; sưởi ấm bằng điện - cháy rạng rỡ, dưới sàn; sưởi ấm trung tâm - gas / dầu

Task 2  
1 Pilot light – to ignite the boiler. ( Not given in text.)   đốt cháy nồi hơi đèn chỉ thị
2 Heat exchanger fins – to increase the surface area in contact with water, which improves the transfer of heat.  Cánh trao đổi nhiệt - để tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với nước, giúp cải thiện làm tăng khả năng truyền nhiệt
3 Flue – to provide air for combustion. (Not given in text) to allow exhaust gases to escape.  Ống khói - để cung cấp không khí cho quá trình đốt cháy để (cho phép) khí thải thoát ra
4 Thermostat: to shut off the gas control valve when the water temperature reaches the preset level.  
Máy/Bộ điều chỉnh nhiệt: để tắt van điều khiển khí khi nhiệt độ nước đạt đến mức cài sẵn
5 Pump – to circulate water round the system.  
Bơm - để tuần hoàn nước quanh hệ thống

Task 3

PARA 1    
Hầu hết các thiết bị sưởi ấm trung tâm sử dụng nhiên liệu đốt là ga hoạt động dựa vào hệ thống “nước” chảy qua các ống bên trong thiết bị trao đổi nhiệt. Một hệ thống sưởi ấm trung tâm sử dụng nhiên liệu đốt là ga phổ biến bao gồm 1 lò hơi, 1 mạng lưới các  ống, 1 ống dẫn và các thiết bị tản nhiệt và 1 hệ thống dự trữ nước nóng.

PARA 2 	
Trong nồi hơi quy chuẩn, nước được đun nóng bằng  lò đốt sử dụng nhiên liệu là ga. Sau đó nó được bơm đi xung quanh hệ thống sưởi ấm trung tâm và đến xi lanh dự trữ nước nóng. Nhiên liệu đốt là ga đến lò đốt được điều khiển bởi 1 hoặc nhiều van mà các van này được vận hành bằng 1 công tắc hẹn giờ hoặc  thiết bị điều chỉnh nhiệt độ lò hơi, thiết bị điều chỉnh nhiệt độ xy lanh dự trữ nước nóng hoặc bởi 1 thiết bị điều điểu chỉnh được đặt ở 1 trong các phòng cần sưởi ấm. 

PARA 3 	
Không khí  thì cần thiết để cho quá trình cháy diễn ra hoàn toàn và không khí này được cung cấp đến lò đốt bằng 2 cách hoặc là từ bên trong căn nhà khi mà sự 
thông hơi thoát khi của căn nhà được đảm bảo hoặc là từ trực tiếp bên ngoài thông qua 1 ống khói cân bằng.
PARA 4   	
.
Nước được lưu thông qua một bộ trao đổi nhiệt phía trên đầu đốt. Bộ trao đổi nhiệt được làm bằng ống gang hoặc đồng, chống lại sự ăn mòn. Cả hai bộ trao đổi nhiệt bằng gang hay đồng đều có dạng  cánh  mỏng để tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với nước, giúp làm tăng khả năng truyền nhiệt. Bộ điều chỉnh nhiệt đươc đặt trong lò hơi để làm cho van điều chỉnh nhiên liệu đốt là ga tắt khi nhiệt độ nước đạt đến mức đặt trước.

PARA  5  	
	Sau khi được bơm qua van chuyển hướng hoặc ưu tiên, nước tuần hoàn xung quanh một trong hai đường ống mà  chúng hoạt động như bộ trao đổi nhiệt. Một 
đường ống đi qua bên trong của xi lanh lưu trữ nước nóng trong một dàn ống xoắn ruột gà. Nhiệt được truyền đến nước xung quanh mà có thể được rút ra từ xy lanh 
này từ những vòi nóng khác nhau trong nhà khi có nhu cầu sử dụng. Một đường ống dẫn nước trở về lò hơi để tái tạo nhiệt. 
[bookmark: _GoBack]	1 đường ống còn lại của sơ đồ dẫn đến các thiết bị trao đổi nhiệt. Vài thiết bị trao đổi nhiệt thì được kết nối với nhau qua 1 đầu ống cung cấp nước nóng đi vào và 1 đầu còn lại đem nước lạnh trở về lò hơi. Theo cách này,  tất cả các thiết bị trao đổi nhiệt nhận nước nóng trực tiếp từ lò hơi.

