UNIT 2:  CENTRAL HEATING
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Task 1  
Solid fuel fires/ stoves; electrical heating – radiant fires, underfloor; central heating – gas/oil, etc.
Lò đốt / lò đốt nhiên liệu rắn; sưởi ấm bằng điện - cháy rạng rỡ, dưới sàn; sưởi ấm trung tâm - gas / dầu

Task 2  
1. Pilot light – to ignite the boiler. ( Not given in text.)    đốt cháy nồi hơi 
1. Heat exchanger fins – to increase the surface area in contact with water, which improves the transfer of heat.  Cánh trao đổi nhiệt - để tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với nước, giúp cải thiện khả năng truyền nhiệt
1. Flue – to provide air for combustion. (Not given in text) to allow exhaust gases to escape.  Ống khói - để cung cấp không khí cho quá trình đốt cháy. để (cho phép) khí thải thoát ra
1. Thermostat: to shut off the gas control valve when the water temperature reaches the preset level.  
		Máy điều nhiệt: để tắt van điều khiển khí khi nhiệt độ nước đạt đến mức cài sẵn
1. Pump – to circulate water round the system.  
		Bơm - để tuần hoàn nước quanh hệ thống

Task 3

PARA 1     Hầu hết các hệ thống sưởi trung tâm khí đều hoạt động trên hệ thống truyền nhiệt "ướt" giữa nước chảy qua các đường ống. Một hệ thống điển hình bao gồm một lò hơi, một mạng lưới đường ống, một nguồn cấp dữ liệu, và bể mở rộng, radiarors, và một hệ thống lưu trữ nước nóng.

PARA 2 	Trong nồi hơi quy ước, nước được đun nóng bằng vòi đốt khí. Sau đó nó được bơm xung quanh hệ thống sưởi ấm trung tâm và xi lanh chứa nước nóng. Dòng khí vào đầu đốt được điều khiển bằng công tắc thời gian hoặc bằng bộ điều nhiệt ở một trong các phòng.

PARA 3 	Không khí là cần thiết cho quá trình cháy hoàn toàn và được cung cấp cho các đầu đốt từ bên trong, khi đảm bảo thông gió đầy đủ, hoặc trực tiếp từ bên ngoài thông qua một ống khói cân bằng.


PARA 4   	Water is circulated through a heat exchanger above the burner. The heat  exchanger is made of tubes of cast iron or copper, which resist corrosion. Both tyres use fins to increase the surface area in contact with water, which improves the transfer of heat. A thermostat located in the boiler causes the gas control valve to shut off when the water temperature reaches the pre-set level.
Nước được lưu thông qua một bộ trao đổi nhiệt phía trên đầu đốt. Bộ trao đổi nhiệt được làm bằng ống gang hoặc đồng, chống lại sự ăn mòn. Cả hai lốp đều sử dụng vây để tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với nước, giúp cải thiện khả năng truyền nhiệt. Bộ điều chỉnh nhiệt đặt trong lò hơi làm cho van điều khiển gas tắt khi nhiệt độ nước đạt đến mức đặt trước.

PARA  5  	After being pumped through a diverter or priority valve, water circulates around either one of two loops of pipework, which act as heat exchangers. One loop passes through the inside of the hot water storage cylinder in a coil arrangement. Heat is transferred to the surrounding water, which can then be drawn off from this cylinder from variuos hot taps in the house when required. the loop then returns to the boiler for re-heating. 
		Sau khi được bơm qua van chuyển hướng hoặc ưu tiên, nước tuần hoàn xung quanh một trong hai vòng đường ống, hoạt động như bộ trao đổi nhiệt. Một vòng lặp đi qua bên trong của xi lanh lưu trữ nước nóng trong một sắp xếp cuộn dây. Nhiệt được chuyển đến nước xung quanh, sau đó có thể được rút ra từ xi lanh này từ vòi nóng variuos trong nhà khi cần thiết. vòng lặp sau đó quay trở lại lò hơi để làm nóng lại.

Task 4 and 5  


1. A 		Nước được lưu thông qua một bộ trao đổi nhiệt
1. D	    
1. E		 
1. C		 Một vòng lặp đi qua bên trong của xi lanh lưu trữ nước nóng trong một cuộn ống
1. B 	   Vòng lặp quay trở lại lò hơi để sưởi ấm lại
1. F      Nước nóng được bơm qua van chuyển hướng   
1. G      Nước lạnh từ bộ tản nhiệt quay trở lại lò hơi

Task 6  

1. When the system is switched on, cold water passes through a heat exchanger in the boiler.
1. As the water passes through the heat exchanger, it becomes hotter and hotter until it reaches a pre-set level.
1. When the water temperature reaches the pre-set level, a thermostat causes the gas control valve to shut off.
1. After the water is pumped to a diverter valve, it goes to the hot water cylinder or the radiators.
1. As hot water passes through the inside of the hot water storage cylinder in a coil arrangement, heat is transferred to the surrounding water.
1. As the hot water flows through the radiators, it loses heat.
1. After the water flows passes through the radiators, it returns to the boiler.

