Chương  III.  DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

       CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
Mục tiêu

Sau khi nghiên cứu xong chương này, các bạn có thể hiểu được:

-Các đặc trưng của dòng điện xoay chiều.

-Các mạch điện xoay chiều cơ bản, mạch R, L, C nối tiếp, phương pháp giản đồ Fre-nen.

-Định luật ôm đối với dòng điện xoay chiều có R,L,C mắc nối tiếp.

-Công suất của dòng điện xoay chiều. truyền tải điện năng, máy biến áp, máy phát điện xoay chiều, động cơ không đồng bộ ba pha.
Bài 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

I. Khái niệm về dòng điện xoay chiều

- Phương trình dòng điện xoay chiều hình sin: 
[image: image138.bmp]

Trong đó: 
I0 > 0 được gọi là giá trị cực đại của dòng điện tức thời






ω > 0 được gọi là tần số góc. 
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 được gọi là chu kì của i






f = 1/T gọi là tần số của i






α = ωt+φ gọi là pha của i

II. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều

- Dòng điện xoay chiều xuất hiện trong vòng dây kín khi ta quay vòng dây kín đó trong môt từ trường đều với vận tốc góc không đổi ω
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- Khi quay vòng dây trong khoảng thời gian t > 0 từ thông qua mạch là: 
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- Theo định luật Faraday ta có: 
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 - Nếu vòng dây kín và có điện trở R: 
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  Ta được 
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III. Giá trị hiệu dụng

- Giả sử cho dòng điện i = I0cosωt qua điện trở thì công suất: 
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- Do p cũng biến thiên theo t nên ta tính công suất trung bình trong 1 chu kì rồi nhân với thời gian

- Công suất trung bình trong 1 chu kì: 
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- Kết quả tính được: 
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- Ta có thể đưa về dạng dòng điện không đổi: 
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- Vậy 
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 gọi là dòng điện hiệu dụng

- Định nghĩa cường độ dòng điện hiệu dụng: Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là đại lượng có giá trị bằng cường độ của một dòng điện không đổi, sao cho khi đi qua cùng một điện trở R thì công suất tiêu thụ trong R bởi hai dòng điện đó là như nhau.
* Ngoài cường độ dòng điện có trị hiệu dụng thì các đại lượng khác của điện xoay chiều điều có trị hiệu dụng: 
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Bài Tập
Câu 1. Một điện áp xoay chiều 
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 có điện áp hiệu dụng và tần số tương ứng là bao nhiêu.
	

	

	


Câu 2: Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch có biểu thức 
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 (t tính bằng s). Cường độ dòng điện tức thời tại thời điểm  t = 2012 s  là bao nhiêu.
	

	

	


Câu 3: Khi từ thông qua một khung dây dẫn biến thiên theo biểu thức 
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và ω không đổi) thì trong khung dây xuất hiện suất điện động cảm ứng có biểu thức 
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 Giá trị của φ là bao nhiêu. 

	

	

	


Câu 4: Đặt điện áp 
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 (t tính bằng s) vào hai đầu một đoạn mạch. Kể từ thời điểm t = 0, điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch này đạt giá trị 155 V lần đầu tiên tại thời điểm t là bao nhiêu.
	

	

	


Câu 5: Một dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp để cường độ dòng điện này bằng không là bao nhiêu.
	

	

	


Câu 6: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng 54 cm2. Khung dây quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung), trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,2 T. Từ thông cực đại qua khung dây là bao nhiêu.
	

	

	


Câu 7: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch là u = 150cos100πt (V). Cứ mỗi giây có bao nhiêu lần điện áp này bằng không? 
	

	

	


Câu 8: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 220cm2 . Khung quay đều với tốc độ 50 vòng/giây quanh một trục đối xứng nằm trong mặt phẳng của khung dây, trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ . 
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 vuông góc với trục quay và có độ lớn 
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T. Suất điện động cực đại trong khung dây bằng bao nhiêu.
	

	

	


Câu 9 : Điện áp ở hai đầu một đoạn mạch là 
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 (t tính bằng s). Tại thời điểm t1, điện áp ở hai đầu đoạn mạch có giá trị 80V và đang giảm. Đến thời điểm t2 = t1+0,015s, điện áp ở hai đầu đoạn mạch có giá trị bằng bao nhiêu.
	

	

	


Bài 2.  CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU
I. Mạch điện xoay chiều chỉ chứa điện trở
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1) Quan hệ u và  i : 

- Nối hai đầu R vào điện áp xoay chiều: u = U0cos(t = U
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- Theo định luật Ohm: 
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- Nếu ta đặt: 
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   thì:
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2) Định luật Ôm :     
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Phát biểu: Cường độ hiệu dụng trong mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở có giá trị bằng thương số giữa điện áp hiệu dụng và điện trở của mạch.
3) Nhận xét : u và i cùng pha 

II. Mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện

1) Thí nghiệm :

-Nguồn điện một chiều : I = 0 

-Nguồn điện xoay chiều : I 
[image: image27.wmf]¹
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-Kết luận : Dòng xoay chiều có thể tồn tại trong mạch điện có chứa tụ điện 

2) Khảo sát mạch điện xoay chiều chỉ có tụ:

a) Cho hiệu điện xoay chiều giữa 2 đầu tụ C:
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a- Đặt điện áp u giữa hai bản của tụ điện: u = U0cos(t = U
[image: image28.wmf]2
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- Điện tích bản bên trái của tụ điện: q = Cu = CU
[image: image29.wmf]2

cos(t

- Giả sử tại thời điểm t, dòng điện có chiều như hình, điện tích tụ điện tăng lên.

- Sau khoảng thời gian (t, điện tích trên bản tăng (q.

- Cường độ dòng điện ở thời điểm t:
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- Khi (t và (q vô cùng nhỏ: 
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b- Đặt: I = U(C thì 
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               và u = U
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- Nếu lấy pha ban đầu của i bằng 0 thì 
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- Ta có thể viết: 
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Trong đó ZC gọi là dung kháng của mạch.
- Định luật Ohm: Cường độ hiệu dụng trong mạch chỉ chứa tụ điện có giá trị bằng thương số giữa điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch và dung kháng của mạch.
c) So sánh pha dao động của u và i :  i sớm pha hơn u một góc 
[image: image40.wmf]2
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- Trong mạch chứa tụ điện, cường độ dòng điện qua tụ điện sớm pha (/2 so với điện áp hai đầu tụ điện (hoặc điện áp ở hai đầu tụ điện trễ pha (/2 so với cường độ dòng điện).

3) Ý nghĩa của dung kháng :

- ZC là đại lượng biểu hiện sự cản trở dòng điện xoay chiều của tụ điện.

- Dòng điện xoay chiều có tần số cao (cao tần) chuyển qua tụ điện dễ dàng hơn dòng điện xoay chiều tần số thấp.

- ZC cũng có tác dụng làm cho i sớm pha (/2 so với u.
III. Mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần

Cuộn dây thuần cảm: có R không đáng kể
1) Hiện tượng tự cảm trong mạch điện xoay chiều :

- Khi có dòng điện i chạy qua 1 cuộn cảm, từ thông tự cảm có biểu thức:( = Li

với L là độ tự cảm của cuộn cảm.

- Trường hợp i là một dòng điện xoay chiều, suất điện động tự cảm:
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- Khi (t ( 0:
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2) Khảo sát mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần
a) Giả sử dòng điện chạy trong cuộn dây có dạng:
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 b) Nếu đặt : U = 
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Ta có : 
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c) So sánh pha dao động của u và i : i trễ pha hơn u một góc 
[image: image50.wmf]2

p


d) Định luật Ôm:  
- 
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       Với cảm kháng: 
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- Định luật Ohm: Cường độ hiệu dụng trong mạch chỉ chứa cuộn cảm thuần có giá trị bằng thương số giữa điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch và cảm kháng của mạch.
3) Ý nghĩa cảu cảm kháng :

- Cảm kháng đặc trưng cho tính cản trở dòng điện xoay chiều của cuộn cảm .

- Khi L lớn và khi 
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 ZL lớn , dòng điện bị cản trở càng nhiều .

-R làm yếu dòng  điện do hiệu ứng Jun còn cuộn cảm làm yếu dòng điện do định luật Len-xơ
Bài Tập
Câu 1. Điện áp ở hai đầu R là 
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 Viết biểu thức dòng điện qua R .

	

	

	


Câu 2. Hai đầu cuộn cảm L có 
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. Viết biểu thức dòng điện chạy qua cuộn cảm đó .
	

	

	


Câu 3. đoạn mạch chỉ có tụ điện biết ZC = 40(, 
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. Viết biểu thức điện áp ở hai đầu tụ.
	

	

	


Câu 6: Đặt điện áp u = U0 cos(100πt -(/3 ) (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung 
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. Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4 A. Viết biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch. 
	

	

	


Câu 7: Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cos(100πt + (/3) (V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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H. Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100
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Bài 3. MẠCH CÓ R, L, C NỐI TIẾP

I. Phương pháp giản đồ Fre-nen

1) Định luật về điện áp tức thời:

Trong mạch điện xoay chiều gồm nhiều đoạn mạch mắc nối tiếp thì điện áp tức thời giữa hai đầu của mạch bằng tổng đại số các điện áp tức thời giữa hai đầu của từng đọan mạch ấy: u = u1 + u2 + u3 + …
2) Phương pháp giản đồ Fre-nen :
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u trễ pha 
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II. Mạch có R, L, C nối tiếp

1) Định luật Ôm cho đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp-Tổng trở :
Giả sử cho dòng điện trong đoạn mạch có biểu thức: 
[image: image63.wmf]0
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Ta viết được biểu thức các điện áp tức thời:

-   2 đầu R : 
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-  2 đầu L : 
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- 2 đầu C :  
[image: image66.wmf]cos()

2

cOC

uUt

p

w

=-


-Hiệu điện thế đoạn mạch AB : 
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-Phương pháp giản đồ Fre-nen:     
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-Theo giản đồ:  
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-Tổng trở của mạch:  
[image: image72.wmf]22

()

LC

ZRZZ

=+-


-Định luật Ôm :          
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- Định luật Ohm: Cường độ hiệu dụng trong mạch điện xoay chiều có R,L,C mắc nối tiếp có giá trị bằng thương số giữa điện áp hiệu dụng của mạch và tổng trở của mạch.
2) Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện :

           
[image: image74.wmf]tan

LCLC

R

UUZZ

UR

j

--

==


· Nếu ZL > ZC  
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· Nếu ZL < ZC  
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· Nếu : ZL = ZC 
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3) Cộng hưởng điện :

a) ĐKCH : ZL = ZC 
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b) Hệ quả : 
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Bài Tập

Câu 1: Đặt điện áp u = U
[image: image80.wmf]2

cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết 
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. Tổng trở của đoạn mạch này bằng bao nhiêu.
	

	

	


Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image82.wmf]0
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 (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 100(, tụ điện có điện dung 
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F và cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Để điện áp hai đầu điện trở trễ pha 
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 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB thì độ tự cảm của cuộn cảm bằng bao nhiêu.
	

	

	


Câu 3 : Đặt điện áp 
[image: image85.wmf]V
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 vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là i= 
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. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng bao nhiêu.
	

	

	


Câu 4: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều u =U0 sinωt. Kí hiệu UR ,UL ,UC tương ứng là hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C. Nếu 
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 thì dòng điện qua đoạn mạch như thế nào so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.
	

	

	


Câu 5: Một tụ điện có điện dung C = 31,8 (F, khi mắc vào mạch điện thì dòng điện chạy qua tụ điện có cường độ  i = 0,5cos100(t (A). Tìm hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch.

	

	

	


Câu 6: Cho đoạn mạch RLC gồm R = 80 (, L = 318 mH, C = 79,5 (F. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là:   u = 120
[image: image88.wmf]2

cos100(t (V). Tìm cường độ hiệu dụng qua mạch.

	

	

	


Câu 7: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC có R = 50
[image: image89.wmf]3

(; L = 
[image: image90.wmf]p

1

 H; C = 
[image: image91.wmf]p

5

10

3

-

F . Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức uAB = 120cos100(t (V). Tìm cường độ hiệu dụng qua mạch.

	

	

	


Câu 8:  Một mạch điện AB gồm điện trở thuần R = 50 (, mắc nối tiếp với cuộn dây có độ tự cảm L = 
[image: image92.wmf]p
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 H và điện trở R0 = 50 (. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều uAB = 100
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cos100(t (V). Tìm cường độ hiệu dụng qua mạch.

	

	

	


Bài 4. CÔNG SUẤT TIÊU THỤ ĐIỆN CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU. 
HỆ SỐ CÔNG SUẤT

I. Công suất của mạch điện xoay chiều

    1. Biểu thức của công suất

- Điện áp hai đầu mạch: u = U
[image: image94.wmf]2

cos(t

- Cường độ dòng điện tức thời trong mạch: i = I
[image: image95.wmf]2
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- Công suất tức thời của mạch điện xoay chiều: p = ui = 2UIcos(tcos((t+ () = UI[cos( + cos(2(t+ ()]

- Công suất điện tiêu tụ trung bình trong một chu kì: P = UIcos(
(1)

- Nếu thời gian dùng điện t >> T, thì P cũng là công suất tiêu thụ điện trung bình của mạch trong thời gian đó (U, I không thay đổi).

2. Điện năng tiêu thụ của mạch điện

W = P.t
II. Hệ số công suất 

1. Biểu thức của hệ số công suất

- Từ công thức (1), cos( được gọi là hệ số công suất.

2. Tầm quan trọng của hệ số công suất

- Các động cơ, máy khi vận hành ổn đinh, công suất trung bình được giữ không đổi và bằng:

      P = UIcos( với cos( > 0

( 
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- Nếu cos( nhỏ ( Php sẽ lớn, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của công ti điện lực.

3. Tính hệ số công suất của mạch điện R, L, C nối tiếp
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- Công suất trung bình tiêu thụ trong mạch: 
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Bài Tập

Câu 1:  Đặt điện áp 
[image: image101.wmf]u100cos(t)
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(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC  thì dòng điện qua mạch là 
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(A). Tính công suất tiêu thụ và điện trở thuần của mạch điện.
	

	

	


Câu 2: Đoạn mạch R_L_C mắc nối tiếp với R = 30( , cuộn dây thuần cảm ZL = 30(, tụ điện ZC = 70(. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng bao nhiêu.
	

	

	


Câu 3: đặt một điện áp xoay chiều tần số 50Hz và giá trị hiệu dụng là 80V vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. biết cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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, tụ điện có điện dung 
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 và công suất nhiệt trên điện trở R là 80W. giá trị của điện trở thuần R .
	

	

	


Bài 5. TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG. MÁY BIẾN ÁP
I. Bài toán truyền tải điện năng đi xa

- Công suất phát từ nhà máy: Pphát = UphátI

Trong đó I là cường độ dòng điện hiệu dụng trên đường dây.

- Công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây: 
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( Muốn giảm Php ta phải giảm R (không thực tế) hoặc tăng Uphát (hiệu quả).

- Kết luận:

Trong quá trình truyền tải điện năng, phải sử dụng những thiết bị biến đổi điện áp

II. Máy biến áp

- Là những thiết bị có khả năng biến đổi điện áp (xoay chiều).

1. Cấu tạo và nguyên tắc của máy biến áp 

* Cấu tạo: 
- Cuộn thứ nhất D1 có N1 vòng được nối vào nguồn phát điện gọi là cuôn sơ cấp. Cuộn thứ 2 D2 có N2 vòng được nối ra các cơ sở tiêu thụ điện năng gọi là cuộn thứ cấp.


* Nguyên tắc hoạt động

- Đặt điện áp xoay chiều tần số f ở hai đầu cuộn sơ cấp. Nó gây ra sự biến thiên từ thông trong hai cuộn.

- Gọi từ thông này là: (0 = (mcos(t

- Từ thông qua cuộn sơ cấp và thứ cấp: (1 = N1(mcos(t

    (2 = N2(mcos(t

- Trong cuộn thứ cấp xuất hiện suất điện động cảm ứng e2: 
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- Vậy, nguyên tắc hoạt động của máy biến áp dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.

2. Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp 


a. Thí ghiệm 1: Khoá K ngắt (chế độ không tải) I2 = 0.

- Hai tỉ số 
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Tỉ số các điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp luôn luôn bằng tỉ số các vòng dây hai cuộn đó.

- Nếu 
[image: image110.wmf]2
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> 1: máy tăng áp.
- Nếu 
[image: image111.wmf]2
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< 1: máy hạ áp.

- Khi một máy biến áp ở chế độ không tải, thì nó hầu như không tiêu thụ điện năng.

b. Thí ghiệm 2: Khoá K đóng (chế độ có tải). 

- Khi I2 ( 0 thì I1 tự động tăng lên theo I2.
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3. Hiệu suất của máy biến áp
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* Chú ý
- Sự tổn hao điện năng trong một máy biến áp gồm có:

+ Nhiệt lượng Jun trong các cuộn dây.

+ Nhiệt lượng Jun sinh ra bởi dòng điện Fu-cô.

+ Toả nhiệt do hiện tượng từ trễ.
III. Ứng dụng của máy biến áp 

1. Truyền tải điện năng.

2. Nấu chảy kim loại, hàn điện.

Bài Tập

Câu 1:Một máy biến áp có số vòng dây trên cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ cấp là 2000 vòng và 500 vòng. Điện áp hiệu dụng và cường độ hiện dụng ở mạch thứ cấp lần lượt là 50 V và 6 A. Xác định điện áp hiệu dụng và cường độ hiệu dụng ở mạch sơ cấp.
	

	

	


Câu 2: Cuộn sơ cấp và thứ cấp của một máy biến áp có số vòng lần lượt là N1 = 600 vòng, N2 = 120 vòng. Điện trở thuần của các cuộn dây không đáng kể. Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380 V.Tính điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp.
	

	

	


Câu3:  Một máy phát điện có công suất 120 kW, điện áp hiệu dụng giữa hai cực của máy phát là 1200 V. Để truyền đến nơi tiêu thụ, người ta dùng một dây tải điện có điện trở tổng cộng 6 (.


a) Tính hiệu suất tải điện và điện áp ở hai đầu dây nơi tiêu thụ.


b) Để tăng hiệu suất tải điện, người ta dùng một máy biến áp đặt nơi máy phát có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp và sơ cấp là 10. Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp, tính công suất hao phí trên dây và hiệu suất tải điện lúc này.
	

	

	


Câu 4: Điện năng được tải từ trạm tăng áp tới trạm hạ áp bằng đường dây tải điện một pha có điện trở R = 30 (. Biết điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy hạ áp lần lượt là 2200 V và 220 V, cường độ dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp của máy hạ áp là 100 A. Bỏ qua tổn hao năng lượng ở các máy biến áp. Tính điện áp ở hai cực trạm tăng áp và hiệu suất truyền tải điện. Coi hệ số công suất bằng 1.
	

	

	


Bài 6. MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU 

I. Máy phát điện xoay chiều một pha

Cấu tạo:

- Phần cảm (roto) tạo ra từ thông biến thiên bằng các nam châm quay.

- Phần ứng (stato) gồm các cuộn dây giống nhau, cố định trên một vòng tròn.

+ Từ thông qua mỗi cuộn dây biến thiên tuần hoàn với tần số: 
[image: image114.wmf]fnp
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Trong đó  n: (vòng/s)

     p: số cặp cực.

II. Hệ ba pha

- Hệ ba pha gồm máy phát ba pha, đường dây tải điện 3 pha, động cơ ba pha.

1. Máy phát điện xoay chiều 3 pha

- Cấu tạo: 


- Là máy tạo ra 3 suất điện động xoay chiều hình sin cùng tần sồ, cùng biên độ và lệch pha nhau 1200 từng đôi một: 
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2. Cách mắc mạch ba pha

- Trong mạch ba pha, các tải được mắc với nhau theo hai cách:

a. Mắc hình sao.


b. Mắc hình tam giác.

- Các điện áp u10, u20, u30 gọi là điện áp pha.

- Các điện áp u12, u23, u31 gọi là điện áp dây.

Udây = 
[image: image118.wmf]3
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3. Dòng ba pha

- Dòng ba pha là hệ ba dòng điện xoay chiều hình sin có cùng tần số, nhưng lệch pha với nhau 1200 từng đôi một.

4. Những ưu việt của hệ ba pha

- Tiết kiệm dây dẫn.

- Cung cấp điện cho các động cơ ba pha, dùng phổ biến trong các nhà máy, xí nghiệp.
Bài Tập
Câu 1: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto quay với tốc độ 375 vòng/phút. Tần số của suất điện động cảm ứng mà máy phát tạo ra là 50 Hz. Số cặp cực của rôto bằng bao nhiêu.
	

	

	


Câu 2: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 8 cặp cực (8 cực nam và 8 cực bắc). Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút.


a) Tính tần số của suất điện động cảm ứng do máy phát ra.


b) Để tần số của suất điện động cảm ứng do máy phát ra bằng 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ bằng bao nhiêu?
	

	

	


Câu 3:  Một máy phát điện xoay chiều một pha có 4 cặp cực. Biểu thức của suất điện động do máy phát ra là:         e = 220
[image: image119.wmf]2
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BÀI 7. ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA 
I. Nguyên tắc chung của động cơ điện xoay chiều 

- Tạo ra từ trường quay.

- Đặt trong từ trường quay một (hoặc nhiều) khung kín có thể quay xung quanh trục trùng với trục quay của từ trường.

- Tốc độ góc của khung luôn luôn nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường, nên động cơ hoạt động theo nguyên tắc này gọi là động cơ không đồng bộ.

[image: image120]
II. Cấu tạo cơ bản của động cơ không đồng bộ

- Gồm 2 bộ phận chính:

1. Rôto là khung dây dẫn quay dưới tác dụng của từ trường quay.

2. Stato là những ống dây có dòng điện xoay chiều tạo nên từ trường quay.

- Sử dụng hệ dòng 3 pha để tạo nên từ trường quay.

+ Cảm ứng từ do ba cuộn dây tạo ra tại O:
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+ Cảm ứng từ tổng hợp tại O: 
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=++

rrrr

BBBB

 

+ Có độ lớn 
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và có đầu mút quay xung quanh O với tốc độ góc (.
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