Tài liệu hướng dẫn Vật lí 3 bậc TCCN 9+3,5

CHƯƠNG I: TỪ TRƯỜNG


  BÀI 1 (2 tiết) 	                                    TỪ TRƯỜNG
Mục tiêu:
- Kiến thức: 
· Học sinh được nhắc lại các những điều đã học về nam châm. 
· Học sinh nhận biết từ tính của dây dẫn có dòng điện qua thực nghiệm. 
· Học sinh hiểu tương tác từ theo quan điểm hiện đại.
· Học sinh hiểu hình ảnh đường sức từ để minh họa từ trường.
· Học sinh hiểu từ trường Trái Đất và vai trò của nó.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo về tương tác giữa các nam châm, giữa nam châm và dòng điện, giữa các dòng điện đều là tương tác từ.
· Học sinh thành thạo trong việc xác định hình ảnh các loại đường sức từ.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ
I. Nam châm
     - Nam châm là các vật có khả năng hút được sắt. Vật liệu dùng để làm nam châm thường là sắt, niken, côban, mangan….
     - Mỗi nam châm bao giờ cũng có hai cực được gọi là cực Nam (S) và cực Bắc (N). Một kim nam châm nhỏ được đặt tự do và có thể quay xung quanh một trục thẳng đứng đi qua trọng tâm của kim, ta thấy nó luôn nằm theo hướng Nam – Bắc.
     - Hai cực của hai nam châm đặt gần nhau sẽ đẩy nhau khi chúng cùng tên và hút nhau khi chúng khác tên.
      - Lực tương tác của hai nam châm với nhau gọi là lực từ, các nam châm được gọi là vật có từ tính.
                                                [image: C:\Users\ANH TUYET\Desktop\hinh19-1_kim-nc.jpg]
                                               Kim nam châm
II. Từ tính của dây dẫn có dòng điện
1. Thực nghiệm
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              H.1                                      H.2                          H.3


Thực nghiệm cho thấy dây dẫn có dòng điện cũng có từ tính như nam châm.
· Dòng điện có thể tác dụng lực lên nam châm; H.1
· Nam châm có thể tác dụng lực lên dòng điện.; H.2
· Hai dòng điện có thể tương tác với nhau; H.3
2. Kết luận: 
    Lực từ là lực tương tác giữa nam châm với nam châm, dòng điện với dòng điện và nam châm với dòng điện. Dòng điện và nam châm đều có từ tính.
III. Từ trường
1. Tương tác từ
    Xung quanh một dòng điện hay một nam châm tồn tại một từ trường. Chính từ trường này đã gây ra lực từ tác dụng lên một dòng điện khác hay một nam châm khác đặt trong đó.
2. Định nghĩa
    Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong đó.
3. Hướng quy ước của từ trường
    Hướng của từ trường tại một điểm là hướng Nam – Bắc của kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó.
IV. Đường sức từ
1. Định nghĩa
     Đường sức từ  là những đường vẽ ở trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm  có hướng trùng với hướng của từ trường  tại điểm đó.Hình dạng của đường sức từ được quan sát bằng phương pháp từ phổ.     
           [image: C:\Users\ANH TUYET\Desktop\hinh19-6_duongsuctu.jpg]
2. Các ví dụ về đường sức từ
Ví dụ 1: từ trường của dòng điện thẳng rất dài
Ví dụ 2: từ trường của dòng điện tròn
[image: ]
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Các đường sức từ của dòng điện tròn có chiều đi vào mặt Nam và đi ra mặt Bắc của dòng điện tròn ấy.      
Quy tắc nắm tay phải:
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         Để bàn tay phải sao cho ngón cái nằm dọc theo dây dẫn và chỉ theo chiều dòng điện, khi đó các ngón kia khum lại cho ta chiều của các đường sức từ. 
3. Các tính chất của đường sức từ
a. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức từ.
b. Các đường sức từ là những đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.
c. Chiều của các đường sức từ tuân theo những quy tắc xác định (quy tắc nắm tay phải, quy tắc vào Nam ra Bắc).
d. Người ta quy ước vẽ các đường sức từ sao cho chỗ nào từ trường mạnh thì các đường sức từ mau và chỗ nào từ trường yếu thì các đường sức từ thưa.
V. Từ trường Trái Đất
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                                                   ------------//------------
Câu hỏi và bài tập
Câu 1: Trình bày đặc điểm của nam châm? 
Câu 2: Nêu kết luận về từ tính của dòng điện, giải thích?
Câu 3: Nhắc lại khái niệm điện trường và nêu khái niệm từ trường ?
 Câu 4: Từ trường đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với sự sống trên hành tinh. 
BÀI 2 (1 tiết) 	                 LỰC TỪ - CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
Mục tiêu:
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu khái niệm từ trường đều và lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện. 
· Học sinh hiểu đại lượng đặc trưng của từ trường tại một điểm là vectơ cảm ứng từ. 
· Học sinh biết biểu thức tổng quát của vectơ lực từ. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán qua công thức cảm ứng từ.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán qua công thức độ lớn lực từ.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Lực từ
1. Từ trường đều
    Từ trường đều là từ trường mà đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm; các đường sức từ là những đường thẳng song song, cùng chiều và cách đều nhau.
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                                                 Từ trường đều
2. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện
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         Khi cho dòng điện có cường độ I chạy qua M1M2 thì xuất hiện lực từ  tác dụng lên M1M2. Thực nghiệm chứng tỏ rằng:  và  vuông góc với đường sức từ.

    Kết quả là   có phương nằm ngang và có chiều như hình vẽ sau:
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Lực  cường độ được xác định bởi công thức sau:   (2.1)
II. Cảm ứng từ
1. Thí nghiệm


 Thí nghiệm mô tả ở I.2 cho phép xác định lực từ  do từ trường tác dụng lên đoạn dây M1M2 = l, có dòng điện chạy qua. Kết quả cho thấy thương số  không thay đổi. Người ta định nghĩa thương số đó là cảm ứng từ tại vị trí đang xét, kí hiệu là B:

                                           (2.2)
2. Đơn vị cảm ứng từ: T (tesla)
3. Vectơ cảm ứng từ

      Vectơ cảm ứng từ  tại một điểm:
- Có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó;

- Có độ lớn: 
4. Biểu thức tổng quát của vectơ lực từ

         Lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện đặt trong từ trường đều, tại đó có cảm ứng từ là :
- Có điểm đặt tại trung điểm của l;
- Có phương vuông góc với và ;
- Có chiều tuân theo qui tác bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đâm xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay trùng với chiều dòng điện, thì ngón tay cái choãi ra 90o chỉ chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện.


- Có độ lớn   (2.3); 
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                                                    ------------//------------
                                                    Câu hỏi và bài tập               
                                                                                                                                                              Câu 1: Nêu đặc điểm của lực từ? 
Câu 2: Cách xác định vectơ cảm ứng từ?
Câu 3: Đặt một đoạn dây dẫn dài 1,5 m, mang dòng điện 10 A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T. Nó chịu một lực từ tác dụng là bao nhiêu?
Câu 4: Một dây dẫn dài 1 m mang dòng điện 10 A, thì chịu tác dụng bởi một lực 0,5 N. Góc lệch giữa cảm ứng từ và chiều dòng điện trong dây dẫn là 30o, tính cảm ứng từ ?
                                                                                        ĐS: 3. 18 N; 4. 0,1 T   
BÀI 3 (2 tiết) 	TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT
Mục tiêu:
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài. 
· Học sinh hiểu từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn. 
· Học sinh hiểu từ trường của dòng điện chạy trong ống dây dẫn hình trụ.
· Học sinh hiểu từ trường của nhiều dòng điện. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định hướng từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt.
· Học sinh thành thạo trong việc tính toán cảm ứng từ của từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài
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                              Cảm ứng từ của dòng điện thẳng
- Đường sức từ là những đường tròn nằm trong những mặt phẳng vuông góc với dòng điện và có tâm nằm trên dây dẫn.
- Chiều đường sức từ được xác định theo qui tắc nắm tay phải. 
- Độ lớn cảm ứng từ tại điểm cách dây dẫn một khoảng r: B =  2.10-7. (3.1)
II. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn
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 - Đường sức từ đi qua tâm O của vòng tròn là đường thẳng vô hạn ở hai đầu còn các đường khác là những đường cong có chiều đi vào mặt Nam và đi ra mặt Bắc của dòng điện tròn đó.

- Độ lớn cảm ứng từ tại tâm O của vòng dây: B = 2.10-7 (3.2)
III. Từ trường của dòng điện chạy trong ống dây dẫn hình trụ                                      
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- Trong ống dây các đường sức từ là những đường thẳng song song cùng chiều và cách đều nhau.

- Cảm ứng từ trong lòng ống dây:    (3.3)

Chú ý: , n là số vòng quấn trên một đơn vị dài của lõi.
IV. Từ trường của nhiều dòng điện
      Vectơ cảm ứng từ tại một điểm do nhiều dòng điện gây ra bằng tổng các vectơ cảm ứng từ do từng dòng điện gây ra tại điểm ấy

                                                    ------------//------------
                                                    Câu hỏi và bài tập               
                                                                                                                                                              Câu 1: Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn có cường độ 10 A đặt trong chân không, sinh ra một từ trường tại điểm cách dây dẫn 50 cm. Cảm ứng từ có độ lớn là bao nhiêu? 
Câu 2: Một dòng điện chạy trong một dây tròn 20 vòng, có đường kính 20 cm, cường độ 10 A. Tính cảm ứng từ tại tâm các dòng dây.
Câu 3: Một ống dây dài 50 cm có 1.000 vòng dây, dòng điện 5 A. Tính cảm ứng từ trong lòng ống dây.
Câu 4: Hai dây dẫn thẳng dài song song, cách nhau 15 cm, đặt trong không khí có hai dòng điện cùng cường độ 4 A chạy cùng chiều nhau. Xác định vectơ cảm ứng từ tổng hợp tại M nằm trong mặt phẳng vuông góc với hai dây và cách dây một là 10 cm, cách dây hai là 5 cm.                                                                            



                                                           ĐS: 1. 4.10-6 T; 2.   ; 3.  ; 4. 
BÀI 4 (1 tiết) 	                                  LỰC LO-REN-XƠ
Mục tiêu:
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu khái niệm lực Lo-ren-xơ. 
· Học sinh hiểu đặc điểm chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định phương, chiều, độ lớn lực Lo-ren-xơ.
· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Lực Lo-ren-xơ
1. Định nghĩa lực Lo-ren-xơ
    Mọi hạt điện tích chuyển động trong một từ trường, đều chịu tác dụng của lực từ. Lực từ này được gọi là Lo-ren-xơ
2. Xác định lực Lo-ren-xơ
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        Lực Lo-ren-xơ do từ trường có cảm ứng từ  tác dụng lên một hạt điện tích q0 chuyển động với vận tốc :
- Có phương vuông góc với và ;
- Có chiều theo qui tắc bàn tay trái: để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón giữa là chiều của khi q0 > 0 và ngược chiều khi q0 < 0. Lúc đó chiều của lực Lo-ren-xơ là chiều ngón cái choãi ra;


+ Có độ lớn: ;      (4.1)
II. Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều
1. Chú ý quan trọng


- Lực tác dụng  luôn luôn vuông góc với vận tốc , công suất tức thời:

                                                           P  =  = 0  (4.2)
- Động năng của hạt được bảo toàn, độ lớn vận tốc của hạt không đổi, chuyển động của hạt là chuyển động đều.  
2. Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều


Khảo sát chuyển động của một hạt điện tích qo, khối lượng m trong một từ trường đều,  luôn luôn vuông góc với vận tốc , nghĩa là đóng vai trò lực hướng tâm.

                                          (4.3)

                                           (4.4)
                                                    ------------//------------
                                                    Câu hỏi và bài tập               
                                                                                                                                                              Câu 1: Một electron chuyển động với vận tốc 107 m/s trong một từ trường đều có cảm ứng từ 2.10-3 T, theo phương vuông góc với càm ứng từ. Tính độ lớn của lực lorentz?
Câu 2: Một hạt mang điện tích 3,2.10-19 C, khối lượng 66,8.10-28 kg, chuyển động trong một từ trường đều có cảm ứng từ 1,2 T, theo quỹ đạo có bán kính 0,45 m.
a. Tính vận tốc của hạt ?
b. Tính chu kỳ quay của điện tích ?

                                                               ĐS: 1. ;2.a: 2,6.10-7 m/s; 2.b: 1,1.10-7 s   

 
                                                                   CHƯƠNG II
                                                     CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
Bài 5(2 tiết)     TỪ THÔNG – CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu khái niệm từ thông. 
· Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra suất điện động cảm ứng.
· Học sinh hiểu cách xác định chiều dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ.
· Học sinh hiểu nguồn gốc, tính chất và công dụng của dòng điện Fu-cô.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng phân tích mối quan hệ nghịch, từ trường gây ra dòng điện.
· Học sinh thành thạo xác định chiều dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ. 
I. Từ thông
1. Định nghĩa
                  [image: C:\Users\ANH TUYET\Desktop\hinh23-1_tuthong.jpg]
Từ thông qua một diện tích S đặt trong từ trường đều:
                                                     = BScos (5.1)
  Với  là góc giữa pháp tuyến  và .
2. Đơn vị đo từ thông
Trong hệ SI đơn vị từ thông là vêbe (Wb). 
      1Wb = 1T.1m2.
II. Hiện tượng cảm ứng điện từ
1. Thí nghiệm
a. Thí nghiệm 1
                 [image: C:\Users\ANH TUYET\Desktop\hinh23-3a_tn_cudt.jpg]
        Cho nam châm dịch chuyển lại gần vòng dây kín (C) ta thấy trong mạch kín (C)  xuất hiện dòng điện.
b. Thí nghiệm 2
                 [image: C:\Users\ANH TUYET\Desktop\hinh23-3b_tn_cudt.jpg]
        Cho nam châm dịch chuyển ra xa mạch kín (C) ta thấy trong mạch kín (C) xuất hiện dòng điện ngược chiều với thí nghiệm 1.
c. Thí nghiệm 3
    Giữ cho nam châm đứng yên và dịch chuyển mạch kín (C) ta cũng thu được kết quả tương tự.
d. Thí nghiệm 4
     Thay nam châm vĩnh cửu bằng nam châm điện. Khi thay đổi cường độ dòng điện trong nam châm điện thì trong mạch kín (C) cũng xuất hiện dòng điện.
2. Kết luận
a. Tất cả các thí nghiệm trên đều có một đặc điểm chung là từ thông qua mạch kín (C) biến thiên. Dựa vào công thức định nghĩa từ thông, ta nhận thấy, khi một trong các đại lượng B, S hoặc  thay đổi thì từ thông  biến thiên.
b. Kết quả của thí nghiệm chứng tỏ rằng:
- Mỗi khi từ thông qua mạch kín (C) biến thiên thì trong mạch kín (C) xuất hiện một dòng điện gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.
- Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ thông qua mạch kín biến thiên.
III. Định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng
1. Thí nghiệm
- Thí nghiệm ở hình a cho thấy từ thông qua (C) tăng: i ngược chiều dương.
- Thí nghiệm ở hình b cho thấy từ thông qua (C) giảm: i trùng với chiều dương.
2. Từ trường cảm ứng và từ trường của nam châm
    Dòng điện cảm ứng xuất hiện thì cũng sinh ra từ trường, gọi là từ trường cảm ứng. Cần phân biệt từ trường cảm ứng với từ trường của nam châm.
3. Kết luận
    Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín.
4. Trường hợp từ thông biến thiên do chuyển động 
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Khi từ thông qua (C) biến thiên do kết quả của một chuyển động nào đó thì từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại chuyển động nói trên.
IV. Dòng điện Fu-cô 
1. Thí nghiệm thứ nhất
               [image: C:\Users\ANH TUYET\Desktop\hinh23-6_tn1.jpg]
          Một bánh xe kim loại có dạng một đĩa tròn quay xung quanh trục O của nó trước một nam châm điện. Khi chưa cho dòng điện chạy vào nam châm, bánh xe quay bình thường. Khi cho dòng điện chạy vào nam châm bánh xe quay chậm và bị hãm dừng lại.
2. Thí nghiệm thứ hai
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         Một khối kim loại hình lập phương được đặt giữa hai cực của một nam châm điện. Khối ấy được treo bằng một sợi dây một đầu cố dịnh; trước khi đưa khối vào trong nam châm điện, sợi dây treo được xoắn nhiều vòng. Nếu chưa có dòng điện vào nam châm điện, khi thả ra khối kim loại quay nhanh xung quanh mình nó.
Nếu có dòng điện đi vào nam châm điện, khi thả ra khối kim loại quay chậm và bị hãm dừng lại.
3. Giải thích
     Ở các thí nghiệm trên, khi bánh xe và khối kim loại chuyển động trong từ trường thì trong thể tích của chúng cuất hiện dòng điện cảm ứng – những dòng điện Fu-cô. Theo định luật Len-xơ, những dòng điện cảm ứng này luôn có tác dụng chống lại sự chuyển dời, vì vậy khi chuyển động trong từ trường, trên bánh xe và trên khối kim loại xuất hiện những lực từ có tác dụng cản trở chuyển động của chúng, những lực ấy gọi là lực hãm điện từ.
4. Tính chất và công dụng của dòng điện Fu-cô
- Mọi khối kim loại chuyển động trong từ trường đều chịu tác dụng của những lực hãm điện từ. Tính chất này được ứng dụng trong các bộ phanh điện từ của những ôtô hạng nặng.
- Dòng điện Fu-cô gây ra hiệu ứng tỏa nhiệt Jun – Len-xơ trong khối kim loại đặt trong từ trường biến thiên. Tính chất này được ứng dụng trong các lò cảm ứng để nung nóng kim loại.
- Trong nhiều trường hợp dòng điện Fu-cô gây nên những tổn hao năng lượng vô ích. Để giảm tác dụng của dòng Fu-cô, người ta có thể tăng điện trở của khối kim loại.
- Dòng Fu-cô cũng được ứng dụng trong một số lò tôi kim loại.
                                                    ------------//------------
                                                    Câu hỏi và bài tập               
Câu 1: Nêu cách xác định chiều của dòng điện cảm ứng ?                                                                                                                                                              
Câu 2: Nêu ứng dụng của dòng điện Fu-cô ? 
Câu 3: Một vòng dây dẫn phẳng có diện tích 5 cm2 đặt trong một từ trường đều B= 0,1 T. Mặt phẳng vòng dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 30o . Tính từ thông qua diện tích của vòng dây ?
                                                                                        ĐS: 3. 0,25.10-4 Wb   

Bài 6 (1 tiết)                           SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu suất điện động cảm ứng trong mạch kín. 
· Học sinh hiểu quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ.
· Học sinh hiểu sự chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng phân tích lập luận về suất điện động cảm ứng.
· Học sinh thành thạo kĩ năng phân tích lập luận về quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Suất điện động cảm ứng trong mạch kín
1. Định nghĩa
Suất điện động cảm ứng là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.
2. Định luật Fa-ra-đây
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Suất điện động cảm ứng:

 (6.1)
Nếu chỉ xét độ lớn của ec (không kể dấu):

 (6.2)
        Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín đó.
II. Quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ
Sự xuất hiện dấu (-) trong biểu thức (6.1) là phù hợp với định luật  Len-xơ.
          Trước hết mạch kín (C) phải được định hướng. Dựa vào chiều đã chọn trên (C), ta chọn chiều pháp tuyến dương để tính từ thông qua mạch kín.
 -  Nếu  tăng thì ec < 0: chiều của suất điện động cảm ứng (chiều của dòng điện cảm ứng) ngược chiều với chiều của mạch.
  - Nếu  giảm thì ec > 0: chiều của suất điện động cảm ứng (chiều của dòng điện cảm ứng) cùng chiều với chiều của mạch.
III. Chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ
  Bản chất của hiện tượng cảm ứng điện từ là quá trình chuyển hóa cơ năng thành điện năng.
                                                    ------------//------------
                                                    Câu hỏi và bài tập               
                                                                                                                                                              Câu 1: Xác định chiều của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín (C) khi:
a. Nam châm đi xuống.
b. Nam châm đi lên. 
                                                [image: C:\Users\ANH TUYET\Desktop\hinh24-3_C3.jpg] 
2. Khung dây đồng ABCD hình chữ nhật, có 1000 vòng, mỗi vòng có kích thước 20cm x 10cm đặt vào từ trường đều, có B=0,5T. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung 30o. 
a. Tính từ thông qua khung dây.
b. Cho từ trường giảm đều đến không trong thời gian 0,1s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong thời gian biến đổi.
c. Biết khung có điện trở 10Ω. Tính cường độ dòng điện cảm ứng chạy trong khung.


Câu 3: Một cuộn dây dẫn dẹp hình tròn gồm N vòng, mỗi vòng có bán kính R = 10 cm; mỗi mét dài của dây có có điện trở  . Cuộn dây được đặt trong một từ trường đều, vectơ cảm ứng từ vuông góc với các mặt phẳng chứa vòng dây và có độ lớn 10-3 T giảm điều đến 0 trong thời gian . Tính cường độ dòng điện xuất hiện trong cuộn dây đó.

                                                                        ĐS: 2. a. 5Wb; b. 50V; c. 5A; 3. 0,01 A
Bài 7(1 tiết)                                              TỰ CẢM
MỤC TIÊU
- Kiến thức:
· Học sinh hiểu khái niệm về từ thông riêng của một mạch kín.
· Học sinh hiểu khái niệm tự cảm.
· Học sinh biết công thức tính suất điện động tự cảm.
· Học sinh biết các ứng dụng của hiện tượng tự cảm.
- Kĩ năng:
· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định các cấu trúc tinh thể.
· Học sinh thành thạo phân biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.
- Thái độ:
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Từ thông riêng của một mạch kín
Từ thông riêng của một mạch kín có dòng điện chạy qua:
                                    = Li     (7.1)
Độ tự cảm của một ống dây:
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L = 4.10-7...S     (7.2)
Đơn vị của độ tự cảm là henri (H);      1H = 
II. Hiện tượng tự cảm
1. Định nghĩa
     Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên của từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.
2. Một số ví dụ về hiện tượng tự cảm
a. Ví dụ 1
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Khi đóng khóa K, đèn 1 sáng lên ngay còn đèn 2 sáng lên từ từ.
Giải thích: Khi đóng khóa K, dòng điện qua ống dây và đèn 2 tăng lên đột ngột, khi đó trong ống dây xuất hiện suất điện động tự cảm có tác dụng cản trở sự tăng của dòng điện qua L. Do đó dòng điện qua L và đèn 2 tăng lên từ từ.
b.Ví dụ 2
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Khi đột ngột ngắt khóa K, ta thấy đèn sáng bừng lên trước khi tắt.


Giải thích: Khi ngắt K, dòng điện  giảm đột ngột xuống 0. Trong ống dây xuất hiện dòng điện cảm ứng cùng chiều với  ban đầu, dòng điện này chạy qua đèn và vì K ngắt đột ngột nên cường độ dòng cảm ứng khá lớn, làm cho đén sáng bừng lên trước khi tắt.
III. Suất điện động tự cảm
1. Công thức tính suất điện động tự cảm

 (7.3)



Vì L không đổi, nên  (7.4)
Vậy suất điện động có công thức:

 (7.5)
Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.
2. Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm

 (7.6)
IV. Ứng dụng
       Hiện tượng tự cảm có nhiều ứng dụng trong các mạch điện xoay chiều. Cuộn cảm là một phần tử quan trọng trong các mạch điện xoay chiều có mạch dao động và các máy biến áp ...
------------//------------
Câu hỏi và bài tập
Câu 1: Nêu một số ứng dụng của hiện tượng tụ cảm trong thực tế ?
Câu 2: Một ống dây dai cm, đường kính 4 cm có 400 vòng dây quấn sát nhau. Ống dây mangdòng điện có cường độ 1 A.
a. Tính hệ số tự cảm của ống dây.
b. Ngắt ống dây ra khỏi nguồn điện. Tính suất diện động tự cảm trong ống dây. Cho rằng cường độ cường độ dòng điện trong ống dây giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01 s.
Câu 3: Tìm độ lớn suất điện động tự cảm xuất hiện trong một cuộn dây có độ tự cảm 2 mH, trong khoảng thời gian 0,01 s, cường độ dòng điện giảm đều từ 0,3 A về 0.
                                                                     ĐS: 2. a. 6,3.10-4 H; b. 0,063V; 3. 6.10-2 V
                                                         CHƯƠNG III 
                                                     KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
Bài 8 (2 tiết)                                    KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu thế nào là sự khúc xạ ánh sáng. 
· Học sinh hiểu các khái niệm chiết suất của môi trường. 
· Học sinh nhận biết sâu sắc tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng vẽ tia khúc xạ trong các trường hợp.
· Học sinh thành thạo tính toán qua việc sử dụng công thức định luật khúc xạ ánh sáng.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Sự khúc xạ ánh sáng
1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
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       Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng lệch phương (gãy) của các tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau.
2. Định luật khúc xạ ánh sáng
                                       [image: http://d.violet.vn/uploads/thumbnails/329/thumbnails2/Vat%20Ly%2011%20SGK%20hinh%2026.2.jpg.jpg]
- Tia khúc xạ nằm trong mặt phẵng tới (tạo bởi tia tới và pháp tuyến) và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới.
- Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) luôn luôn không đổi:
                                                  = hằng số  (8.1)
II. Chiết suất của môi trường
1. Chiết suất tỉ đối

  Tỉ số không đổi  trong hiện tượng khúc xạ được gọi là chiết suất tỉ đối  của môi trường 2 (chứa tia khúc xạ) đối với môi trường 1 (chứa tia tới):

 =    (8.2)

- Nếu  > 1 thì r < i: Tia khúc xạ lệch lại gần pháp tuyến hơn. Ta nói môi trường 2 chiết quang hơn môi trường 1.

- Nếu  < 1 thì r > i: Tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn. Ta nói môi trường 2 chiết quang kém môi trường 1.
2. Chiết suất tuyệt đối 
         Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không.
 Mối liên hệ giữa chiết suất tỉ đối và chiết suất tuyệt đối:

                                                   =    (8.3)


  Công thức của định luật khúc xạ có thể viết dưới dạng đối xứng:sini = sinr.   (8.4)
III. Tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng
Ánh sáng truyền đi theo đường nào thì cũng truyền ngược lại theo đường đó.
 Từ tính thuận nghịch ta suy ra:

                                                              (8.5)
                                                    ------------//------------
                                                    Câu hỏi và bài tập               
                                                                                                                                                              Câu 1: Nêu một số hình ảnh khúc xạ ánh sáng trong thực tế ? 
Câu 2: Khi chiếu ánh sáng đơn sắc từ môi trường không khí vào một khối chất trong suốt với góc tới 60o thì góc khúc xạ là 30o. Khi chiếu cùng ánh sáng đơn sắc đơn sắc đó từ khối chất đó ra không khí với góc tới 30o thì góc khúc xạ là bao nhiêu?
Câu 3: Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc từ chân không vào một khối chất trong suốt với góc tới 45o thì góc khúc xạ bằng 30o. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này là bao nhiêu ?

                                                                                                                  ĐS: 2. 60o; 3. 
Bài 9(1 tiết)                                            PHẢN XẠ TOÀN PHẦN
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu điểm đặc biệt của sự truyền ánh sáng vào môi trường chiết quang kém hơn. 
· Học sinh quán triệt điều kiện để có phản xạ toàn phần. 
· Học sinh biết được cấu tạo và công dụng của cáp quang. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán lí thuyết qua công thức góc giới hạn phản xạ toàn phần.
· Học sinh thành thạo trong phân tích về đường truyền tín hiệu trong cáp quang.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Sự truyền ánh sáng vào môi trường chiết quang kém hơn ()
1. Thí nghiệm
	Góc tới
	Chùm tia khúc xạ
	Chùm tia phản xạ 

	i nhỏ
	r > i
Rất sáng
	
Rất mờ

	i = igh
	r  900
Rất mờ
	
Rất sáng

	i > igh
	Không còn
	Rất sáng


2. Góc giới hạn phản xạ toàn phần
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- Vì => r > i.
- Khi i tăng thì r cũng tăng (r > i). Khi r đạt giá trị cực đại 900 thì i đạt giá trị igh gọi là góc giới hạn phản xạ toàn phần.
- Ta có:            sinigh =    (9.1)
-  Với i > igh thì không tìm thấy r, nghĩa là không có tia khúc xạ, toàn bộ tia sáng bị phản xạ ở mặt phân cách. Đó là hiện tượng phản xạ toàn phần
II. Hiện tượng phản xạ toàn phần
1. Định nghĩa
      Phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ tia sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
2. Điều kiện để có phản xạ toàn phần
a. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn.
b.  i  igh.
III. Ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần – Cáp quang
1. Cấu tạo
         Cáp quang là bó sợi quang. Mỗi sợi quang là một sợi dây trong suốt có tính dẫn sáng nhờ phản xạ toàn phần.
  Sợi quang gồm hai phần chính:

- Phần lỏi trong suốt bằng thủy tinh siêu sach có chiết suất lớn ().

- Phần vỏ bọc cũng trong suốt, bằng thủy tinh có chiết suất .
  Ngoài cùng là một lớp vỏ bọc bằng nhựa dẻo để tạo cho cáp có độ bền và độ dai cơ học.
2. Công dụng
Cáp quang được ứng dụng vào việc truyền thông tin với các ưu điểm:
- Dung lượng tín hiệu lớn.
- Nhỏ và nhẹ, dễ vận chuyển, dễ uốn.
- Không bị nhiễu bởi các bức xạ điện từ bên ngoài.
- Không có rủi ro cháy (vì không có dòng điện).
  Cáp quang còn được dùng để nội soi trong y học.
                                                    ------------//------------
                                                    Câu hỏi và bài tập               
                                                                                                                                                              Câu 1: Nêu một số ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần ? 
Câu 2: Nước có chiết suất 1,33. Chiếu ánh sáng từ nước ra không khí, để có hiện tượng phản xạ toàn phần thì góc tới i bằng bao nhiêu?

Câu 3: Tia sáng từ không khí tới gặp mặt phân cách giữa không khí và môi trường trong suôt chiết suất  , dưới góc tới 45o thì góc hợp bởi tia phản xạ và tia khúc xạ là bao nhiêu ?
                                                                                                        ĐS: 2. 50o;  3. 105o   



CHƯƠNG IV
                                             MẮT – CÁC DỤNG CỤ QUANG
Bài 10(1 tiết)                                       LĂNG KÍNH
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu cấu tạo của lăng kính, tác dụng tán sắc ánh sáng, đường truyền của tia sáng qua lăng kính. 
· Học sinh hiểu được các công thức lăng kính. 
· Học sinh hiểu công dụng của lăng kính. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng phân tích lập luận về sự khúc xạ ánh sáng qua hai mặt lăng kính.
· Học sinh thành thạo trong việc sử dụng công thức lăng kính.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Cấu tạo của lăng kính
                      [image: http://vatlyphothong.com/wp-content/uploads/2011/08/prism-2.gif] [image: ]
      Lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng chất (thủy tinh, nhựa, ...), thường có dạng lăng trụ tam giác.
 Một lăng kính được đặc trưng bởi:
- Góc chiết quang A;
- Chiết suất n.
II. Đường truyền của tia sáng qua lăng kính
1. Tác dụng tán sắc ánh sáng
Chùm ánh sáng trắng khi đi qua lăng kính sẽ bị phân tích thành nhiều chùm sáng đơn sắc khác nhau. Đó là sự tán sắc ánh sáng.
2. Đường truyền của tia sáng qua lăng kính
                                    [image: http://violet.vn/uploads/resources/blog/597/duong_di_cua_tia_sang_qua_lang_kinh_500.jpg]
Chiếu đến mặt bên của lăng kính một chùm sáng hẹp đơn sắc SI.
- Tại I: tia khúc xạ lệch gần pháp tuyến, nghĩa là lệch về phía đáy của lăng kính.
- Tại J: tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến, tức là cũng lệch về phía đáy của lăng kính.
  Vậy, khi có tia ló ra khỏi lăng kính thì tia ló bao giờ cũng lệch về phía đáy của lăng kính so với tia tới.
  Góc tạo bởi tia ló và tia tới gọi là góc lệch D của tia sáng khi truyền qua lăng kính.
III. Các công thức lăng kính

         (10.1)
IV. Công dụng của lăng kính
  Lăng kính có nhiều ứng dụng trong khoa học và kỉ thuật.
1. Máy quang phổ
                                [image: http://emin.vn/netviet/filesupload/image/hinh-anh-sp/q1.jpg]
Lăng kính là bộ phận chính của máy quang phổ.
 Máy quang phổ phân tích ánh sáng từ nguồn phát ra thành các thành phần đơn sắc, nhờ đó xác định được cấu tạo của nguồn sáng.
Máy quang phổ có thể gồm một hoặc hai lăng kính.
2. Lăng kính phản xạ toàn phần
                                                [image: ] 
Lăng kính phản xạ toàn phần là lăng kính thủy tinh có tiết diện thẳng là một tam giác vuông cân.
 Lăng kính phản xạ toàn phần được sử dụng để tạo ảnh thuận chiều (ống nhòm, máy ảnh, …)
                                                    ------------//------------
                                                    Câu hỏi và bài tập               
Câu 1: Cho một lăng kính có chiết suất n = 1,5 và A = 30o. Một tia sáng đơn sắc được chiếu vuông góc đến mặt trước của lăng kính. Tính góc ló và góc lệch của tia sáng.
Câu 2: Lăng kính thủy tinh có tiết diên thẳng là tam giác cân ABC đỉnh A. Một tia sáng đơn sắc được chiếu tới vuông góc với mặt bên AB. Sau hai lần phản xạ toàn phần trên hai mặt bên AC và AB, tia sáng ló ra khỏi đáy BC theo phương vuông góc BC
a. Tính góc chiết quang A của lăng kính.
b. Tìm điều kiện về chiết suất n của lăng kính.

Câu 3: Lăng kính có chiết suất  và góc chiết quang 60o, một chùm sáng đơn sắc hẹp được chiếu vào mặt bên AB của lăng kính với góc 45o. Tính góc ló của tia sáng khi ra khỏi lăng kính và góc lệch của tia tới và tia ló.

                                                                   ĐS: 1. 49o, 19o; 2. a. 36o; b. , 3. 45o, 30o 
Bài 11(2 tiết)                              THẤU KÍNH MỎNG
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu đặc điểm cấu tạo, tạo ảnh của hai loại thấu kính. 
· Học sinh hiểu các khái niệm về quang tâm, tiêu điểm, tiêu diện, tiêu cự, độ tụ của mỗi thấu kính. 
· Học sinh biết được các các công thức thấu kính.
· Học sinh biết được công dụng của thấu kính. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng lập luận trong việc giải thích sự tạo ảnh cho bởi một thấu kính mỏng.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán có sử dụng các công thức thấu kính.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Thấu kính – Phân loại thấu kính
Thấu kính là một khối chất trong suốt giới hạn bởi hai mặt cong hoặc bởi một mặt cong và một mặt phẳng.
                             [image: ]
Phân loại:
- Thấu kính lồi (rìa mỏng) là thấu kính hội tụ.
- Thấu kính lỏm (rìa dày) là thấu kính phân kì.
II. Khảo sát thấu kính hội tụ
1. Quang tâm – Tiêu điểm – Tiêu diện
a. Quang tâm
                      [image: ] 
- Điểm O chính giữa của thấu kính gọi là quang tâm của thấu kính.
- Đường thẳng đi qua quang tâm O và vuông góc với mặt thấu kính là trục chính của thấu kính.
- Các đường thẳng qua quang tâm O là trục phụ của thấu kính.
b. Tiêu điểm. Tiêu diện
[image: ]                                    
     		[image: ]
- Chùm tia sáng song song với trục chính sau khi qua thấu kính sẽ hội tụ tại một điểm trên trục chính. Điểm đó là tiêu điểm chính của thấu kính.
  Mỗi thấu kính có hai tiêu điểm chính F (tiêu điểm vật) và F’ (tiêu điểm ảnh) đối xứng với nhau qua quang tâm.
- Chùm tia sáng song song với một trục phụ sau khi qua thấu kính sẽ hội tụ tại một điểm trên trục phụ đó. Điểm đó là tiêu điểm phụ của thấu kính.
  Mỗi thấu kính có vô số các tiêu điểm vật phụ Fn và các tiêu điểm ảnh phụ Fn’.
- Tập hợp tất cả các tiêu điểm tạo thành tiêu diện. Mỗi thấu kính có hai tiêu diện: tiêu diện vật và tiêu diện ảnh.
  Có thể coi tiêu diện là mặt phẳng vuông góc với trục chính qua tiêu điểm chính.
2. Tiêu cự - Độ tụ
                                   [image: ]
Tiêu cự: f = . Độ tụ: D = . (11.1)
 Đơn vị của độ tụ là điôp (dp): 1dp = 
Qui ước: Thấu kính hội tụ: f > 0 ; D > 0.
III. Khảo sát thấu kính phân kì
                                        [image: ] 
- Quang tâm của thấu kính phân kì củng có tính chất như quang tâm của thấu kính hội tụ.
- Các tiêu điểm và tiêu diện của thấu kính phân kì cũng được xác định tương tự như đối với thấu kính hội tụ. Điểm khác biệt là chúng đều ảo, được xác định bởi đường kéo dài của các tia sáng.
Qui ước: Thấu kính phân kì: f < 0 ; D < 0.
IV. Sự tạo ảnh bởi thấu kính 
1. Khái niệm ảnh và vật trong quang học
- Ảnh điểm là điểm đồng qui của chùm tia tới hay đường kéo dài của chúng,
- Ảnh điểm là thật nếu chùm tia ló là chùm hội tụ, là ảo nếu chùm tia ló là chùm phân kì.
- Vật điểm là điểm đồng qui của chùm tia tới hoặc đường kéo dài của chúng.
- Vật điểm là thật nếu chùm tia tới là chùm phân kì, là ảo nếu chùm tia tới là chùm hội tụ.
[image: ]2. Cách dựng ảnh tạo bởi thấu kính

Sử dụng hai trong ba tia sau:
- Tia tới qua quang tâm -Tia ló đi thẳng.
- Tia tới song song trục chính -Tia ló qua tiêu điểm ảnh chính F’.
- Tia tới qua tiêu điểm vật chính F -Tia ló song song trục chính.
3. Các trường hợp ảnh tạo bởi thấu kính
     Xét vật thật với d là khoảng cách từ vật đến thấu kính:
a. Thấu kính hội tụ
+ d > 2f: ảnh thật, nhỏ hơn vật.
+ d = 2f: ảnh thật, bằng vật.
+ 2f > d > f: ảnh thật lớn hơn vật.
+ d = f: ảnh rất lớn, ở vô cực.
+ f > d: ảnh ảo, lớn hơn vật.
b. Thấu kính phân kì
  Vật thật qua thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.
V. Các công thức về thấu kính 
1. Công thức xác định vị trí ảnh
- Công thức xác định vị trí ảnh:
=  (11.2)
- Qui ước dấu:
	Vật thật: d > 0. Vật ảo: d < 0. Ảnh thật: d’ > 0. Ảnh ảo: d’ < 0.
k  > 0: ảnh và vật cùng chiều ; k < 0: ảnh và vật ngược chiều.
2. Công thức xác định số phóng đại ảnh
 Công thức xác định số phóng đại:
k = = - (11.3)
k  > 0: ảnh và vật cùng chiều ; k < 0: ảnh và vật ngược chiều.
VI. Công dụng của thấu kính 
        Thấu kính có nhiều công dụng hữu ích trong đời sống và trong khoa học.
 Thấu kính được dùng làm:
- Kính khắc phục tật của mắt.
- Kính lúp.
- Máy ảnh, máy ghi hình.
- Kính hiễn vi.
- Kính thiên văn, ống nhòm.
- Đèn chiếu.
- Máy quang phổ.
                                                    ------------//------------
                                                    Câu hỏi và bài tập               
                                                                                                                                                         Câu 1: Thấu kính là gì, kể tên các loại thấu kính và ứng dụng trong thực tế ?
Câu 2: Phân biệt sự khác nhau giữa thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì ?
Câu 3: Một vật phẳng nhỏ đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ tiêu cự 30 cm, cách một khoảng 60 cm. Xác định vị trí ảnh của vật ? 
Câu 4: Đặt vật AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cho ảnh thật lớn gấp 4 lần vật và cách vật 150 cm.
a. Xác định vị trí của ảnh thu được.
b. Xác định tiêu cự của thấu kính nói trên.                                                                                        
                                                      ĐS: 3. Sau TK, cách TK 60 cm; 4. a. 1,2 m, b. 0,24 m  
Bài 12(1 tiết)                     GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍN
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu cách xây dựng sơ đồ tạo ảnh cho bởi hệ thấu kính. 
· Học sinh biết nội dung tính toán về vị trí, số phóng đại ảnh qua hệ thấu kính. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng lập sơ đồ tạo ảnh.
· Học sinh thành thạo tính toán về vị trí, số phóng đại ảnh qua hệ thấu kính.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Lập sơ đồ tạo ảnh
1. Hệ hai thấu kính đồng trục ghép cách nhau

Sơ đồ tạo ảnh:
               L1                       L2
  AB  A1B1  A2B2
          d1   ;  d1’              d2  ;    d2’
  Với: d2 = O1O2 – d1’; k = k1k2 = 
2. Hệ hai thấu kính đồng trục ghép sát nhau

Sơ đồ tạo ảnh:
               L1                      L2
  AB  A1B1  A2B2
          d1  ;   d1’              d2   ;   d2’
Với: d2 =  – d1’; k = k1k2 = = - 
            
Hệ thấu kính tương đương với một thấu kính có độ tụ D = D1 + D2. (12.1)
Độ tụ của hệ hai thấu kính mỏng đồng trục ghép sát nhau bằng tổng đại số các độ tụ của từng thấu kính ghép thành hệ.
II. Thực hiện tính toán
1. Quan hệ giữa hai vai trò ảnh và vật 



 hay  (12.2)   : khoảng cách giữa hai thấu kính
2. Số phóng đại ảnh sau cùng

 (12.3)

Có thể viết 

Vậy:      (12.3)
III. Các bài tập ví dụ
Bài tập 1
  Sơ đồ tạo ảnh:
               L1                       L2
  AB  A1B1  A2B2
          d1     d1’              d2      d2’
Ta có d’1 = = - 6(cm)
  d2 = l – d’1 = 34 – (-6) = 40(cm)
  d’2 =  = 60(cm)
  k =  = = - 0,9
  Anh cuối cùng là ảnh thật, ngược chiều với vật và cao bằng 0,9 lần vật.
Bài tập 2
a) Tính d :Ta có: 
d == 30(cm)
b) Tiêu cự f2 :
  Coi là hệ thấu kính ghép sát nhau ta có :
  f = = - 60(cm)
  Với   suy ra :
  f2 = = 30(cm)
                                                    ------------//------------
                                                    Câu hỏi và bài tập               
                                                                                                                                                              Câu 1: Tóm tắt các công thức về  hệ thấu kính ?
Câu 2: Cho hai thấu kính, một hội tụ có tiêu cự 20 cm, một phân kì có tiêu cự -10 cm, có cùng trục chính. Khoảng cách hai quang tâm là 30 cm. Vật AB vuông góc với trục chính được đặt bên trái thấu kính hội tụ và cách thấu kính một đoạn d1.
a. Cho d1 = 20 cm, xác định vị trí và tính số phóng đại ảnh cuối cùng cho bởi hệ hai thấu kính. Vẽ ảnh.
b. Tính d1 để ảnh sau cùng là ảnh ảo và bằng hai lần vật
Câu 3: Đặt một vật sáng AB cách màn ảnh 200 cm, trong khoảng giữa vật và màn ảnh, ta đặt một thấu kính hội tụ L, coi như song song với vật AB. Di chuyển L dọc theo trục chính, ta thấy có hai vị trí của L để ảnh hiện rõ trên màn. Hai vị trí này cách nhau 40 cm.
a. Tìm tiêu cự của L.
b. 
Tính số phóng đại của ảnh  ứng với hai vị trí trên của L.
c. Với thấu kính trên, phải đặt màn ảnh cách vật bao nhiêu thì chỉ có một vị trí của L cho ảnh rõ trên màn ?
                                      ĐS: 2. a. -10 cm, k = ½, b. 35 cm; 3. a. 48 cm, b. -3/2, -2/3, c. 192 cm   
Bài 13(1 tiết)                                              MẮT
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu cấu tạo quang học của mắt. 
· Học sinh hiểu quá trình điều tiết, các khái niệm điểm cực viễn và điểm cực cận của mắt.
· Học sinh hiểu năng suất phân li và khả năng lưu ảnh của mắt.
· Học sinh hiểu các tật của mắt và cách khắc phục.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng mô tả cấu tạo quang học của mắt.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán độ tụ của các loại kính sửa tật của mắt.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Cấu tạo quang học của mắt
[image: ]        1. Giác mạc
        2. Thủy dịch
        3. Lòng đen
        4. Con ngươi
        5. Thể thủy tinh
        6. Dịch thủy tinh
        7. Điểm vàng                               
      Mắt là một hệ gồm nhiều môi trường trong suốt tiếp giáp nhau bằng các mặt cầu. 
Từ ngoài vào trong, mắt có các bộ phận sau:
a. Giác mạc: màng cứng, trong suốt. Bảo vệ các phần tử bên trong và làm khúc xạ các tia sáng truyền vào mắt.
b. Thủy dịch: chất lỏng trong suốt có chiết suất xấp xỉ bằng chiết suất của nước.
c. Lòng đen: màn chắn, ở giữa có lỗ trống  gọi là con ngươi. Con ngươi có đường kính thay đổi tự động tùy theo cường độ sáng.
d. Thể thủy tinh: khối chất đặc trong suốt có hình dạng thấu kính hai mặt lồi.
e. Dịch thủy tinh: chất lỏng giống chất keo loãng, lấp đầy nhãn cầu sau thể thủy tinh.
f. Màng lưới (võng mạc): lớp mỏng tại đó tập trung đầu các sợi dây thần kinh thị giác. Ở màng lưới có điểm vàng V là nơi cảm nhận ánh sáng nhạy nhất và điểm mù (tại đó, các sợi dây thần kinh đi vào nhãn cầu) không nhạy cảm với ánh sáng.
  Hệ quang học của mắt được coi tương đương một thấu kính hội tụ gọi là thấu kính mắt.
  Mắt hoạt động như một máy ảnh, trong đó: 
- Thấu kính mắt có vai trò như vật kính.
- Màng lưới có vai trò như phim.
II. Sự điều tiết của mắt – Điểm cực viễn – Điểm cực cận
                    [image: ]
1. Sự điều tiết
        Điều tiết là hoạt động của mắt làm thay đổi tiêu cự của mắt để cho ảnh của các vật ở cách mắt những khoảng khác nhau vẫn được tạo ra ở màng lưới.
- Khi mắt ở trạng thái không điều tiết, tiêu cự của mắt lớn nhất (fmax, Dmin).
- Khi mắt điều tiết tối đa, tiêu cự của mắt nhỏ nhất (fmin, Dmax).
2. Điểm cực viễn – Điểm cực cận
                                  [image: ]
- Khi mắt không điều tiết, điểm trên trục của mắt mà ảnh tạo ra ngay tại màng lưới gọi là điểm cực viễn CV. Đó cũng là điểm xa nhất mà mắt có thể nhìn rỏ. Mắt không có tật CV ở xa vô cùng (OCV = ).
- Khi mắt điều tiết tối đa, điểm trên trục của mắt mà ảnh còn được tạo ra ngay tại màng lưới gọi là điểm cực cận CC. Đó cũng là điểm gần nhất mà mắt còn nhìn rỏ. Càng lớn tuổi điểm cực cân càng lùi xa mắt.
- Khoảng cách giữa CV và CC gọi là khoảng nhìn rỏ của mắt. OCV gọi là khoảng cực viễn, Đ = OCC gọi là khoảng cực cận.
III. Năng suất phân li của mắt
 Góc trông nhỏ nhất  = min giữa hai điểm để mắt còn có thể phân biệt được hai điểm đó gọi là năng suất phân li của mắt. Khi đó, ảnh của điểm đầu và cuối của vật được tạo ra ở hai tế bào thần kinh thị giác kế cận nhau.
  Mắt bình thường  = min  = 1’
IV. Các tật của mắt và cách khắc phục
1. Mắt cận và cách khắc phục
a. Đặc điểm
- Độ tụ lớn hơn độ tụ mắt bình thường, chùm tia sáng song song truyền đến mắt cho chùm tia ló hội tụ ở một điểm trước màng lưới.
- fmax  <  OV.
- OCv hữu hạn.
- Không nhìn rỏ các vật ở xa.
- Cc  ở rất gần mắt hơn bình thường. 
 b.Cách khắc phục 
        Đeo thấu kính phân kì có độ tụ thích hợp để có thể nhìn rỏ vật ở vô cực mà mắt không phải điều tiết.
 Tiêu cự của thấu kính cần đeo (nếu coi kính đeo sát mắt) là : fk = - OCV.
2. Mắt viễn và cách khắc phục
a. Đặc điểm
- Độ tụ nhỏ hơn độ tụ của mắt bình thường, chùm tia sáng song song truyền đến mắt cho chùm tia ló hội tụ ở một điểm sau màng lưới.
- fmax  >  OV.
- Nhìn vật ở vô cực phải điều tiết.
- Cc  ở rất xa mắt hơn bình thường. 
b. Cách khắc phục
  Đeo một thấu kính hội tụ có tụ số thích hợp để:
- Hoặc nhìn rỏ các vật ở xa mà không phải điều tiết mắt.
- Hoặc nhìn rỏ được vật ở gần như mắt bình thường (ảnh ảo của điểm gần nhất muốn quan sát qua thấu kính hiện ra ở điểm cực cận của mắt).
3. Mắt lão và cách khắc phục
- Khi tuổi cao khả năng điều tiết giảm vì cơ mắt yếu đi và thể thủy tinh cứng hơn nên điểm cực cận CC dời xa mắt.
- Để khắc phục tật lão thị, phải đeo kính hội tụ để nhìn rỏ vật ở gần như mắt bình thường.
V. Hiện tượng lưu ảnh của mắt
Cảm nhận do tác động của ánh sáng lên tế bào màng lưới tiếp tục tồn khoảng 0,1s sau khi ánh sáng kích thích đã tắt, nên người quan sát vẫn còn “thấy” vật trong khoảng thời gian này. Đó là hiện tượng lưu ảnh của mắt.
                                                    ------------//------------
                                                    Câu hỏi và bài tập               
                                                                                                                                                              Câu 1: Nêu các tật của mắt và cách khắc phục ? 
Câu 2: Mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 50 cm.
a. Muốn nhìn rõ vật ở vô cực mà không điều tiết. Người đó phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu (kính đeo sát mắt).
b. Điểm cực cận cách mắt 10 cm. Khi đeo kính nhìn thấy điểm gần nhất cách mắt là bao nhiêu. (kính đeo sát mắt) 
 Câu 3: Một người viễn thị nhìn rõ được vật ở gần cách mắt 40 cm. Kính đeo sát mắt. Nếu người ấy đeo một kính có độ tụ +1 dp thì sẽ nhìn được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu?
 Câu 4: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50cm và điểm cực cận cách mắt 12,5cm. Quang tâm của kính coi như trùng với quang tâm của mắt. Khi đeo kính f = -50cm thì người ấy sẽ nhìn thấy những vật ở gần nhất cách mắt là bao nhiêu?                                                                               
                                                               ĐS: 2. a. – 2 điôp, b. 12,5 cm; 3. 28 cm; 4. 16,7 cm    




Bài 14 (1 tiết)                                        KÍNH LÚP
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu khái niệm tổng quát về các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt. 
· Học sinh hiểu công dụng và cấu tạo của kính lúp. 
· Học sinh hiểu sự tạo ảnh và cách xác định số bội giác của kính lúp.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng vẽ ảnh tạo bởi kính lúp.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán thông qua công thức tính số bội giác của kính lúp.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Tổng quát về các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt

                         [image: http://kinhlup.info/wp-content/uploads/2012/02/HL6-745-logo.jpg]
- Các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt đều có tác dụng tạo ảnh với góc trông lớn hơn góc trông vật nhiều lần.

- Số bội giác: G =  (14.1)
II. Công dụng và cấu tạo của kính lúp
-  Kính lúp là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt để quan sát các vật nhỏ.
- Kính lúp được cấu tạo bởi một thấu kính hội tụ 
III. Sự tạo ảnh bởi kính lúp
- Đặt vật trong khoảng từ quang tâm đến tiêu điểm vật chính của kính lúp.
- Để nhìn thấy ảnh thì phải điều chỉnh khoảng cách từ vật đến thấu kính để ảnh  hiện ra trong giới hạn nhìn rỏ của mắt.  Động tác quan sát ảnh ở một vị trí xác định gọi là ngắm chừng ở vị trí đó.
- Khi cần quan sát trong một thời gian dài, ta nên thực hiện cách ngắm chừng ở cực viễn để mắt không bị mỏi.
IV. Số bội giác của kính lúp
- Xét trường hợp ngắm chừng ở vô cực.

  Ta có: tan =  và tan = 


  Do đó G =   =  (14.2)
  Người ta thường lấy khoảng cực cận OCC = 25cm. Khi sản xuất kính lúp người ta thường ghi giá trị G ứng với khoảng cực cận này trên kính (5x, 8x, 10x, …).
- Khi ngắm chừng ở cực cận: 
        Gc = |k| = ||   (14.3)
                                                    ------------//------------
                                                    Câu hỏi và bài tập               
                                                                                                                                                              Câu 1: Nêu cấu tạo và công dụng của kính lúp ? 
Câu 2: Cho biết tại sao khi ngắm chừng ở cực viễn thì mắt không bị mỏi ?.
Câu 3: Một học sinh cận thị có các điểm Cc, Cv cách mắt lần lượt 10 cm và 90 cm. Học sinh này dùng kính lúp có độ tụ + 10 dp để quan sát một vật nhỏ. Mắt đặt sát kính.
a. Vật phải đặt trong khoảng nào trước kính ?
b. Một học sinh khác, có mắt không bị tật, ngắm chừng của kính lúp nói trên ở vô cực. Cho OCc = 25 cm. Tính số bội giác.
Câu 4: Một kính lúp có độ tụ 50dp. Mắt có điểm cực cận cách mắt 20cm đặt tại tiêu điểm ảnh của kính để nhìn vật AB dưới góc trông α = 0,05rad, mắt ngắm chừng ở vô cực.
a. Xác định chiều cao của vật.
b. Đặt mắt cách kính lúp 5cm và ngắm chừng ở điểm cực cận. Tính số bội giác.                                                                                        


                                                                      ĐS: 3. a. , b. 2,5; 4. a. 2 cm, b. 8,5     
Bài 15 (1 tiết)                                      KÍNH HIỂN VI
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu công dụng và cấu tạo của kính hiển vi. 
· Học sinh hiểu sự tạo ảnh và cách xác định số bội giác của kính hiển vi.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng vẽ ảnh tạo bởi kính hiển vi.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán thông qua công thức tính số bội giác của kính hiển vi.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Công dụng và cấu tạo của kính hiển vi
                         [image: D:\SANG KIEN KINH NGHIEM\Kính-hiển-vi-Euromex-EC1101.jpg]
- Kính hiển vi là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt để nhìn các vật rất nhỏ, bằng cách tạo ra ảnh có góc trông lớn. Số bội giác của kính hiển vi lớn hơn nhiều so với số bội giác của kính lúp.
- Kính hiển vi gồm vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu rất nhỏ (vài mm) và thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ (vài cm). Vật kính và thị kính đặt đồng truc, khoảng cách giữa chúng O1O2 = l không đổi. Khoảng cách F1’F2 =  gọi là độ dài quang học của kính.
  Ngoài ra còn có bộ phận tụ sáng để chiếu sáng vật cần quan sát. Đó thường là một gương cầu lõm.
II. Sự tạo ảnh bởi kính hiển vi

                 
[image: ]

  

Sơ đồ tạo ảnh :

      A1B1 là ảnh thật lớn hơn nhiều so với vật AB. A2B2 là ảnh ảo lớn hơn nhiều so với ảnh trung gian A1B1.
  Mắt đặt sau thị kính để quan sát ảnh ảo A2B2.
       Điều chỉnh khoảng cách từ vật đến vật kính (d1) sao cho ảnh cuối cùng (A2B2) hiện ra trong giới hạn nhìn rỏ của mắt và góc trông ảnh phải lớn hơn hoặc bằng năng suất phân li của mắt.
  Nếu ảnh sau cùng A2B2 của vật quan sát được tạo ra ở vô cực thì ta có sự ngắm chừng ở vô cực.
III. Số bội giác của kính hiển vi
- Khi ngắm chừng ở cực cận:
GC =  (15.1)
- Khi ngắm chừng ở vô cực:
G = |k1|G2 =  (15.2)
  Với  = O1O2 
                                                    ------------//------------
                                                   Câu hỏi và bài tập               
                                                                                                                                                       Câu 1: Nêu cấu tạo và công dụng của kính hiển vi ?
Câu 2: Muốn điều chỉnh kính hiển vi, ta thực hiện như thế nào ? 
Câu 3: Một kính hiển vi có các tiêu cự vật kính và thị kính là 1 cm, 4 cm. Độ dài quang học của kính là 16 cm. Người quan sát có mắt không bị tật và có khoảng cực cận 20 cm. Người này ngắm chừng ở vô cực.
a. Tính số bội giác của ảnh.
b. Năng suất phân li của mắt người quan sát là 2‘. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm của vật mà mắt người quan sát còn phhân biệt được ảnh.
Câu 4: Vật kính và thị kính của một kính hiển vi có các tiêu cự lần lượt là 1cm và 4cm. Hai kính cách nhau 17cm.
a. Tính độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực. (Với Đ = 25cm)
b. Tính độ bội giác của kính và độ phóng đại của ảnh khi ngắm chừng ở điểm cực cận.
  

                                                                                ĐS: 3. a. 80, b. 1,43 ; 4. a. 75, b. 364/29  

Bài 16 (1 tiết)                              KÍNH THIÊN VĂN
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu công dụng và cấu tạo của kính thiên văn. 
· Học sinh hiểu sự tạo ảnh và cách xác định số bội giác của kính thiên văn.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng vẽ ảnh tạo bởi kính thiên văn.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán thông qua công thức tính số bội giác của kính thiên văn.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Công dụng và cấu tạo của kính thiên văn
                     [image: D:\SANG KIEN KINH NGHIEM\D70F400.jpg]
- Kính thiên văn là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt, có tác dụng tạo ảnh có góc trông lớn đối với các vật ở xa.
- Kính thiên văn gồm: 
  Vật kính L1 là thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn.
  Thị kính L2 là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
II. Sự tạo ảnh bởi kính thiên văn


[image: ]
- Vật kính tạo ảnh thật của vật tại tiêu diện ảnh.
- Ảnh của thiên thể tạo bởi kính thiên văn là ảnh ảo, ngược chiều với vật, có góc trông lớn hơn nhiều lần so với góc trong trực tiếp vật.
- Mắt người quan sát đặt sát được đặt sát thị kính. 
- Để có thể quan sát trong một thời gian dài mà không bị mỏi mắt, ta phải đưa ảnh cuối cùng ra vô cực: ngắm chừng ở vô cực.
III. Số bội giác của kính thiên văn
Khi ngắm chừng ở vô cực:



  Ta có:  tan=; tan = 
  Do dó: G =  (16.1)
  Số bội giác của kính thiên văn trong điều kiện này không phụ thuộc vị trí đặt mắt sau thị kính.
                                                    ------------//------------
                                                    Câu hỏi và bài tập               
                                                                                                                                                              Câu 1: Nêu cấu tạo và công dụng của kính thiên văn ? 
Câu 2: Giải thích tại sao tiêu cự vật kính của ính thiên văn phải lớn.
Câu 3: Vật kính của một kính thiên văn dùng ở trường học có tiêu cự 1,2 m. Thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cư 4 cm. Tìm khoảng cách giữa hai kính và số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực.
Câu 4: Vật kính của một kính thiên văn dùng ở trường học có tiêu cự f1= 1,2 m. Thịkính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự f2= 4 cm.Tính khoảng cách giữa hai kính và số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực.

                                                                                        ĐS: 3. a. 1,24 m; 4. 30    

Bài 17(2 tiết)     THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 
· Biết được phương pháp xác định tiêu cự của thấu kính phân kì bằng cách ghép nó đồng trục với một thấu kính hội tụ để tạo ra ảnh thật của vật thật qua hệ hai thấu kính. 
· Thực hành đo các khoảng cách hình học. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng sử dụng đèn chiếu, bản chắn sáng, giá quang học để xác định tiêu cự của thấu kính phân kì.
· Học sinh thành thạo kĩ năng báo cáo kết quả.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Mục đích
1. Biết được phương pháp xác định tiêu cự của thấu kính phân kì bằng cách ghép nó đồng trục với một thấu kính hội tụ để tạo ra ảnh thật của vật thật qua hệ hai thấu kính.
2. Rèn luyện kĩ năng sử dụng giá quang học để xác định tiêu cự của thấu kính phân kì. 
II. Dụng cụ thí nghiệm
              [image: D:\SANG KIEN KINH NGHIEM\tn.jpg]
1. Giá quang học có thước dài 75 cm
2. Đèn chiếu có bóng loại 12V -21W
3. Bản chắn sáng màu đen, trên mặt có một lỗ tròn mang hình số một dùng làm vật sáng
4. Thấu kính phân kì
5. Thấu kính hội tụ
6. Bản màn hứng ảnh
7. Nguồn điện AC – DC: 0 – 3 – 9 – 12V/ 3A
8. Bộ hai dây dẫn có đầu phích cắm
III. Cơ sở lí thuyết



       Đặt vật thật AB vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì. Vì thấu kính phân kì luôn tạo ra một ảnh ảo với mọi khoảng cách d từ vật AB đến thấu kính, nên không biết chính xác vị trí ảnh ảo . Do đó ta không đo trực tiếp được khoảng cách  từ ảnh ảo này đến thấu kính và không xác định được tiêu cự f của thấu kính phân kì theo công thức: 

                                                   (17.1)
IV. Giới thiệu dụng cụ đo
- Giá quang học G là một máng trượt bằng hợp kim nhôm, dài 75 cm, đặt nằm ngang. Trên thân giá G có một thước milimet T, dùng xác định vị trí của vật AB.
- Một đèn chiếu Đ (12 V – 21 W) có kính tụ quang, dùng làm nguồn sáng.
V. Tiến hành thí nghiệm
1. Cấm phích lấy điện của đèn chiếu Đ vào hai lỗ cấm cấp điện xoay chiều, Vặn núm xoay của nguồn điện này đến vị trí 12 V và bật công tắc để đèn Đ sáng.
2. Đặt vật AB, thấu kính hội tụ và màn M lên giá quang học G,vuông góc với chiều dài của giá:

- Vật AB ở vị trí (1) cách đèn khoảng 10  15 cm. Ghi vị trí (1) vào bảng báo cáo thực hành.

- Điều chỉnh đèn sao cho vòng tròn sáng do nó phát ra chiếu vừa kín mặt lỗ tròn chứa vật AB, dịch chuyển thấu kính hội tụ và M xa dần vật AB cho tới khi thu được ảnh thật  lớn hơn vật, hiện rõ nét nhất trên màn ảnh M.
3. Giữ cố định vị trí của thấu kính hội tụ và màn ảnh M. Dịch vật AB rời xa thấu kính hội tụ thêm 5 cm đến vị trí (2). Đặt thấu kính phân kì vào giữa vật AB và thấu kính hội tụ, ghép thành một hệ hai thấu kính đồng trục, trên giá quang học.

        Dựa vào điều kiện tạo ảnh ảo của thấu kính phân kì đối với vật thật để dịch chuyển thấu kính phân kì cho tới khi thu được ảnh thật  nhỏ hơn vật AB và hiện rõ nét trên màn ảnh M.
- d từ vị trí (2) của vật AB đến thấu kính phân kì;

-  từ vị trí (1) của vật AB đến thấu kính phân kì.
4. Thực hiện  năm lần các thao tác 2 và 3 ở trên, ứng cùng vị trí (1) đã chọn của vật AB.
5. Xác định f theo công thức (17.1)
VI. Báo cáo thực hành
	Vị trí (1) của vật AB: ................(mm)

	Lần đo
	d(mm)
	
 (mm)
	f (mm)
	
 (mm)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	Trung bình
	
 = ........(mm)
	
=.......(mm)



· 
Tính 
· 

Viết kết quả của phép đo:     = ............  ........... (mm)

                                                       Với  = ...............
CHƯƠNG V
                                                        DAO ĐỘNG CƠ
Bài 18(1 tiết)                             DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu khái niệm và cách định nghĩa điện thế. 
· Học sinh hiểu khái niệm và cách xác định hiệu điện thế. 
· Học sinh hiểu hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng lập luận về điện thế và hiệu điện thế.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán điện thế và hiệu điện thế.
· Học sinh thành thạo trong việc sử dụng hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Dao động cơ
1. Thế nào là dao động cơ?
     Dao động cơ là chuyển động qua lại quanh một vị trí đặc biệt gọi là vị trí cân bằng.
2. Dao động tuần hoàn
- Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái chuyển động của vật được lặp lại như cũ (vị trí cũ và hướng cũ) sau những khoảng thời gian bằng nhau.
- Dao động tuần hoàn đơn giản nhất là dao động điều hòa
II. Phương trình của dao động điều hòa
1. Ví dụ

[image: D:\tham khao\VATLY12\CHUONG\CHUONG2\BAI9\NOI DUNG9\hinh 9.1.gif]

                                   
                              

- Giả sử M chuyển động theo chiều dương vận tốc góc là ω, P là hình chiếu của M lên Ox.
    Tại t = 0, M có tọa độ góc φ
    Sau t, M có tọa độ góc φ + ωt

Khi đó: 



- Đặt A = OM ta có: (18.1)
Trong đó A, ω, φ là hằng số
- Do hàm cosin là hàm điều hòa nên điểm P được gọi là dao động điều hòa
2. Định nghĩa
    Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian.
3. Phương trình
- Phương trình x = A cos(ωt + φ) gọi là phương trình của dao động điều hòa
   *  A là biên độ dao động, là li độ cực đại của vật. A > 0.
   * (ωt + φ) là pha của dao động tại thời điểm t
   * φ là pha ban đầu tại t = 0 (φ < 0, φ>0, φ = 0)
4. Chú ý
a) Điểm P dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn có thể coi là hình chiếu của điểm M chuyển động tròn đều lên đường kính là đoạn thẳng đó.
b) Ta quy ước chọn trục x làm gốc để tính pha của dao động và chiều tăng của pha tương ứng với chiều tăng của góc MOP trong chuyển động tròn đều.
III. Chu kì – Tần số - Tần số góc của dao động điều hòa
1. Chu kì và tần số
Khi vật trở về vị trí cũ hướng cũ thì ta nói vật thực hiện 1 dao động toàn phần.
    * Chu kì (T): của dao động điều hòa là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần. Đơn vị là s
   * Tần số (f): của dao động điều hòa là số dao động tuần hoàn thực hiện trong một s. Đơn vị là 1/s hoặc Hz.
2. Tần số góc
    Trong dao động điều hòa ω được gọi là tần số góc.
 Giữa tần số góc, chu kì và tần số có mối liên hệ:

 (18.2)
IV. Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa
1. Vận tốc
Vận tốc là đạo hàm của li độ theo thời gian.
         v = x’ = -ωA sin(ωt + φ)   (18.3)
- Vận tốc cũng biến thiên theo thời gian

* Tại  thì v = 0
* Tại x = 0 thì v = vmax = ω.A
2. Gia tốc
Gia tốc là đạo hàm của vận tốc theo thời gian
a = v’ = x” = -ω2A cos(ωt + φ)
a = - ω2x   (18.4)
* Tại x = 0 thì a = 0

* Tại  thì a = amax = ω2A
 (
t
T
)V. Đồ thị của dao động điều hòa
                                                  
       

Đồ thị của dao động điều hòa với φ = 0 có dạng hình sin nên người ta còn gọi là dao động hình sin.
                                                    ------------//------------
                                                    Câu hỏi và bài tập               
                                                                                                                                                              Câu 1: Tìm mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều ?
Câu 2: Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm. Khi nó có li độ 2 cm thì vận tốc là 1 m/s. Tính tần số dao động.


Câu 3: Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình li độ  (x: cm, t: s), lấy . Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là bao nhiêu ? 

Câu 4: Phương trình dao động của một vật là:  , với x tính bằng cm, t tính bằng s. Chọn gốc thời gian lúc vật có li độ x = 3 cm và chuyển động theo chiều dương.
a. Xác định biên độ, chu kì của dao động.
b. Xác định pha ban đầu của dao động.
c. Xác định li độ, vận tốc và gia tốc của vật khi t = 0,25 s. 

                                                          ĐS: 2. 4,6 Hz; 3. 100 cm/s2; 4.a. 6 cm, 0,5 s, b., c. 6 cm

Bài 19 (1 tiết)                                   CON LẮC LÒ XO
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu tụ điện là gì và cách nạp điện cho tụ điện. 
· Học sinh hiểu đại lượng đặc trưng cho khả năng chứa điện của tụ điện. 
· Học sinh hiểu cách xác định năng lượng điện trường trong tụ điện. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định điện dung của tụ điện.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán năng lượng điện trường trong tụ điện.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Con lắc lò xo
                               [image: D:\SANG KIEN KINH NGHIEM\12-23-2014 9-28-38 AM.png] 
1. Cấu tạo
    Con lắc lò xo gồm một vật nặng m gắn vào 1 đầu của lò xo có độ cứng k và khối lượng không đáng kể. Đầu còn lại của lò xo cố định.
Con lắc có 1 vị trí cân bằng mà khi ta thả vật ra vật sẽ đứng yên mãi.
Nếu kéo vật khỏi vị trí cân bằng buông ra vật sẽ dao động quanh vị trí cân bằng, giữa hai vị trí biên.
2. Vị trí cân bằng của vật là vị trí khi lò xo không biến dạng. Vật sẽ đứng yên mãi ở vị trí này nếu lúc đầu nó đứng yên.
II. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt động lực học
1. Dạng đại số của lực đàn hồi
Xét vật ở li độ x, lò xo giản một đoạn Δl = x. 
Lực đàn hồi:  F = - kΔl
Tổng lực tác dụng lên vật: F = - kx  (19.1)
2. Gia tốc
Theo định luật II Niu tơn

                                        (19.2)
   Đặt ω2 = k/m   (19.3)

           a + ω2x = 0
Vậy dao động của con lắc lò xo là dao động điều hòa.
3. Tần số góc và chu kì dao động

* Tần số góc:       (19.4)

* Chu kì:     T =       (19.5)
4. Lực kéo về
    Lực hướng về vị trí cân bằng gọi là lực kéo về. Lực kéo về có độ lớn tỉ lệ với li độ và gây gia tốc cho vật dao động điều hòa.
III. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt năng lượng
1. Động năng của con lắc lò xo

 (19.6)
2. Thế năng của con lắc lò xo

  (19.7)
* Thế năng và động năng của con lắc lò xo biến thiên điều hòa với chu kì T/2.
3. Cơ năng của con lắc lò xo. Sự bảo toàn cơ năng

                                (19.8)
Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương với biên độ dao động
Cơ năng của con lắc lò xo được bảo toàn nếu bỏ qua mọi ma sát.
                                                    ------------//------------
                                                    Câu hỏi và bài tập               
                                                                                                                                                       Câu 1: Nêu cấu tạo và ứng dụng của con lắc lò xo ? 

Câu 2: Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m = 200 g và lò xo có độ cứng là k = 50 N/m.Tính chu kì dao động của con lắc lò xo. Lấy 
Câu 3: Một con lắc lò xo dao động với chu kì là 0,5 s, khối lượng của quả nặng là m = 400 g. Tính độ cứng của lò xo.
 Câu 4: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 50 g, dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì 0,2 s và chiều dài quỹ đạo là 40 cm. Tính độ cứng của lò xo và cơ năng của con lắc.
                                                                                   ĐS: 2. 0,4 s, 3. 64 N/m; 4. 50 N/m, 1 J
Bài 20(1 tiết)                                        CON LẮC ĐƠN
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu đại lượng đặc trưng độ mạnh yếu của dòng điện là cường độ dòng điện và đơn vị đo.
· Học sinh hiểu đại lượng đặc trưng cho nguồn điện là suất điện động và đơn vị đo. 
· Học sinh hiểu cách xác định suất điện động của nguồn điện.
· Học sinh hiểu cấu tạo của pin và acquy.
 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định cường độ dòng điện.
· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định suất điện động của nguồn điện.
· Học sinh thành thạo trong việc mô tả cấu tạo của pin và acquy.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Thế nào là con lắc đơn?
1. Cấu tạo
[image: D:\tham khao\VATLY12\CHUONG\CHUONG2\BAI10\NOI DUNG10\hinh 10.1.gif]



      Con lắc đơn gồm một vật nhỏ khối lượng m, treo ở đầu của một sợi dây không giãn có chiều dài l và khối lượng không đáng kể.
2. Vị trí cân bằng
 Con lắc có 1 vị trí cân bằng là vị trí dây treo thẳng đứng
 Nếu kéo vật khỏi vị trí cân bằng  một góc α buông ra vật sẽ dao động quanh vị trí cân bằng, giữa hai vị trí biên
II. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học
1. Trục tọa độ cong
[image: D:\tham khao\VATLY12\CHUONG\CHUONG2\BAI10\NOI DUNG10\hinh 10.2.gif]
2. Lực kéo về

            (20.1)

            (20.2)

Vậy, khi dao động nhỏ (), con lắc đơn dao động điều hòa theo phương trình :

               (20.3)

Với chu kì :       (20.4)
III. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt năng lượng
1. Động năng của con lắc đơn

   (20.5)
2. Thế năng của con lắc đơn

                     (20.6)
3. Cơ năng của con lắc đơn

= const    (20.7)
IV. Ứng dụng để xác định gia tốc rơi tự do
       Người ta dùng con lắc đơn để đo gia tốc trọng trường của trái đất.
        - Đo chu kì tương ứng với chiều dài của con lắc nhiều lần 

         - Áp dụng 
                                                    ------------//------------
                                                    Câu hỏi và bài tập               
                                                                                                                                                              Câu 1: Nêu cấu tạo và ứng dụng của con lắc đơn ? 

Câu 2: Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì , tính chiều dài, tần số và tần số góc của dao động của con lắc.
Câu 3: Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, một con lắc đơn và con lắc lò xo dao động điều hòa với cùng tần số. Biết co lắc đơn có chiều dài 49 cm, lò xo có độ cứng 10 N/m. Tính khối lượng vật nhỏ của con lắc lò xo.
Câu 4: Một co lắc đơn dao động điều hòa, mốc thế năng được chọn tại vị trí cân bằng của vật nhỏ. Tính tỉ số giữa thế năng và động năng của vật nhỏ khi lực căng sợi dây có độ lớn bằng trọng lực tác dụng lên vật nhỏ.

                                                                   ĐS: 2. 20 cm,  Hz, 7 rad/s; 3. 5 kg; 4. 2    

Bài 21(1 tiết)     DAO ĐỘNG TẮT DẦN – DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu cách xác định điện năng tiêu thụ của đoạn mạch. 
· Học sinh phân biệt được công suất của nguồn điện và công suất điện.
· Học sinh hiểu nội dung định luật Jun – Len-xơ. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán công và công suất điện.
· Học sinh thành thạo trong việc sử dụng định luật Jun – Len-xơ.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Dao động tắt dần
1. Thế nào là dao động tắt dần?
                             [image: http://vatlyphothong.com/wp-content/uploads/2010/07/ddtd_5.png]              
      Dao động có biên độ giảm dần theo thời gian được gọi là dao động tắt dần
2. Giải thích
     Trong dao động của con lắc thì ma sát làm mất đi một phần năng lượng của dao động làm cho biên độ giảm dần.
3. Ứng dụng
     Dao động tắt dần được ứng dụng trong các thiết bị đóng cửa tự động, giảm xóc ô tô, mô tô. . .
II. Dao động duy trì
1. Thế nào là dao động duy trì?
     Để dao động không tắt dần người ta dùng thiết bị cung cấp năng lượng đúng bằng năng lượng tiêu tốn do ma sát sau mỗi chu kì. Dao động như thế gọi là dao động duy trì.
2. Dao động duy trì của con lắc đồng hồ là dao động duy trì
III. Dao động cưỡng bức
1. Thế nào là dao động cưỡng bức?
    Dao động được duy trì bằng cách tác dụng vào nó một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn. Gọi là dao động cưỡng bức
2. Ví dụ
     Khi ô tô đang dừng mà không tắt máy thì thân xe bị rung lên, đó là dao động cưỡng bức dưới tác dụng của lực cưỡng bức tuần hoàn gây ra bởi chuyển động của pit-tông trong xi lanh của máy nổ.
3. Đặc điểm
- Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi, tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
- Biên độ phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng bức và sự chênh lệch tần số của lực cưỡng bức và tần số riêng của hệ dao động.
IV. Hiện tượng cộng hưởng
1. Định nghĩa
    Hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức tăng đến giá trị cực đại khi tần số f của lực cưỡng bức tiến đến bằng tần số riêng f0 của hệ dao động gọi là hiện tượng cộng hưởng.
* Điều kiện cộng hưởng: f = f0
2. Giải thích
    Khi f = f0 thì năng lượng được cung cấp một cách nhịp nhàng, biên độ tăng dần lên. Biên độ cực đại khi tốc độ cung cấp năng lượng bằng tốc độ tiêu hao năng lượng.
3. Tầm quan trọng của hiện tượng cộng hưởng
    - Hiện tượng cộng hưởng có hại: làm sập nhà cửa, cầu …
    - Hiện tượng cộng hưởng có lợi: hộp đàn guitar, violon….
                                                    ------------//------------
                                                    Câu hỏi và bài tập               
                                                                                                                                                              Câu 1: Nêu đặc điểm của dao động tắt dần, nguyên nhân của nó là gì ? 
Câu 2: Khi nào hiện tượng cộng hưởng có hại ?
Câu 3: Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi dài 40 cm. Chu kì dao động riêng của nước trong xô là 0,2 s. Để nước trong xô sóng sánh mạnh nhất thì người đó phải đi với tốc độ là bao nhiêu ?
Câu 4: Một người treo chiếc balô trên tàu bằng sợi dây cao su có độ cứng 900 N/m. Ba lô nặng 16 kg, chiều dài mỗi thanh ray là 12,5 m, ở chỗ nối hai thanh ray có một khe hở hẹp. Tính vận tốc của tàu chạy để balô rung mạnh nhất ?                                                                                        
                                                                                                 ĐS: 3. 200 cm/s; 4. 14,9 m/s    

Bài 22 (1 tiết)     TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CÙNG PHƯƠNG CÙNG TẦN SỐ– PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ FRE-NEN 
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu thí nghiệm xác nhận định luật Ôm đối với toàn mạch. 
· Học sinh hiểu cách xác định hiệu suất của nguồn điện. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo trong việc áp dụng định luật Ôm đối với toàn mạch.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính hiệu suất của nguồn điện.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Vectơ quay
               [image: D:\SANG KIEN KINH NGHIEM\vecto-quay.jpg]

      Ta có thể biểu diễn một dao động  bằng một vectơ quay tại thời điểm ban đầu có các đặc điểm sau:
    - Có gốc tại gốc tọa độ của Ox
    - Có độ dài bằng biên độ dao động; OM = A.

    - Hợp với Ox một góc 
II. Phương pháp giản đồ Fre-nen
1. Đặt vấn đề
Tìm tổng của hai dao động


2. Phương pháp giản đồ Fre-nen
Ta lần lượt ta vẽ hai vec tơ quay đặt trưng cho hai dao động:
[image: D:\tham khao\VATLY12\CHUONG\CHUONG2\BAI13\NOI DUNG13\hinh 13.2.gif]



    - Ta thấy  và  quay với tốc độ góc ω thì  cũng quay với tốc độ góc là ω.
    - Phương trình tổng hợp



* Kết luận: “Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số là một dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với hai dao động đó”
Trong đó: 

  (22.1)

             (22.2) 
3. Ảnh hưởng của độ lệch pha
* Nếu hai dao động cùng pha


  với n = 0;

           (lớn nhất)
* Nếu hai dao động ngược pha

 

với n = 0;

        (nhỏ nhất)
                                                     ------------//------------
                                                  Câu hỏi và bài tập



Câu 1: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, theo các phương trình  cm và  cm. Tính   để biên độ dao động tổng hợp lớn nhất.                                                                                                                                                              





Câu 2: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc  rad/s, với các biên độ  cm,  cm và các pha ban đầu  và , tìm phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên.


Câu 3: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, được biểu diễn bởi phương trình:   (cm,s),  (cm,s). Tìm phương trình tổng hợp của vật.




Câu 4: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số f, cùng biên độ A. Biên độ dao động tổng hợp hai dao động này sẽ có biên độ bằng A. Tính độ lệch pha của hai dao động.
         ĐS: 1.  rad; 2.  cm, 3.  cm, 4.   
Bài 23 (2 tiết)     THỰC HÀNH KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 
· Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn. 
· Thực hành xác định giá trị của gia tốc trọng trường tại nơi thực nghiệm. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng sử dụng đồng hồ bấm giây, cổng quang điện.
· Học sinh thành thạo kĩ năng báo cáo kết quả.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Mục đích

- Tìm ra công thức tính chu kì: 
- Ứng dụng tính gia tốc trọng trường g tại nơi làm thí nghiệm.
II. Dụng cụ thí nghiệm
                      [image: D:\SANG KIEN KINH NGHIEM\hqdefault.jpg]
1. Ba quả nặng 50 g có móc treo 
2. Một sợi dây mảnh dài 1 m
3. Một giá thí nghiệm dùng treo con lắc đơn, có cơ cấu điều chỉnh chiều dài con lắc đơn
4. Một đồng hồ bấm giây sai số 0,2 s hoặc đồng hồ đo thời gian hiện số có cổng quang điện
5. Một thước 500 mm
6. Một tờ giấy kẻ ô mm hoặc giấy kẻ ô vuông
III. Tiến hành thí nghiệm
1. Chu kì dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ dao động như thế nào? 
- Kéo quả nặng lệch khỏi vị trí cân bằng một khoảng 3 cm, thả cho nó tự dao động. Đo thời gian t con lắc thực hiện 10 dao động và ghi kết quả vào bảng báo cáo thí nghiệm.
- Thực hiện phép đo trên với các giá trị khác nhau và ghi kết quả đo vào bảng.
	A(cm)
	

	Góc lệch α(o)
	Thời gian 10 dao động t (s)
	Chu kì T(s)

	A1 = 3,0
	
	
	

	


	A2 = 6,0
	
	
	

	


	A3 = 9,0
	
	
	

	


	A4 = 18
	
	
	

	




=> Rút ra định luật về chu kì của con lắc đơn.
2. Chu kì dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào khối lượng của nó như thế nào?
     Mắc thêm các quả nặng để thay đổi khối lượng của con lắc đơn, đồng thời điều chỉnh độ dài dây treo giử đúng bằng 50 cm. Đo t con lắc thực hiện 10 dao động toàn phần với biên độ đủ nhỏ. Ghi kết quả vào bảng báo cáo.
l = 50,0 cm, A = ...... cm
	m(g)
	Thời gian 10 dao động t(s)
	Chu kì T(s)

	50
	
	


	100
	
	


	150
	
	




So sánh TA với TB và TC, rút ra định luật về khối lượng của con lắc.
3. Chu kì dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào chiều dài của nó như thế nào? 

- Tính:   
- Ghi các kết quả đo và tính được vào bảng báo cáo thí nghiệm.
4. Kết luận
a. Từ kết quả nhận được ở trên suy ra chu kì dao động của con lắc đơn.

b.  Từ công thức , so sánh với a.
c. Tính g tại nơi làm thí nghiệm.
IV. Báo cáo thực hành
	Chiều dài l(cm)
	Thời gian t = 10T (s)
	Chu kì T(s)
	T2(s2)
	


	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


	

	

	

	

	



· Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của T vào l của con lắc, rút ra nhận xét.
· Vẽ đồi thị biểu diễn sự phụ thuộc của T2 vào l, rút ra nhận xét.
· Phát biểu định luật về chiều dài của con lắc đơn.

CHƯƠNG VI
                                                   SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM
Bài 24(1 tiết)     SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 
· Học sinh biết những lưu ý trong việc giải bài toán điện.
· Học sinh thuần thục trong việc áp dụng các định luật và các nguyên tắc khi giải các bài toán điện. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng nhận dạng mạch điện.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán các đại lượng thuộc về mạch điện.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Sóng cơ
[image: D:\tham khao\VATLY12\CHUONG\CHUONG3\BAI16\NOI DUNG16\hinh 16.1.gif]1. Thí nghiệm 

                   


2. Định nghĩa
    Sóng cơ là dao động lan truyền trong một môi trường.
3. Sóng ngang
     Sóng ngang là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng
Trừ trường hợp sóng mặt nước, còn sóng ngang chỉ truyền trong chất rắn.
4. Sóng dọc
    Sóng dọc là sóng mà trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.
    Sóng dọc truyền được trong môi trường rắn, lỏng, khí.
    Sóng cơ không truyền được trong chân không.
II. Các đặc trưng của một sóng hình sin
1. Sự truyền của một sóng hình sin 
    Kích thích một đầu dây căng thẳng, đầu còn lại cố định cho nó dao động hình sin. Trên dây cũng xuất hiện một sóng hình sin

[image: D:\tham khao\VATLY12\CHUONG\CHUONG3\BAI16\NOI DUNG16\do thi song theo chu ky.jpg]    Từ hình vẽ ta thấy đỉnh sóng dịch chuyển theo phương truyền sóng với vận tốc v.






2. Các đặc trưng của một sóng hình sin 
a. Biên độ của sóng: Biên độ A của sóng là biên độ dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua.
 b. Chu kì của sóng: Là chu kì dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua.

               (24.1)    gọi là tần số của sóng
    c. Tốc độ truyền sóng: Là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường.
         Đối với một môi trường, vận tốc truyền sóng là một giá trị không đổi.
    d. Bước sóng: Bước sóng λ là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì             

                   (24.2)
    e. Năng lượng của sóng:  Là năng lượng của các phần tử của môi trường có sóng truyền qua.
III. Phương trình sóng
- Chọn góc tọa độ và góc thời gian sao cho:

 (24.3)
- Khi dao động truyền từ O đến M thì M dao động giống như O ở thời điểm t-Δt trước đó.

 Pt sóng tại M là:

 (24.4)

  (24.5)
- Phương trình trên là phương trình của một sóng hình sin truyền theo trục x.
- Phương trình sóng tại M là một phương trình tuần hoàn theo thời gian và không gian.
    + Sau một chu kì dao động tại một điểm lập lại như cũ
    + Cách nhau một bước sóng thì các điểm dao động giống hệt nhau.
                                                    ------------//------------                                             
Câu hỏi và bài tập
                                                                                                                                                            Câu 1: Một sóng trên mặt nước có bước sóng 4 m, vận tốc sóng 2,5 m/s. Tính tần số của sóng ? 

Câu 2: Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình  , (x: m, t:s). Tính tốc độ truyền sóng.
Câu 3: Một người ngồi ở bờ biển trông thấy có 10 ngọn sóng qua mặt trong 36 s. Khoảng cách giữa hai ngọn sóng là 10 m. Tính tần số sóng biển và vận tốc truyền sóng.
Câu 4: Một sợi dây đàn hồi nằm ngang có điểm đầu O dao động theo phương đứng với biên độ 5 cm, chu kì 0,5 s, vận tốc truyền sóng là 40 cm/s. Viết phương trình sóng tại M cách O một đoạn 50 cm.  

                             ĐS: 1. 0,625 Hz; 2. 5 m/s; 3. 0,25 Hz, 2,5 m/s; 4.  cm Bài 25(1tiết)                                          GIAO THOA SÓNG
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 
· Áp dụng hệ thức hiệu điện thế của đoạn mạch chứa nguồn điện và định luật Ôm đối với toàn mạch để xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa. 
· Sử dụng các đồng hồ đo điện đa năng hiện số (digital multimeter) để đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong các mạch điện. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng thực hành.
· Học sinh thành thạo kĩ năng báo cáo kết quả.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước
1. Thí nghiệm

- Gõ nhẹ cần rung cho dao động trên mặt nước có những gợn sóng ổn định hình các đường  hypebol có tiêu điểm S1S2
 (
 
S
2
 S
1
P
)                                                      
2. Giải thích
                                   [image: D:\SANG KIEN KINH NGHIEM\12395340_515361025301770_453253980_n.jpg]
-Những đường cong dao động với biên độ cực đại ( 2 sóng gặp nhau tăng cường lẫn nhau)
-Những đường cong dao động với biên độ cực tiểu đứng yên ( 2 sóng gặp nhau triệt tiêu lẫn nhau)
-Các gợn sóng có hình các đường hypebol gọi là các vân giao thoa.
II. Cực đại và cực tiểu
1. Dao động của một điểm trong vùng giao thoa
             [image: D:\SANG KIEN KINH NGHIEM\Song_co_2_nguon.png]	
- Cho 2 nguồn S1 và S2 có cùng f , cùng pha :
Phương trình dao động tại 2 nguồn :

  
- Xét điểm M cách S1và S2  một đoạn :
 d1 = S1M và   d2 = S2M  
- Coi biên độ bằng nhau và không đổi trong quá trình truyền sóng .
- Phương trình sóng từ S1 đến M :

 
- Phương trình sóng từ S2 đến M :

 
- Sóng tổng hợp tại M :




- Biên độ dao động là :

                           (25.1)
2. Vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa
a. Vị trí các cực đại giao thoa :


M dao động với Amax khi : 


Suy ra :    Hay  : 


Suy ra :          ; ()          (25.2)
· Hiệu đường đi bằng một số nguyên lần bước sóng 
· Quỹ tích các điểm này là những đường Hypebol có 2 tiêu điểm là S1 và S2 gọi là những vân giao thoa cực đại.
· 
k = 0  d1 = d2  
        Quỹ tích là đường trung trực của S1S2 
b. Ví trí các cực tiểu giao thoa :

M dao động với AM  = 0 khi : 

      Hay :  


Suy ra :     ;            (25.3)
· Hiệu đường đi bằng một số nửa nguyên lần bước sóng 
· Quỹ tích các điểm này là những đường Hypebol có 2 tiêu điểm là S1 và S2 gọi là những vân giao thoa cực tiểu .
III. Điều kiện giao thoa – Sóng kết hợp
       Hai nguồn sóng phải có:
a. Dao động cùng phương , cùng tần số.
b. Có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
Hai nguồn như vậy gọi là hai nguồn kết hợp. Hai sóng do hai nguồn kết hợp phát ra gọi là hai sóng kết hợp.
------------//------------
Câu hỏi và bài tập
                                                                                                                                                              Câu 1: Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước giống nhau cách nhau AB = 8 cm. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 1,2 cm. Tính số cực đại đi qua đoạn thẳng nối hai nguồn.



Câu 2: Hai nguồn sóng cơ   và trên mặt chất lỏng cách nhau 20 cm dao động theo phương trình  (cm,s), lan truyền trong môi trường với tốc độ 1,2 m/s.
a. Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại.
b. 

Trên và  có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại. 
Câu 3: Hai nguồn kết hợp cùng pha A và B trên mặt nước có tần số 15 Hz. Tại điểm M trên mặt nước cách các nguồn 14,5 cm và 17,5 cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại khác nhau. Tính tốc độ truyền trên mặt nước. 
                                                                                     ĐS: 1. 13; 2. a. 3cm, b. 7; 3. 15 cm/s 

Bài 26(1 tiết)                                     SÓNG DỪNG
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu bản chất của dòng điện trong kim loại.
· Học sinh hiểu sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ.
· Học sinh hiểu điện trở của kim loại ở nhiệt độ thấp và hiện tượng siêu dẫn.
· Học sinh hiểu hiện tượng nhiệt điện.
- Kĩ năng: 
· Học sinh lập luận thành thạo bản chất của dòng điện trong kim loại.
· Học sinh thành thạo sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ, điện trở của kim loại ở nhiệt độ thấp và hiện tượng siêu dẫn, hiện tượng nhiệt điện.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Sự phản xạ của sóng
1. Phản xạ của sóng trên vật cản cố định
a. Thí nghiệm
 (
B
A
h1.a
)


b. Kết luận 
     Khi phản xạ trên vật cản cố định , sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
2. Phản xạ của sóng trên vật cản tự do
a. Thí nghiệm: h.1, cầm đầu A, để sợi dây thòng xuống một cách tự nhiên theo đường thẳng đứng. Giật mạnh đầu A của sợi dây.
b. Kết luận
Khi phản xạ trên vật cản tự do , sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
II. Sóng dừng
 (
B
A
h2.
)1. Sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định: A, B cố định
                


a. Khoảng cách giữa 2 nút ( hoặc 2 bụng liên tiếp ) bằng 

b. Khoảng cách nút và bụng gần nhất bằng 
c. Điều kiện để có sóng dừng :

                       k = 1,2,3, . . . .   (26.1)
    k  : số bụng            Số nút = k+1
2. Sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định và một đầu tự do

          k= 0,1,2 ,3 . . .        (26.2)

    k  : số bụng ( nguyên , không kể  )
   số nút = k +1.
------------//------------
Câu hỏi và bài tập
                                                                                                                                                              Câu 1: Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định ? 
Câu 2: Một dây đàn dài 0,6 m hai đầu cố định dao động với một bụng độc nhất (ở giữa dây). 
a. Tính bước sóng trên dây.
b. Nếu dây dao động với ba bụng thì bước sóng là bao nhiêu ?
Câu 3: Trên một sợi dây dài 1,2 m có một hệ sóng dừng. Kể cả hai đầu dây, thì trên dây có tất cả bốn nút. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 80 m/s, tính tần số dao động của dây. 
Câu 4: Một sợi dây AB dài 60 cm, phát ra một âm có tần số 100 Hz. Quan sát sợi dây đàn thấy có ba nút và hai bụng (kể cả nút ở hai đầu dây).
a. Tính vận tốc truyền sóng trên dây AB.
b. Biết biên độ dao động tại các bụng là 5 mm. Tính vận tốc cực đại của điểm bụng.
c. Tìm biên độ dao động tại hai điểm M và N lần lượt cách A một đoạn 30 cm và 45 cm.                                                                                 
ĐS: 2. A. 1,2 m, b. 0,4 m, 3. 100 Hz; 4. A. 60 m/s, b. 3,14 m/s, c. Biên độ bằng không.

Bài 27(1 tiết)                            ĐẶC TRƯNG VẬT LÍ CỦA ÂM
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu nội dung thuyết điện li nhằm xác định bản chất dòng điện trong chất điện phân.
· Học sinh hiểu các hiện tượng diễn ra ở điện cực và hiện tượng dương cực tan.
· Học sinh hiểu các định luật Fa-ra-đây và các ứng dụng.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng phân tích các vấn đề thuộc phạm vi bản chất dòng điện trong chất điện phân.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán thông qua công thức định luật Fa-ra-đây.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Âm – Nguồn âm
1. Âm là gì?
- Sóng âm là những sóng cơ học truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí.
- Tần số  của sóng âm cũng là tần số âm.
2. Nguồn âm
- Là các vật dao động phát ra âm
- Tần số của âm phát ra bằng tần số dao động của nguồn âm.
3. Âm nghe được – Hạ âm – Siêu âm
- Âm nghe được (âm thanh) là những âm có tác dụng gây ra cảm giác âm, từ 16 Hz  đến 20.000Hz 
- Hạ âm : có f  < 16Hz 
- Siêu âm : có f > 20.000Hz 
4. Sự truyền âm
a. Môi trường truyền âm :
- Âm truyền được qua các môi trường rắn, lỏng ,khí 
- Âm không truyền được trong chân không .
b. Tốc độ âm :
-Tốc độ âm phụ thuộc vào tính đàn hồi và khối lượng riêng, nhiệt độ của mội trường .
- Vrắn  > Vlỏng > Vkhí 
II. Những đặc trưng vật lí của âm
1. Tần số âm
Là một trong những đặc trưng lí vật quan trọng nhất của âm.
2. Cường độ âm và mức cường độ âm
a. Cường độ âm ( I ) : Cường độ âm tại một điểm là đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm tải qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó ,vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian.
-Đơn vị I ( W/m2 )
b. Mức cường độ âm ( L ):

                        
I0 = 10-12 W/m2 cường độ âm chuẩn có f = 1000 Hz 

                 
                dB ( đêxiben)
3. Âm cơ bản và họa âm
- Khi nhạc cụ phát một âm có tần số f0 (âm cơ bản) thì cũng đồng thời phát ra các âm có tần số 2f0; 3f0; 4f0 . . . Các họa âm ( có cường độ khác nhau )
- Tập hợp các họa âm tạo thành phổ của nhạc âm.
- Tổng hợp đồ thị dao động của các họa âm gọi là đồ thị dao động của nhạc âm đó.
Vậy: Đặc trưng vật lí thứ ba của âm là đồ thị dao động của âm đó.
------------//------------
                                                              Câu hỏi và bài tập
                                                                                                                                                       Câu 1: So sánh tốc độ truyền âm trong môi trường chất: rắn, lỏng, khí.
Câu 2: Một lá thép dao động với chu kì 80 ms. Tính âm do nó phát ra có nghe được không
Câu 3: Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau là 40 dB. Tỉ số cường độ là bao nhiêu ?
Câu 4: Mức cường độ âm tại vị trí cách loa 1 m là 50 dB. Một người xuất phát từ loa, đi ra xa nó thấy: khi cách loa 100 m thì không còn nghe được âm do loa đó phát ra nữa. Lấy cường độ âm chuẩn là Io = 10 -12 W/m2. Coi sóng âm do loa đó phát ra là sóng cầu. Xác định ngưỡng nghe của người này.                                                                                        
                               ĐS: 2.  12,5 Hz < 16 Hz,Nên ta không nghe thấy được; 3. 104 4. 10 dB
Bài 28 (1 tiết)                      ĐẶC TRƯNG SINH LÍ CỦA ÂM
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu sự dẫn điện của chất khí trong điều kiện thường.
· Học sinh hiểu bản chất dòng điện trong chất khí.
· Học sinh hiểu sự dẫn điện tự lực trong chất khí và các điều kiện.
· Học sinh hiểu tia lửa điện và điều kiện để có tia lửa điện.
· Học sinh hiểu hồ quang điện và điều kiện để có hồ quang điện.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng phân tích các hiện tượng dẫn điện tự lực và không tự lực trong chất khí.
· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định điều kiện của các hiện tượng dẫn điện tự lực và không tự lực trong chất khí.
- Thái độ:  
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Độ cao
    Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với tần số âm.
II. Độ to
- Là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với đặc trưng vật lí mức cường độ âm.
- Độ to của âm không trùng với cường độ âm.
- Độ to của âm không những phụ thuộc cường độ âm mà còn phụ  thuộc tần số âm.
III. Âm sắc
- Là một đặc tính sinh lí của âm ,giúp ta phân biệt âm do các nguồn âm khác nhau phát ra.
- Âm sắc có liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm.
------------//------------
Câu hỏi và bài tập
                                                                                                                                                            Câu 1: Nêu độ cao cùa âm là gì? Nó có liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm.
Câu 2: Âm sắc là gì ? độ to của âm có liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm? 
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