
BÀI 8. HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO XIÊN CÂN
Mục tiêu: Vẽ được hình chiếu trục đo xiên cân của vật thể đơn giản
I. KHÁI NIỆM
[image: ]	Hình chiếu trục đo xiên cân là loại hình chiếu trục đo có phương chiếu không vuông góc với mặt phẳng hình chiếu P, có hai trong ba hệ số biến dạng theo trục đo bằng nhau.











[image: ]II. ĐẶC ĐIỂM
1.Vị trí các trục đo







2. Các hệ số biến dạng:     K X’ = K Z’ = 1; K Y’ = 0,5
3. Nhận xét
	Vì góc X’O’Z’ = 900 và các hệ số biến dạng theo trục đo O’X’ và O’Z’ đều bằng 1, nên hình chiếu trục đo của các hình phẳng song song với mặt X’O’Z’ sẽ không bị biến dạng. Do đó, khi vẽ hình chiếu trục đo của vật thể, người ta thường đặt các vật thể có hình dạng phức tạp song song với mặt phẳng X’O’Z’.


III. CÁC BƯỚC VẼ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO XIÊN CÂN
1. Trình tự vẽ
	1. Chọn và vẽ ba trục đo (vẽ bằng êke và thước).
	2. Vẽ hình chiếu đứng lên mặt phẳng X’O’Z’.
3. Từ các nút của hình chiếu đứng và hệ số biến dạng, kẻ các đường song song với trục đo O’Y’ (lấy độ sâu lớn nhất lên các đường song song).
[bookmark: _GoBack]4. Nối điểm cuối của các tia theo hình chiếu đứng, ta được mặt sau của vật thể.
5. Kết hợp với hình chiếu còn lại lấy điểm, thêm bớt các đường nét để hoàn thiện vật thể.
6. Tẩy những nét dư thừa, tô đậm lại vật thể.
2. Chú ý
[image: ]1. Đối với hình chiếu trục đo không vẽ đường khuất, mặt khuất.
2. Tại mỗi đầu nút có ba tia (song song ba trục O’X’, O’Y’, O’Z’).
3.Ví dụ: Cho trước hai hình chiếu như hình vẽ. Hãy vẽ hình chiếu trục đo xiên cân của vật thể.

















CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Nêu khái niệm, đặc điểm của hình chiếu trục đo xiên cân và nhận xét.
2. Hãy trình bày các bước vẽ hình chiếu trục đo xiên cân của vật thể.
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