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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÀN

Bước 1
[bookmark: _GoBack]Tuyệt đối không được sử dụng máy khi chưa được sự đồng ý của Giảng viên hướng dẫn.
Bước 2 
Trước khi cho máy hoạt động, phải kiểm tra toàn diện về an toàn của máy như kiểm tra dây điện nguồn có bị đứt hay tróc lớp vỏ bọc bảo vệ không, máy có được nối đất an toàn không, dây nối với kềm hàn và dây nối với bàn hàn có chắc chắn chưa, kiểm tra các núm điều khiển của máy, các cơ cấu cài đặt chế độ hàn của máy. Tuyệt đối không được thay đổi cường độ dòng điện hàn khi không được phép của giảng viên.
Bước 3
Khi cho máy hoạt động cần phải điều chỉnh cường độ dòng điện hàn phù hợp với vật liệu hàn. Khi tiến hành hàn cần phải mặc bảo hộ lao động đầy đủ như: quần áo bảo hộ, giầy bảo hộ đúng qui định, tuyệt đối phải đeo mặt nạ hàn, bao tay da. 
Bước 4
Trong quá trình hàn tuyệt đối không mặc quần áo ướt, đi giầy ướt. Phải điều chỉnh ống hút khói đến gần vị trí hàn. Khi hàn xong phải tắc máy, cúp cầu dao điện máy hàn. Đặt các dụng cụ thiết bị hàn vào đúng vị trí qui định.
Bước 5
Khi có sự cố, cần phải la lớn, cúp cầu dao điện tại vị trí làm việc và toàn bộ xưởng, tiến hành cách ly nạn nhân ra khỏi tác nhân gây hại, sơ cấp cứu, nhanh chóng đưa nạn nhân đến trạm y tế gần nhất.
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