PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP. ( Dành cho Học sinh )
Tổ bộ môn: Cơ sở Cơ khí 			Môn học: Vẽ kỹ thuật			Số: 08
Bài học 08: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO XIÊN CÂN + BT		Học sinh: 
Giới thiệu: HCTĐ xiên cân là hình chiếu .   .   .   .   .   .   .   .   . của vật thể trên .   .   .   .   .   .
[bookmark: _GoBack]Nội dung: 
 I. Khái niệm: 
        - Có phương chiếu .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . với mặt phẳng hình chiếu P.
        - Có 2 trong 3 hệ số biến dạng theo trục đo .   .   .   .   .   .   .Y’
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 II. Đặc điểm:450
900

	1.Vị trí trục đo.
O’
X’


                                                           Cao .   .   .   .                                            Cao .   .   .   .
	2. Các hệ số biến dạng:         KX = KZ =  .   .   .                   KY = .   .   .
	3. Nhận xét: các mặt phẳng song song với mặt x’O’Z’ sẽ .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
III. Các bước vẽ hình chiếu trục đo xiên cân của vật thể:



      - Chọn trục đo.

      - Vẽ song song trục O’Y’và bằng 1/2
      - Kết hợp với hình chiếu thêm, bớt.


      - Đặt hình chiếu đứng.



     - Tẩy, tô đậm.
     - Nối lại theo hình chiếu đứng.
* Lưu ý:
	1. Đối với hình chiếu trục đo .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
	2. Thường thường tại mỗi đầu nút có 3 tia .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
IV. Câu hỏi củng cố:
              1. Hệ số biến dạng trên các trục đo như thế nào?
              2. Trình tự dựng hình chiếu trục đo xiên cân?
Đồ dùng dạy học: máy vi tính, máy chiếu, bút lade, vật thể mẫu, tranh tường, thước, phấn 3 màu.
