LỊCH HỌC TUẦN 2
NGHỀ SCAN 3D VÀ THIẾT KẾ NGƯỢC
	BUỔI HỌC
	NỘI DUNG
	BÀI TẬP
	ĐÁNH GIÁ

	9 (Thứ 2 –ngày 07/12/2015)
	- 7h30  9h30: Lý thuyết tạo solid từ file STL
+ Ứng dụng các lệnh tạo khối solid: Extrude, Revolve, Sweep, Loft.
+ Ứng dụng các lệnh hiệu chỉnh: Cut, Boolean, Mirror, fillet, Chamfer
- 9h30  11h30: Thực hành bài tập CCTV-CAP
- 13h  17h: Thực hành bài tập Connecting-Rod
	Chuyển từ file STL thành file solid cho chi tiết CCTV-CAP; Connecting-Rod
	Chuyển từ file STL thành file solid cho chi tiết Gối đỡ

	10 (Thứ 3- Ngày 08/12/2015)
	- 7h30  9h30: Lý thuyết tạo solid từ file STL
+ Ứng dụng các lệnh tạo surface: Extrude, Revolve, Sweep, Loft. 
+ Ứng dụng các lệnh hiệu chỉnh surface: Trim, Extend, Sew, fill
- 9h30  11h30: Bài tập thực hành Cam mặt trụ
- 13h  17h: Lý thuyết vận hành máy Scan 3D ATOS
+ Các bước thao tác với máy Scan ATOS;
+ Các thao tác chuẩn bị khi Scan chi tiết: Phun sơn, dán điểm chuẩn;
+ Cách thiết lập và sử dụng phần mềm Scan;
	Chuyển từ file STL thành file solid cho chi tiết Cam mặt trụ
	Chuyển từ file STL thành file solid cho chi tiết Mặt bích

	11 (Thứ 4-ngày 09/12/2015)
	- 7h30  11h30: Lý thuyết
+ Các bước thực hiện thay đổi Box Scan 125 và Box Scan 250;
+ Các bước thiết lập khi thay đổi Box Scan 
- 9h30  11h30: Bài tập thực hành thay đổi Box Scan và thiết lập
- 13h  17h: Scan chi tiết 3D dạng trục
	Scan chi tiết dạng trục và xuất file STL
	Đánh giá qua thao tác thực hiện

	12 (Thứ 5- ngày 10/12/2015)
	- 7h30  11h30: Dựng hình 3D chi tiết dạng trục: sử dụng phần mềm Rapidform XOR để chuyển file Scan STL thành file Solid 3D
- 13h  17h: Dùng thiết bị đo để đo đạc, so sánh kết quả của file 3D sau khi xử lý và chi tiết thực
	- Xử lý file scan STL thành file 3D dạng solid;
- Dùng thiết bị đo: thước kẹp, panme để so sánh các kích thước trên file solid và chi tiết thực
	Kết quả so sánh giữa chi tiết thực và file solid 3D

	[bookmark: _GoBack]13 (Thứ 6 – ngày 11/12/2016)
	- 7h30  11h30: Scan và dựng hình 3D chi tiết có bề mặt cong phức tạp:
+ Các bước chuẩn bị máy scan ATOS;
+ Các bước chuẩn bị chi tiết có bề mặt cong phức tạp;
Scan chi tiết và hiệu chỉnh bằng phần mềm Scan;
- 13h  17h: Sử dụng phần mềm Rapidform XOR để chuyển file Scan STL thành file Solid 3D
	Chi tiết có bề mặt phức tạp
	Đánh giá qua thao tác thực hiện



