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Điều 1: Tuyệt đối không được sử dụng máy Phay khi không được phân công, tuyệt đối không được rời vị trí khi máy đang làm việc.
Điều 2: Trước khi sử dụng máy phải đọc kỹ bảng hướng dẫn sử dụng máy, phải nắm vững cấu tạo và sử dụng máy thành thạo.
Điều 3: Trước khi cho máy hoạt động phải kiểm tra ATLĐ, kiểm tra máy. 
Điều 4:  Phải điểu chỉnh bàn máy ra khỏi khu vực dao phay mới được lắp hoặc tháo vật gia công. 
Điều 5: Tháo lắp dao phay phải hết sức cẩn thận. Phải dùng đồ gá hoặc dụng cụ chuyên dùng đề phòng đứt tay. 
Điều 6: Trong thời gian dao phay đang chuyển động, cấm không được đưa tay vào vùng cắt gọt. Không được dùng giẻ ướt để làm nguội dao. 
Điều 7: Trước khi làm việc phải cho máy chạy không tải khoảng 5 phút để kiểm tra hệ thống bôi trơn, trong khi làm việc nếu thấy có hiện tượng lạ hay nghe có những tiếng kêu bất thường, hoặc có mùi khét phải tắt máy, cắt điện và báo ngay cho giáo viên đứng lớp.
Điều 8: Máy đang quay cấm sờ tay vào vùng cắt gọt, dùng tay gỡ phoi, dùng tay hướng các chi tiết cắt khỏi vật liệu.
Điều 9: Không được thay đổi tốc độ trục chính khi trục chính chưa dừng hẳn, muốn thay đổi vị trí của tay gạt phải gạt nhẹ nhàng, tuyệt đối không được dùng búa gõ đập.
Điều 10: Sau giờ làm việc phải vệ sinh máy sạch sẽ.
