NỘI DUNG THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học phần: nguyên lý chi tiết máy
Khối lớp; 17CĐ-CNÔ, 45 tiết
Thời gian thi 90 phút
Được sử dụng tài liệu, gồm: 
1/ Tài liệu nguyên lý máy (do khoa cơ khí biên soạn, lưu hành nội bộ)
2/ Cơ sở thiết kế máy- Nguyễn Hữu Lộc- NXB Đại học Quốc gia.
3/ Cơ sở thiết kế máy- tài liêu photo của khoa cơ khí lưu hành.
4/ Vở học của sinh viên.
NỘI DUNG
1/ Xác định bậc tự do của cơ cấu phẳng: bao gồm xác định đúng số khâu, số khớp động. Lưu ý: quan tâm cơ cấu có bậc tự do thừa.
2/ Bài tập tổng hợp kiến thức chung: Công suất, tỉ số truyền, số vòng quay, chiều quay, số răng, vận tốc, hiệu suất.. trong hệ thống dẫn động cơ khí.
Ví dụ: Cho hệ thống dẫn động như hình vẽ với:Ft
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1. Động cơ điện.
2. Bộ truyền đai.
3. Hộp giảm tốc.
4. Nối trục.
5. Xích tải.
Với các dữ liệu cho trước:
Lực vòng trên xích tải Ft, số răng xích tải,
bước xích tải, vận tốc xích tải, hiệu suất bộ 
truyền đai, hiệu suất hộp giảm tốc, hiệu suất bộ truyền xích, tỉ số truyền của bộ truyền đai, số răng các bánh răng là Z1, Z2, Z3, Z4, số vòng quay của động cơ
Có thể xác định:
- Tỉ số truyền chung của hệ thống dẫn động
- Công suất xích tải
- Công suất làm việc của động cơ
- Số vòng quay của xích tải
- Vân tốc xích tải
Cho thêm chiều quay của trục động cơ, xác định chiều quay của xích tải.
(Chỉ tính 1 vài thông số trong các phần trên chứ không phải làm hết.
Có thể thay đổi lại bộ truyền thành băng tải, xích dẫn động hoặc băng tải dẫn động)
3/ Truyền động đai: Cho các thông số của bộ truyền đai(dẹt, thang) như P, n, u, a.. có thể xác định:
- Chọn loại đai theo tiêu chuẩn (đai thang)
- Xác định đường kính d1,2 theo tiêu chuẩn và kiểm tra sai số tỉ số truyền so với điều kiện cho phép
- Xác định chiều dài dây đai (đai thang theo tiêu chuẩn, đai dẹt có nối đai)
- Xác định khoảng cách trục chính xác
- Xác định gốc ôm đai bánh chủ động và so sánh với điều kiện
- cho F0, xác định hệ số ma sát tồi thiểu để không xảy ra hiện tượng trượt trơn, hoặc cho f, xác định F0.
4/ Truyền động xích:
Cho xích con lắn với các thông số cho trước, có thể xác định:
- Số răng, đường kính vòng chia đĩa xích dẫn và bị dẫn
- Số mắc xích
- xác định lực tác dụng lên trục.
5/ Truyền động bánh răng
Dạng 1: Cho bộ truyền bánh răng (2 bánh: côn, trụ răng nghiêng) với các thông số cho trước. Xác định phương, chiều, độ lớn các lực ăn khớp trên bánh răng.
Dạng 2. Tính toán các thông số hình học (không dịch chỉnh)
[bookmark: _GoBack]Cho các thông số hình học của bộ truyền bánh răng và các điều kiện, có thể xác định: số răng, mođun, đường kính bánh răng, khoảng cách trục.


