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NGHIÊN CỨU PHÁT TRIÊN XE TỰ HÀNH PHUN THUÔC TRỪ CÔN TRÙNG CHO VƯỜN CÂY ĂN TRÁI
	Nội dung yêu cầu chỉnh sửa của Hội đồng
	Nội dung đã chỉnh sửa theo Hội đồng

	1. Viết lại tóm tắt tiếng việt và tiếng anh (làm rõ cụ thể các kết quả đạt được)
	Đã chỉnh sửa bằng tiếng việt và tiếng anh (trang iv)

	2. Chương tổng quan cần bổ sung thêm nguyên lý và bản chất việc phun thuốc diệt côn trùng, áp suất và lưu lượng phun, các loại thuốc diệt côn trùng, thống nhất các số liệu tham khảo xuyên suốt luôn văn nhằm lý giải mục tiêu, tính cấp thiết và đưa ra nội dung cần giải quyết của đề tài.
	Đã bổ sung:
- Bảng 1.1 Thống kê thuốc được sử dụng phun xịt trừ sâu hại trên cây ăn trái (từ trang 14 đến trang 15)
- Bảng 1.2: Thống kê thuốc được sử dụng phun xịt trừ bệnh hại trên cây ăn trái (trang 15 đến trang 16)

- Bài viết “Using petroleumbased spray oils in citrus” của NSW Department of Primary Industries - State of New South Wales 2005
* Những điều cần biết khi sử dụng dầu khoáng cây trồng – dầu khoáng nông ghiệp:
+ Giải thích sự bám dính trên lá khi phun thuốc (dầu) diệt sâu bệnh, côn trùng gây hại cho cây ăn trái được thể hiện hình 1.8
+ Tác dụng thuốc (dầu) ảnh hưởng đến sâu bệnh, côn trùng gây hại cho cây ăn trái được thể hiện hình 1.9
+ Nên sử dụng thuốc (dầu) trong hỗn hợp đủ liều lượng để tạo lớp mỏng thuốc (dầu) bảo vệ cần thiết cho cây và trái
+ Ở vùng nhiệt đới, á nhiệt đới, cận nhiệt đới cần sử dụng hỗn hợp phun có tỉ lệ thuốc (dầu) < 5% để chánh chảy tràn dầu khỏi bề mặt đối tượng phun do sự ảnh hưởng của nhiệt độ. Tuy nhiên hàng năm vẫn có thể áp dung hỗn hợp phun có tỉ lệ thuốc (dầu) > 1% một đến hai lần trong một năm để kiểm soát côn trùng

+ Thời gian phun thuốc (dầu) chủ yếu vào hai mùa thu và hè tại thời điểm này sự tăng trưởng và phát triển sâu bệnh rất mạnh

+ Đối với hầu hết các loại sâu bệnh, cần phun xịt toàn bộ bề mặt của cây: bề mặt trên dưới của lá, quả, cành, bên trong và bên ngoài cây.

+ Thuốc (dầu) sẽ được lưu lại trên cây lâu hay ngắn phụ thuộc vào nhiệt độ theo từng vùng miền vì các phân tử thuốc (dầu) bốc hơi và hấp thụ vào cây nhanh hơn khi nhiệt độ tăng lên

* Lưu lượng phun xịt thuốc (dầu):
+ Thường được phun xịt ở một lưu lượng cao nhằm tạo lớp phun phủ toàn diện

+ Thời gian thuốc (dầu) lưu lại trên cây có thể kéo dài hơn một mùa

+ Cần sử dụng tháp phun ngang có áp lực cao, chiều cao phun hơn 2m so với cây 

+ Lưu lượng phun xịt phụ thuộc vào loại côn trùng, mức độ nhiễm sâu bệnh, chiều cao cây, mật độ tán cây, mật độ cây trồng, lưu lượng phun sẽ giảm đi khi tán cây thưa thớt  

+ Bảng 1.3 Khảo sát thực nghiệm đối với cây cam cao 4m với tán cây rậm [24]:

Sử dụng lưu lượng phun thuốc (dầu) và nồng độ thuốc (dầu) trong hỗn hợp phun cho từng loại côn trùng cũng như từng tuổi của cây ăn trái, tùy loại cây có tán rậm rạp hay thưa thớt 
* Một số ảnh hưởng có hại cho cây trồng khi phun thuốc (dầu) diệt trừ sâu bệnh:
+ Thuốc (dầu) làm ức chế quang hợp, hô hấp và thoát hơi của cây trồng.

+ Thiệt hại cho cây trồng có thể xảy ra nếu phun thuốc (dầu) không được áp dụng đúng cách, có thể gây thiệt hại lá cháy và ngậm dầu (lá và trái cây), và trong trường hợp nặng rụng lá và giảm sản lượng.

+ Triệu chứng độc tố thực vật kéo dài làm giảm sản lượng và chất lượng quả, có gây chết cây ( từ trang 16 đến trang 18)
- Hình 1.16:  Xe cơ giới dùng cảm biến siêu âm có thể lập trình cho việc phun theo mục tiêu trong vườn cây ăn trái
- Hình 1.17: Xe kéo thiết bị tự hành phun cho vườn cây ăn trái gắn siêu âm
Thiết bị  có kết cấu gồm một bồn chứa dung dịch thuốc trừ sâu được kéo bằng một máy kéo và một cơ cấu phun dạng hình tròn được lắp đặt ở phía sau bồn gồm các vòi phun được bố trí theo chu vi và hệ thống quạt cùng với hệ thống phun tự động điều chỉnh khi tích hợp với cảm biến siêu âm kết hợp với GPS để định vị và quét  hình dạng và khoảng cách cây trồng đồng thời được xử lý điều khiển thông qua máy tính trên máy kéo nhằm phun một cách chính xác hiệu quả và tiết kiệm thuốc phun.

- Hình 1.18: Xe kéo thiết bị tự hành phun cho vườn cây ăn trái trang bị Ladar
Theo thông tin Trung tâm Kỹ thuật Robot Quốc gia (NREC), Viện Robotics, Đại học Carnegie Mellon, Pittsburgh, Pennsylvania, Hoa Kỳ và Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Citrus (CREC), Đại học Florida với sự hỗ trợ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ nói về vấn đề: “Orchard Tree Modeling for Advanced Sprayer Control and Automatic Tree Inventory” Nghiên cứu được so sánh giữa việc sử dụng cảm biến siêu âm và GPS trên thiết bị tiên tiến phun tự hành đang sử dụng với việc sử dụng cảm biến Ladar kết hợp GPS được nghiên cứu và thử nghiệm kết quả cho thấy sử dụng Ladar kết hợp GPS rồi được sử lý qua phần mềm Markov thông qua máy tính tạo ra hình ảnh 3D giúp phun xịt chính xác và tiết kiệm hơn so với cảm biến siêu âm kết hợp GPS vì cảm biến siêu âm và kết hợp GPS có hình ảnh quét với độ phân giải thấp vẫn làm cho việc phun xịt chưa tiết kiệm tối ưu và chính xác như sử dụng hệ thống cảm biến Ladar kết hợp GPS như ở (hình 1.18).

Làm rõ nguyên lý làm việc của thiết bị, đánh giá tính khả thi sử dụng thiết bị trong vườn cây ăn trái ở Việt Nam (từ trang 23 đến trang 25)

	3. Chương Nôi dung và phương pháp nghiên cứu cần trình bày cụ thể các phương pháp đo đạc.
	Đã chỉnh sửa và bổ sung ( trang 30)
- Áp kế đo áp suất nước được gắn đầu ra của bơm nhằm xác định áp suất dòng chảy trong ống qua các nhánh phun.
- Thiết bị đo số vòng quay của bánh xe: đồng hồ đo số vòng quay kiểu cảm biến do hãng EXTECH sản xuất với độ chính xác là 0,05% dùng để đo số vòng quay của bánh chủ rồi tính toán vận tốc của xe nhằm so sánh thông số và tính đồng bộ của bộ vi điều khiển.
- Thước đo dài để đo kiểm tầm xa, đo cao qua các vệt phun thuốc.

	4. Viết lại các công thức cho đúng và thống nhất ký hiệu, đặc biệt là tính toán lực, phun thuốc trừ sâu bệnh hay trừ côn trùng.
	Đã chỉnh sửa và thống nhất ký hiệu trong tính toán lực ( từ trang 49 đến trang 58) và thống nhất cụm từ “phun thuốc trừ sâu bệnh” (xuyên suốt đế tài)

	5. Không cần tính lực trang (45-47) cho 3 trường hợp vì hiển nhiên lực cần lớn nhất là lực trong trường hợp lên dốc.
	Đã bỏ phần tính lực trong trường hợp 1 xe di chuyển trên mặt phẳng ngang và trường hợp 3 xe rẽ trái, rẽ phải trên mặt phẳng ngang (từ trang 49 đến 53) 

	6. Bổ sung bản vẽ kỹ thuật đầy đủ và đúng TCVN
	Đã bổ sung đầy đủ bản vẽ kỹ thuật và đúng TCVN và in thành tập bản vẽ

	7. Khi có kết quả nghiên cứu cần tập trung phân tích đánh giá và lý giải vì sao có kết quả?
	Đã phân tích đánh giá và lý giải các kết quả thử nghiệm thiết bị ( từ trang 78 đến trang 85)

	Đã cập nhật lại mục lục, danh mục các hình, danh mục các bảng sau khi đã chỉnh sửa xong hoàn thiện


Tôi cam đoan đã chỉnh sửa nội dung luận văn thạc sĩ với các nội dung như  trên, theo góp ý của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.
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