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KHOA CƠ KHÍ
	Thời gian

thực hiện
	KHOAN KIM LOẠI – CẮT REN TRONG BẰNG TARO
	Lớp


	Bài
	Số tiết

	
	Từ:

Đến:
	
	
	   4
	   6

	· MỤC TIÊU: Khoan được lỗ theo đúng yêu cầu kỹ thuật
· Kiến thức: 
· Nắm được tư thế thao tác, động tác khoan kim loại.
· Nắm được các bộ phận của máy khoan.

· Biết phương pháp lựa chọn đường kính mũi khoan phù hợp để cắt ren trong. 

· Kỹ năng:
· Làm đúng đúng tư thế thao tác, động tác khi khoan kim loại.
· Hình thành kỹ năng tháo lắp bầu khoan, mũi khoan áo côn ra khỏi trục chính.
· Thái độ :
· Sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, an toàn khi làm việc.
4.1. PHÂN LOẠI VÀ CẤU TẠO MÁY KHOAN
1. Phân lọai : Khoan bàn, khoan đứng, khoan cần 
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2. Cấu tạo : Thân máy, bệ máy, đầu máy, bàn máy 

[image: image3.png]



4.2. THAO TÁC KHOAN

1. Điều kiện cho trước
a. Thiết bị: Máy khoan đứng, bàn
b. Vật liệu: phôi của bài tập trước.
c. Dụng cụ: Ê tô khoan, thước đo cao, chấm dấu, bàn máp, mũi khoan, êke.                 

d. Thời gian và số lượng: 4 tiết
2. Kiến thức liên quan: 

· Sử dụng máy khoan đúng cách.
· Tính, chọn mũi khoan phù hợp ta rô cắt ren trong, số vòng quay trục chính phù hơp với mũi khoan. 
3. Phương pháp tiến hành: 
a. Bản vẽ chi tiết 
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Yêu cầu kỹ thuật:

· Lỗ khoan tròn đều
· Tâm lỗ vuông góc bề mặt khoan
b. Trình tự thực hiện

	TT
	Tên bước
	Thao tác / động tác
	Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật
	                       Hình vẽ minh họa

	1
	Thoa màu bề mặt cần lấy dấu
	Dùng vải thấm màu xoa lên bề mặt cần lấy dấu
	Lớp mỏng và đều khắp trên bề mặt lấy dấu
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	2
	Lấy dấu
	Đặt phôi và thước đo cao lên bàn máp, hướng bề mặt được bôi màu đối diện mũi vạch của thước đo cao, tay trái giữ chi tiết cố định, tay phải di chuyển đế thước đo cao tiếp xúc mặt bàn máp.  
	Vạch các đường vạch cần thiết theo kích thước bản vẽ
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	3
	Chấm dấu khoan
	Cầm mũi đột bằng các ngón tay cái, trỏ, giữa và út của tay trái đồng thời nghiêng mũi đột, phần nhọn mũi đột tỳ lên vị trí cần chấm dấu để xác định chính xác vị trí, sau đó dựng thẳng mũi đột lên. Tay phải cầm búa đánh nhẹ lên đầu của mũi đột quan sát dấu đột đúng chưa. Đánh mạnh lên đầu mũi đột để tạo chấm dấu trên khoan 
	Lấy dấu đúng theo kích thước bản vẽ 
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	4
	Kẹp chặt phôi trên ê tô máy khoan
	Kẹp chặt chi tiết vào ê tô máy khoan chắc chắn và không bị nghiêng dùng ê ke vuông góc kiểm tra trục chính máy khoan phải vuông góc với bề mặt khoan. Trong trường hợp khoan lỗ lớn cần định vị chặt ê tô trên bàn khoan 
	Đảm bảo trục chính luôn vuông góc với bề mặt gia công trong suốt  quá trình gia công
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	5
	Khoan theo chấm dấu 
	· Chọn mũi khoan phù hợp với ren yêu cầu, có thể tra bảng hoặc áp dụng theo công thức:
d (mũi khoan) = D(ren) – P(bước ren)

· Chọn vận tốc cắt:

Vc = 20÷25m/ph.
· Tính số vòng quay n theo công thức:
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· Điều chỉnh hộp số vô cấp của máy khoan có tốc độ gần với n đã tính.

· Lắp mũi khoan có đường kính đã tính vào trục chính máy khoan.

· Nhấn nút điều khiển cho máy hoạt động (chú ý chiều quay mũi khoan)

· Khoan mớm và quan sát sao cho vết lưỡi khoan đúng với vị trí lỗ khoan đã chấm dấu rồi mới tiến hành khoan kết hợp tưới nguội.  
	Lỗ khoan phải tròn đều và vuông góc bề mặt khoan
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4. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
	DẠNG SAI HỎNG: Lỗ khoan không tròn đều

	Nguyên Nhân
	Biện pháp khắc phục

	Lưỡi cắt mũi khoan không đối xứng
	Mài điều chỉnh lưỡi khoan cho đối xứng đúng góc cắt, dùng dưỡng kiểm tra

	DẠNG SAI HỎNG: Tâm lỗ khoan không vuông góc bề mặt khoan

	Mũi khoan không vuông góc bề mặt khoan
	Điều chỉnh lỗ khoan đảm bảo vuông góc với bề mặt khoan bằng ê ke trước khi khoan.


4.3. THAO TÁC CẮT REN TRONG
1. Điều kiện cho trước
a. Thiết bị: bàn nguội
b. Vật liệu: phôi được khoan lỗ để thực hiện ta rô trước đó.
c. Dụng cụ: bộ ta rô, tay quay ta rô, êke.                 

d. Thời gian và số lượng: 3 tiết
2. Kiến thức liên quan:  
· Chọn và sử dụng ta rô đúng cách.

· Ta rô đúng thao tác. 

3. Phương pháp tiến hành:
a. Bản vẽ chi tiết 
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Yêu cầu kỹ thuật:

· Ren không bị lệch cháy rỗ mẻ

· Mặt ren nhẵn và trùng tâm
	b. Trình tự thực hiện

	TT
	Tên bước
	Thao tác / động tác
	Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật
	                       Hình vẽ minh họa

	1
	Chọn ta rô cắt ren trong
	Bộ ta rô gồm 2÷3 mũi và xem ký hiệu trên ta rô để chọn phù hợp với yêu cầu bản vẽ, phân biệt ta rô thô, bán tinh, tinh dựa vào góc vát ở đầu ta rô
	Chọn chính xác ta rô cắt ren trong theo yêu cầu bản vẽ
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	2
	Lắp ta rô vào tay quay
	Gá đuôi ta rô vào tay quay rồi kẹp chặt  
	Ta rô phải được cố định vào tay quay trong suốt quá trình gia công
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	3 
	Gá phôi lên ê tô bàn nguội
	Gá kẹp chi tiết lên ê tô bàn nguội chắc chắn và không bị nghiêng khi gia công
	Đảm bảo mặt gia công song song với hàm ê tô
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	4
	Mớm ren bằng ta rô thô
	Tay phải nắm phần giữa tay quay ấn lực, tay trái quay tay quay 1÷3 vòng theo chiều kim đồng hồ, rồi kiểm tra độ vuông góc giữa ta rô với bề mặt gia công bằng ê ke
	Ta rô phải vuông góc với bề mặt gia công
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	5
	Tiến hành ta rô thô
	· Tiến hành quay ta rô theo chiều kim đồng 1 vòng, rồi quay ngược lại 0,5 vòng dùng nhớt để bôi trơn, và tiếp tục lặp lại quay 1 vòng rồi quay ngược lại 0,5 vòng cho tới khi hoàn thành lỗ ren theo yêu.

· Ta rô mũi tinh sau khi ta rô thô xong
	Đảm ta rô phải vuông góc với bề mặt trong suốt quá trình gia công
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	6
	Kiểm tra
	Sử dụng bulông vặn thử bằng tay cho hết lỗ ren một cách nhe nhàng
	Đảm bảo bulông vặn bằng tay nhẹ có độ rơ cho phép
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4. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
	DẠNG SAI HỎNG: Gẫy ta rô trong qua trình gia công ren

	Nguyên Nhân
	Biện pháp khắc phục

	Mũi khoan không vuông góc bề mặt khoan
	Điều chỉnh lỗ khoan đảm bảo vuông góc với bề mặt khoan bằng ê ke trước khi khoan.

	DẠNG SAI HỎNG: Vặn bu lông bằng tay khó khăn

	Ta rô không đảm bảo vuông góc
	Cần kiểm tra độ vuông góc ta rô với bề mặt gia công bằng e ke
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