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KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
	Thời gian

thực hiện
	PHAY BÀO MẶT PHẲNG SONG SONG
	Lớp


	Bài
	Số tiết

	
	Từ:

Đến:
	
	
	   
	   

	I. MỤC TIÊU
- Phay được mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn cho trước bằng dao phay mặt đầu trên máy phay đứng.
- Gá lắp đầu dao, dao và chi tiết gia công đúng kỹ thuật.

-Thao tác máy gọn gàng, dứt khoát, bảo đảm an toàn lao động
  II. ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
- Dụng cụ cắt: Dao phay mặt đầu (dao phay quẹt)

 
- Dụng cụ đo: Thước ke kiểm tra vuông góc, thước cặp, thước đo cao có mũi vạch dấu, dưỡng kiểm phẳng.

- Thiết bị: Máy phay 6T82-1, 6P11

- Đồ gá: Êtô máy, phiến tỳ.

 
- Sử dụng phôi: Phôi của bái tập trước.
- Số lượng chi tiết gia công: Mỗi học 1 sinh phôi
III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:

	TT
	Làm gì ?
	Làm như thế nào ?
	Tại sao ?
	                       Hình vẽ minh họa

	1
	Ñoïc vaø nghieân cöùu baûn veõ
	Ñoïc caùc hình chieáu. Naém ñöôïc caùc kích thöôùc kyõ thuaät yeâu caàu.
	Chuù yù caùc kích thöôùc caàn gia coâng.
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	2
	Kieåm tra phoâi
	Duøng thöôùc caëp kieåm tra phoâi
	Biết được lượng dư cần gia công
	

	3
	Kiểm tra độ song song của mặt phẳng phiến tỳ so với mặt bàn máy.
	Dùng đồng hồ so kiểm tra mặt phẳng phiến tỳ theo phương dọc và ngang.
	Đạt độ song song giữa mặt phẳng gia công với mặt phẳng chuẩn.
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	4
	Gaù chi tieát leân eâtoâ
	 Gá chi tiết trên phiến tỳ, sao cho mặt chuẩn 1 tiếp xúc mặt phẳng phiến tỳ, mặt phẳng chuẩn 2 tiếp xúc hàm cố định với chiều cao phần tiếp xúc từ 8 đến 15mm.

Dùng tay siết êtô, sử dụng búa nhựa gõ nhịp nhẹ vào mặt trên của chi tiết.
	Để khi phay dao không phay vào êtô. Bảo đảm độ song song của mặt phẳng phay với mặt chuẩn.
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	5
	Gaù dao leân maùy
	Duøng ty ren vaø ñai oác sieát ñaàu dao.
	Để định vị và kẹp chặt đầu dao với lỗ côn trục chính.
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	6
	Choïn chieàu quay truïc chính
	Môû maùy cho truïc chính quay, kieåm tra chieàu quay cho phuø hôïp


	Dao caét ñöôïc vaø caét theo phöông phaùp phay nghòch. Phoi văng ra theo hướng vào trong thân máy, an toàn cho người đứng máy
	

	7
	Choïn cheá ñoä caét

	Phay thô: 
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Phay tinh:
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	8
	Raø dao 
	Mở máy, dịch chuyển bàn đứng cho mặt đầu dao chạm mặt trên của chi tiết. Chỉnh du xích bàn trượt đứng về vị trí 0.
	Lấy chuẩn để thực hiện chiều sâu cắt.
	

	9
	Thoat dao
	Hạ bàn đứng cho chi tiết ra khỏi vùng cắt của dao. Dời bàn trượt dọc đưa chi tiết ra khỏi vùng cắt của dao, nâng bàn trượt đứng lên vị trí du xích theo chuẩn 0.

Dịch chuyển bàn trượt ngang sao cho tâm chi tiết trùng với tâm đầu trục chính của máy. 
	Traùnh tröôøng hôïp dao va chạm vaøo chi tieát
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	10
	Thöïc hieän laùt caét ñaàu tieân.
	Nâng bàn đứng lên theo chiều sâu cần cắt. 

Tiến bàn dọc bằng tay một đoạn ngắn, sau đó mở chế độ tự động để tiến bàn dọc thực hiện lát cắt đầu tiên.

Sau đó di chuyển bàn dọc theo chiều ngược lại (dao vẫn quay) để đưa dao về vị trí ban đầu.
	Ñaït ñöôïc kích thöôùc caàn gia coâng.

Kieåm tra xem chi tieát ñöôïc gaù chaët treân eâtoâ hay khoâng.
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	11
	Kieåm tra kích thöôùc vöøa phay
	Laøm saïch bavia. Duøng thöôùc caëp kieåm tra kích thöôùc.
	Kiểm tra kích thước gia công đúng theo tính toán không.
	

	12
	Thực hiện lớp cắt sau cùng
	Thực hiện những thao tác theo thứ tự 10
	Đạt được kích thước cần gia công.
	

	13
	Kiểm tra kích thước
	Dùng thước cặp để kiểm tra kích thước chi tiết
	Kiểm tra kích thước chi tiết đúng theo yêu cầu bản vẽ trước khi tháo.
	

	14
	Tháo phôi
	Dũa sạch bavia.
	Làm sạch bavia.
	


IV. CÁC DẠNG SAI HỎNG, NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
	DẠNG SAI HỎNG  Mặt phẳng 4 không song song với mặt phẳng chuẩn 1

	Nguyên Nhân
	Biện pháp khắc phục

	Nguyên nhân 1: Mặt phẳng phiến tỳ không song song mặt phẳng bàn máy 
	Kiểm tra độ song song của mặt phẳng phiến tỳ đã đặt lên êtô so với mặt phẳng bàn máy bằng đồng hồ so

	Nguyên nhân 2: Trục chính không vuông góc với mặt phẳng bàn máy

	Kiểm tra trục chính vuông góc mặt phẳng bàn máy bằng đồ hồ so

	Nguyên nhân 3: Mặt phẳng chuẩn 1 không áp sát mặt phẳng phiến tỳ
	Dùng búa gõ cho mặt phẳng 1 áp sát mặt phẳng phiến tỳ

	DẠNG SAI HỎNG Sai hỏng về kích thước

	Nguyên Nhân
	Biện pháp khắc phục

	Nguyên nhân 1: Do điều chỉnh du xích bàn đứng không chính xác; 
không kiểm tra kích thước trong quá trình cắt gọt;


	Điều chỉnh du xích bàn đứng chính xác; không kiểm tra kích thước trong quá trình cắt gọt;



	DẠNG SAI HỎNG Độ nhám bề mặt không đạt yêu cầu kỹ thuật

	Nguyên Nhân
	Biện pháp khắc phục

	Nguyên nhân 1: Dao mòn 
	Tháo dao mài lại hoặc thay dao mới


	Nguyên nhân 2: Chế độ cắt không đúng
	Tính toán lại chế độ cắt

	Nguyên nhân 3: Độ cứng vững của hệ thống công nghệ chưa tốt
	Tăng cường độ cứng vững cho phù hợp


Theo trình tự đã làm gia công phôi đạt kích thước và vị trí tương quan như bản vẽ bên dưới.
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