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· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi
· Bài thi này gồm 40 câu, mỗi câu 0,25 điểm.


Câu 1: Cho D = 28 , d = 28–0,021 . Tính Nmax , Nmin
A. Nmax = 0,048 mm ; Nmin = 0,021 mm.	B. Nmax = 0,081 mm ; Nmin = 0,021 mm.
C. Nmax = 0,081 mm ; Nmin = 0,027 mm.	D. Nmax = 0,048 mm ; Nmin = 0,027 mm.
Câu 2: Chi tiết lỗ có kích thước D = 45+0,025. Chọn chi tiết trục sao cho tạo ra lắp ghép trung gian:



A. d = 450,021	B. d = 45	C. d =45	D. d = 45
Câu 3: Cho hai lắp ghép 30H7/k6 và 30K7/h6. Hai lắp ghép đó có:
A. Cùng độ hở Smax nhưng khác độ dôi Nmax.	B. Độ hở Smax và độ dôi Nmax đều khác nhau.
C. Cùng độ hở Smax và độ dôi Nmax.	D. Cùng độ dôi Nmax nhưng khác độ hở Smax.
Câu 4: Loạt chi tiết gia công có kích thước d = 40 , Td = 16m , ei =  25m . Đánh giá hai chi tiết với kích thước thực sau đây dt1 = 39,9925 và dt2 = 39,9760 có đạt yêu cầu không?
A. Chi tiết 2 đạt, chi tiết 1 không đạt.	B. Cả hai chi tiết đều đạt.
C. Cả hai chi tiết đều không đạt.	D. Chi tiết 1 đạt, chi tiết 2 không đạt.
Câu 5: Trong mối ghép then bằng, lắp ghép bề rộng b:
A. Giữa then với trục được chọn theo hệ thống lỗ, giữa then với bạc được chọn theo hệ thống trục.
B. Giữa then với trục được chọn theo hệ thống trục, giữa then với bạc được chọn theo hệ thống lỗ.
C. Giữa then với trục và giữa then với bạc đều được chọn theo hệ thống lỗ.
D. Giữa then với trục và giữa then với bạc đều được chọn theo hệ thống trục.
Câu 6: Theo TCVN, thang đo độ nhám chi tiết được chia làm mấy cấp?
A. Chia làm 12 cấp.	B. Chia làm 11 cấp.	C. Chia làm 13 cấp.	D. Chia làm 14 cấp.
[bookmark: _GoBack]Câu 7: Với thước cặp 1/50, khoảng cách giữa 2 vạch trên thước phụ là:
A. 1,95mm.	B. 0,95mm.	C. 1,9mm.	D. 0,98mm.

Câu 8: Cho chi tiết trục với d = 40. Để khi lắp ghép với bất kỳ chi tiết trục nào trong loạt cũng đều tạo ra lắp ghép có độ hở thì chi tiết lỗ phải có kích thước nằm trong khoảng từ D1 đến D2 với:
A. D1 = 40 ; D2 = 40,027.	B. D1 = 40,018 ; D2 = 40,027.
C. D1 = 40,003 ; D2 = 40,027.	D. D1 = 40 ; D2 = 40,018.
Câu 9: Quan sát thước cặp (có giá trị vạch chia trên thước phụ là 1/20) khi đo một chi tiết, ta nhận được m = 18 (m là số vạch trên thước chính ở phía bên trái vạch 0 của thước phụ); i = 19 (i là vạch thứ i trên thước phụ trùng với một vạch bất kỳ trên thước chính). Vậy kết quả của phép đo trên là:
A. L = 18,19mm.	B. L = 19,9mm.	C. L = 18,95mm.	D. L = 19,18mm.
[image: ]Câu 10: Cho chi tiết như hình vẽ. Ý nghĩa của ký hiệu là:
A. Dung sai độ trụ của bề mặt A không lớn hơn 0,01mm.
B. Dung sai độ đảo của bề mặt A không quá 0,01mm.
C. Dung sai độ tròn của bề mặt A không lớn hơn 0,01mm.
D. Dung sai độ trụ của bề mặt A so với đường tâm không quá 0,01mm.

Câu 11: Cho một lắp ghép có D = 34,  d =34 +0,019. Tính dung sai của lắp ghép TS,N
A. 36m.	B. 25m.	C. 23m.	D. 42m.
Câu 12: Trong chuỗi kích thước đường thẳng, dung sai khâu khép kín bằng: 
A. Tổng dung sai của các khâu giảm.
B. Tổng dung sai của các khâu thành phần.
C. Tổng dung sai của các khâu tăng.
D. Tổng dung sai của các khâu tăng trừ tổng dung sai của các khâu giảm.
Câu 13: Nguyên tắc để lập chuỗi kích thước hợp lý là:
A. Phải lập chuỗi sao cho số khâu tham gia ít nhất.
B. Các khâu của chuỗi kích thước phải liên tiếp nhau và tạo thành vòng kín.
C. Trong mỗi chuỗi chỉ có một khâu khép kín.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 14: Cho một chi tiết lỗ có D = 110 +0,035. Chọn chi tiết trục có kích thước d sao cho tạo ra lắp ghép trung gian với Smax = 32µm




A. d = 110	B. d =110	C. d = 110	D. d = 110
Câu 15: Khi định tâm then hoa theo đường kính trong d, lắp ghép được thực hiện theo kích thước:
A.   D và b.	B.  b.	C. d và b.	D. D và d.
Câu 16: Cho một lắp ghép có độ dôi, Nmax được tính bằng công thức sau:
A. Nmax = dmin  Dmax.	B. Nmax = dmax  Dmin.	C. Nmax = Dmin  dmax.	D. Nmax = Dmax  dmin.
Câu 17: Cho mối ghép then hoa có D =54mm, d =46mm, b = 9mm, Z = 8, miền dung sai bề rộng b của lỗ then hoa và trục then hoa là F8 và f8. Ghi ký hiệu trên bản vẽ chi tiết trục then hoa như sau:
A. d8x46x54x9F8.	B. b8x46x54x9f8.	C. d8x46x54x9f8.	D. b8x46x54x9F8.
Câu 18: Chọn câu sai:
A. Khâu khép kín là khâu hình thành sau khi gia công gia công chi tiết (với chuỗi kích thước chi tiết).
B. Khâu khép kín có thể thay đổi nếu thay đổi trình tự gia công chi tiết.
C. Khâu khép kín là khâu mà giá trị của nó độc lập so với các khâu khác.
D. Khâu khép kín là khâu hình thành sau khi lắp (với chuỗi kích thước lắp ghép)
Câu 19: Cho một lắp ghép theo hệ thống trục có sai lệch cơ bản của lỗ là H, Td = 35m, Smax = 73m. Tính sai lệch giới hạn của lỗ và trục:  	
A. ES = 73m, EI = 0, es = 0, ei = 35m.	B. ES = 38m, EI = 0, es = 0, ei = 35m.
C. ES = 0, EI = 38m, es = 35m, ei = 0.	D. ES = 0, EI = 38m, es = 0, ei = 35m.
Câu 20: Khi định tâm then hoa theo đường kính ngoài D, lắp ghép được thực hiện theo kích thước:
A.  D và b.	B. d và b.	C.   b.	D. D và d.
Câu 21: Trong lắp ghép ổ lăn, kích thước vòng trong của ổ lăn lắp với chi tiết trục, phải lắp ghép theo hệ thống nào?
A. Lắp ghép theo hệ thống trục cơ bản.
B. Tất cả đều sai.
C. Lắp ghép theo hệ thống lỗ cơ bản.
D. Lắp ghép theo cả hệ thống trục cơ bản và hệ thống lỗ cơ bản.
Câu 22: Cho hai lắp ghép 48F7/h6 và 48F8/h7. Hai lắp ghép đó có:
A. Độ hở Smax và Smin đều khác nhau.	B. Cùng độ hở Smax nhưng khác Smin.
C. Cùng độ hở Smax và Smin.	D. Cùng độ hở Smin nhưng khác Smax.
Câu 23: . Với sơ đồ bên dưới, kết quả đo được trên panme là:
A. L = 41,87mm.	B. L = 41,087mm.	C. L = 41,37mm.	D. L = 41,43mm.
[image: ]
Câu 24: Trong ngành chế tạo máy thông thường, các cấp chính xác thường được sử dụng nhất là:
A. IT6 – IT11.	B. IT01 – IT4.	C. IT4 – IT6.	D. IT12 – IT18.
Câu 25: Hiệu đại số giữa kích thước giới hạn nhỏ nhất và kích thước danh nghĩa là:
A. Dung sai.	B. Sai lệch giới hạn dưới.
C. Sai lệch giới hạn trên.	D. Sai lệch giới hạn.
Câu 26: Kích thước d = 30h6 và kích thước D = 30K7 tạo thành mối lắp:
A. Mối lắp có độ dôi.	B. Tất cả đều sai.
C. Mối lắp trung gian.	D. Mối lắp có độ hở.
Câu 27: Trên bản vẽ lắp, kiểu lắp của vòng ngoài D và vòng trong d của ổ lăn được ghi như sau:
A. D = 150k6;  d = 70D7.	B. D = 150H7;  d = 70k6.
C. D = 150G7/h6;  d = 70H7/n6.	D. D = 150H7/h7; d = 70H7/m6.
Câu 28: Dấu hiệu " O" dùng để biểu thị cho sai lệch hình dạng hoặc vị trí nào?
A. Sai lệch độ trụ của bề mặt cho trước.	B. Sai lệch độ tròn của bề mặt cho trước.
C. Độ giao nhau giữa các đường tâm.	D. Độ đảo hướng tâm toàn phần.
Câu 29: Trong lắp ghép then bằng, tác dụng của độ hở giữa bề rộng then và bề rộng rãnh của bạc là để:
A. Bạc có thể dịch chuyển trên trục và để bù trừ sai số hình học giữa các rãnh then trên trục và trên bạc.
B. Bạc có thể dịch chuyển trên trục hoặc để bù trừ sai số vị trí giữa các rãnh then trên trục và trên bạc.
C. Bạc không thể dịch chuyển trên trục và giảm sai số hình học giữa các rãnh then trên trục và trên bạc.
D. Bạc không thể xoay trên trục và giảm sai số hình học giữa các rãnh then trên trục và trên bạc.

Câu 30: Kiểu lắp   là lắp ghép:
A. Có độ hở trong hệ thống trục.	B. Có độ hở trong hệ thống lỗ.
C. Có độ dôi trong hệ thống lỗ.	D. Có độ dôi trong hệ thống trục.
Câu 31: ------------ là chuỗi mà các khâu trong chuỗi nằm song song với nhau trong cùng một mặt phẳng.
A. Chuỗi kích thước đường thẳng.	B. Chuỗi kích thước chi tiết.
C. Chuỗi kích thước mặt phẳng.	D. Chuỗi kích thước lắp ghép.
Câu 32: Về nguyên tắc kích thước danh nghĩa của calíp phải tương ứng bằng các kích thước giới hạn của chi tiết (Dmax , Dmin , dmax , dmin ), nghĩa là:
A. Với calip nút:   dqua = Dmin ;  dkhông qua  = Dmax 
     	      Với calip hàm: Dqua = dmax ;  Dkhông qua = dmin
B. Với calip nút:   dqua = Dmax ;  dkhông qua  = Dmin 
      	      Với calip hàm: Dqua = dmax ;  Dkhông qua = dmin
C. Với calip nút:   dqua = Dmax ;  dkhông qua  = dmax 
      	      Với calip hàm: Dqua = Dmin ;  Dkhông qua = dmin
D. Với calip nút:   dqua = Dmin ;  dkhông qua  = Dmax ; 
	      Với calip hàm: Dqua = dmin ;  Dkhông qua = dmax
Câu 33: Theo TCVN 2244 – 91, mức độ chính xác về kích thước của chi tiết được chia ra làm:
A. 17 cấp từ cấp 1, 2, 3, … ,17.	B. 14 cấp từ cấp 1, 2, 3, … , 14.
C. 20 cấp từ 01, 0, 1, 2, 3, … , 18.	D. 20 cấp từ 1, 2, 3, … , 19, 20.
Câu 34: Bộ phận trên dụng cụ đo có nhiệm vụ tiếp xúc với chi tiết đo để nhận sự biến đổi của kích thước đo là:
A. Bộ phận cảm.	B. Bộ phận chỉ thị.
C. Bộ phận khuếch đại.	D. Bộ phận chuyển đổi.
Câu 35: Bằng phương pháp đo so sánh, đồng hồ so cho biết:
A. Sai số về hình dạng của chi tiết bằng cách so sánh với mẫu cho trước.
B. Tất cả đều đúng.
C. Kích thước thực của chi tiết và thể hiện bằng giá trị cụ thể ở mặt số đồng hồ.
D. Sai lệch giữa kích thước đo so với mẫu và thể hiện bằng độ lệch của kim chỉ thị.
Câu 36: Lắp ghép có độ dôi dùng:
A. Dãy các sai lệch cơ bản từ A(a) -> H(h).	B. Dãy các sai lệch cơ bản từ P(p) -> ZC(zc).
C. Dãy các sai lệch cơ bản từ J(j) -> N(n).	D. Dãy các sai lệch cơ bản từ A(a) -> P(p).
Câu 37: Các cấp chính xác 01, 0, 1, 2, 3, 4 của kích thước được dùng cho:
A. Các kích thước lắp ghép của các máy móc thông dụng.
B. Các kích thước không lắp ghép của dụng cụ đo và dụng cụ kiểm tra.
C. Các kích thước lắp ghép của dụng cụ đo và dụng cụ kiểm tra.
D. Các kích thước không lắp ghép trong các máy móc thông dụng.
Câu 38: Trong các mối lắp sau, mối lắp nào là lắp ghép có độ hở:

A. D = 110+ 0,035; d = 110	B. D = 24– 0,033; d = 24– 0,021


C. D = 75; d = 75– 0,019	D. D = 63+ 0,030; d = 63
Câu 39: Cho chi tiết trục có kích thước d = 40-0,003 mm và chi tiết lỗ có kích thước D = 40-0,012 mm, nếu lắp chi tiết trục vào chi tiết lỗ sẽ tạo thành:
A. Mối lắp có độ hở, Ts = + 0,015 mm.	B. Mối lắp có độ hở, Ts = +0,009 mm.
C. Mối lắp có độ dôi, TN = + 0,012 mm.	D. Mối lắp trung gian, TS,N = +0,015 mm.
Câu 40: Chọn câu sai:
A. Sai lệch giới hạn có thể có giá trị dương, âm hoặc bằng 0.
B. Sai lệch giới hạn dưới luôn luôn âm
C. Dung sai luôn luôn dương.
D. Sai lệch giới hạn trên luôn luôn lớn hơn sai lệch giới hạn dưới.
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		        TRƯỞNG BỘ MÔN		         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
          (Ký và ghi rõ họ tên)	                       (Ký và ghi rõ họ tên)	                        (Ký và ghi rõ họ tên)
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