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NỘI QUY SỬ DỤNG MÁY NÉN KHÍ

Điều 1
Luôn kiểm tra tình trạng bên ngoài máy trước khi mở máy (dây cua roa, hệ thống đồng hồ đo áp suất, các van khí nén, hệ thống ống dẫn khí …).
Điều 2
[bookmark: _GoBack]Không di chuyển máy trong quá trình làm việc, các bánh xe đỡ máy phải được chèn chặt để tránh xê dịch khi máy hoạt động. Máy phải được lắp đặt tại vị trí bằng phẳng, chịu rung động tốt.
Điều 3
Phải xả hết hơi nước ngưng tụ trong bình áp lực ra khỏi máy khi không sử dụng máy trong thời gian dài.
Điều 4
	Lắng nghe các tiếng động bất thường để tắt máy khi có sự cố.
Điều 5
	Luôn kiểm tra áp suất tác động của van an toàn khi vận hành máy, nếu áp suất tác động quá cao phải điều chỉnh giảm xuống cho phù hợp.
Điều 6
	Khóa các van cấp khí từ máy nén ra hệ thống khí sau mỗi ca làm việc.
Điều 7
	Thay thế ngay các thiết bị có dấu hiệu hư hỏng trên máy (hệ thống van, hệ thống ống dẫn khí, đồng hồ đo áp suất…), tuyệt đối không tận dụng lại các thiết bị cũ.
Điều 8
	Tuyệt đối không được mang thức ăn, nước uống vào vị trí máy.
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