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NỘI QUY SỬ DỤNG MÁY TIỆN CNC

Điều 1
Tuyệt đối không được sử dụng máy khi chưa được sự đồng ý của Giảng viên hướng dẫn.
Điều 2 
Luôn kiểm tra tình trạng bên ngoài máy trước khi mở máy (các nút bấm, hệ thống  thủy lực thay dao, các mùi lạ trên máy …). Kiểm tra nút dừng khẩn cấp trên máy có bị tác động, nếu có phải phục hồi nút về vị trí ban đầu.
Điều 3
Kiểm tra hệ thống dao gắn trên đài dao, thay thế ngay các mảnh dao bị sứt, mẻ.
Điều 4
Ngay sau khi mở máy, phải trả dao về vị trí điểm tham chiếu của máy. Trước khi tắt máy, không được để dao gần vị trí điểm tham chiếu.
Điều 5
Chú ý quan sát các đèn tín hiệu trên máy khi máy hoạt động. Không được để máy chạy không mà không có người đứng bên cạnh.
Điều 6
Hạn chế di chuyển băng máy quá hành trình làm việc, khi bị quá hành trình phải báo giảng viên phụ trách để xử lý.
Điều 7
Chú ý quan sát khoảng cách giữa dao và phôi trong qua trình rà dao, khi dao gần tiến sát vào phôi, chuyển sang chế độ Handle để rà.
Điều 8
	Chú ý vị trí đài dao và phôi, mâm cặp khi thay dao tự động hoặc bằng nút gọi thay dao.
Điều 9
	Phải thu gọn đầu chống tâm về vị trí an toàn trước khi tắt máy.
Điều 10
	Tuyệt đối không được mang thức ăn, nước uống vào vị trí máy.
Điều 11
[bookmark: _GoBack]	Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ máy sau mỗi ca làm việc, các bề mặt không được sơn phủ phải được bôi dầu để tránh rỉ sét.	
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