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 Câu 1: (3 điểm)
	Một trục được đặt trên hai gối đỡ A, B chịu tác dụng của các lực có trị số F1 = 8 kN, F2 = 12 kN. Xác định áp lực tại các gối đỡ.
[image: ]
Câu 2: (3 điểm)
	Thanh bằng đồng gồm các đoạn AB, BC, CD có kích thước mặt cắt ngang F1 = cm2, F2 = cm2, chịu lực P1 = 10 kN, P2 = 30 Kn, P3 = 40 kN.
a. Vẽ biểu đồ nội lực (1,5 đ)
b. Tính biến dạng dọc tuyệt đối của thanh. Biết E = 1011 N/m2 (1,5 đ)
	
[image: ]


Câu 3: (4 điểm)
Trục có đường kính không đổi, chịu tác dụng của các mômen xoắn: m1 = 20 kNm, m2 = 60 kNm, m3 = 10 kNm, m4 = 30 kNm.
[image: ]
a. Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của trục. (2đ)
b. Tính đường kính của trục. Biết [] = 0,4 0/m; [] = 90 MN/m2; G = 8.1010 N/m2. (2đ)
_______Hết_______
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