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 Câu 1: (3 điểm)
	Một dầm được đặt trên hai gối tựa A, B chịu tác dụng của các lực có trị số F1 = 4 kN, F2 = 6 kN. Xác định áp lực tại các gối tựa.
[image: ]
Câu 2: (3 điểm)
Thanh thép chịu các lực tác dụng P1 = 30kN, P2 = 15kN, P3 = 30kN, P4 = 15kN.
a. Vẽ biểu đồ nội lực (1,5 đ)
b. Xác định ứng suất lớn nhất trong thanh (1,5 đ)
[image: ]
Câu 3: (4 điểm)
Trục có đường kính không đổi d = 6 cm ; chịu tác dụng của các mômen xoắn: m1 = 10 kNm, m2 = 60 kNm, m3 = m4 = 20 kNm.
[image: ]
Hình 2
a. Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của trục. (2đ)
b. Kiểm tra độ bền và độ cứng của trục. Biết [] = 0,4 0/m; [] = 90 MN/m2; G = 8.1010 N/m2. (2đ)

_______Hết_______
[bookmark: _GoBack]GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM
image1.png
AutoCAD 2010 ve.dwg
Output

Annotate

Parametric _ View  Manage ExpressTools &

L0 e BOR B B \£% %% A Linear @ £ Create © Meytayer e W E ®
p— =
@- 3 Y B]@ s -+ | Unsaved Layer State - X /OMultileader ~ £§ Edit = ——sylayer - EN o
Line Move - Multiline *_ Insert Measure Paste
[]is & 83 -9 T Ho | et ~ [ Table ' Edit Attributes ByLayer - o B - =
Modify Layers ~ Annotation ~ Block ~ Properties v | Utiities v | Clipboard

@R

X

Model / Layout1 /

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated] : ~
Dimension text = 9.0000

Command:
(el o]

<

[ NS QO A 1:1 - 12,7 [[E2D Dratting & Annota ~ [P [ [T7]
9

wi x3 oz E me A0

12/27/2016




image2.png
AutoCAD 2010 ve.dwg

Annotate  Parametric  View  Manage  Output  ExpressTools &

75 e BOR B B A 55 A e |5 B @b IR
p— =
@ = ¥ B] & Ah - - || Unsaved Layer State - Y /OMultileader ¥ £5 Edit = ——Bylayer - CN 18]
Line Move - Multiline  *_ Insert Measure Paste
[]is & 83 -9 T Ho | et ~ [ Table ' Edit Attributes ByLayer - o B - =
Modify ~ Layers ~ Annotation ~ Block ~ Properties v | Utilities ~ Clipboard -

@R

-
v
Y
X
[ «[» ¥\ Model { Layout1 /

Command :

~
Command: _mtedit

v

Command :

< >
[ [0« ]Liw [+ o] [MODELEIDIIS QT A 1:1 - 12, JIE292D Drafiing & Annota - [-# [E2IL- 1]
F wi E: | P3 = 4 B G 7:00 PM

12/27/2016




image3.png
AutoCAD 2010

ve.dwg

Annotate  Parametric  View  Manage  Output  ExpressTools &

L0 e BOR B 8 & B 25 %4 A Linear ~
@ -0 ¥ BI& s | unsaved Layer state = \  OMultieader -
Line Move - Multiline
M3 & 88 (1~ 9 ¥cf Mo ~ Text 7 [ Table

Layers ~ Annotation ~

v

iy
O—— X
[ «[» ¥\ Model { Layout1 /

£ Create © MsyLayer - 3 E’ ®
] =
£5 Edit = Bylayer - CN %)
Measure Paste
‘@ Edit Attributes ~ Bylayer - - - B
Block - e S| ies ~ | cinonrs [N

@R

Specify first point of mirror line: Specify second point of mirror line:
Erase source objects? [Yes/No] <N>:

Command :

~

ElEEmEE R

F wg xH

v

< >

/1171 ] T[22 Drafting & Annota~ [ 2 T[T
7:19PM

12/27/2016

LIRS QO]

2 4) B e




