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Câu 1
Dầm AB chịu tác dụng của các lực có trị số F1 = 10 kN, F2 = 12 kN. Xác định phản lực tại các gối tựa A và B.
[image: ]
Câu 2
Một trục máy đang trong giai đoạn tắt máy. Trước khi tắt trục có tốc độ 1800 vòng/phút. Xem như quá trình là chậm dần đều và trục quay được 900 vòng thì dừng hẳn. Xác định gia tốc góc và vận tốc góc của trục từ lúc hãm đến khi trục quay được 40 giây.
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Câu 1
Dầm AB chịu tác dụng của các lực có trị số F1 = 2 kN, F2 = 5 kN. Xác định phản lực tại các gối tựa A và B. Biết a = 0,2m.
[image: ]
Câu 2
Một trục máy đang quay với tốc độ 2700 vòng/phút thì giảm tốc xuống còn 1500 vòng/phút và quay được 350 vòng. Xem như trục quay chậm dần đều. Xác định vận tốc góc và gia tốc góc của trục tại t = 5s.
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Câu 1
Dầm AB chịu tác dụng của các lực có trị số F1 = 0,4 kN, F2 = 0,1 kN. Xác định phản lực tại các gối tựa A và B. 
[image: ]
Câu 2
Một trục máy từ trạng thái đứng yên rồi quay nhanh dần đều, sau 2 phút nó quay được 600 vòng. Tính vận tốc góc, gia tốc góc và số vòng quay của trục sau khi quay được 3 phút.
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Câu 1
Dầm AB chịu tác dụng của các lực có trị số F1 = 0,2 kN, F2 = 0,6 kN. Xác định phản lực tại các gối tựa A và B. 
[image: ]
Câu 2
Một động cơ đang quay với vận tốc n = 1500 vòng/phút thì được hãm lại. Sau khi hãm, động cơ quay chậm dần đều và quay được 100 vòng thì dừng hẳn. Xác định gia tốc góc và vận tốc góc của trục từ lúc hãm đến khi trục quay được 3 giây.

image1.png
AUtoCAD 2010 hong ve. dwg [ 0 oo s FERENENEE

=
£ e BOR®: Huer - |8 & % %82 %% [3) 2o

O T e EIE A /OMultileader | Unsaved Layer State | e FEEE - &

Multiine Measure

- L& B8] Tt~ ETee Q %ok meo - it Atnbutes ~ - ] B

o e~ e T M =





image2.png
ethi.dwe

Home. p =
/f.'.D S BOR B SR 8 259 @Qmm Weyoyer X Linear -
L
lne @7 5| e B1& b - - Unsaved Layer State M{P=1- Bylayer e pome 0| e/ Multieoder -
= L& 38 (- 9 uhF Mo = it Attributes Bytayer v B Ted - ETebe
Draw Modity ~ Layers ~ Block ~ Propertes ~. Utities » | Clipboard Annotation ~
= =

D

HI4[> [H]\_ Model ), Layout! { Layoul2
S Encer property to change
[Color/LAyer/LType/1tScale/Lieight/Thickness/Material /Annotative] :

Command: *Cancel®





image3.png
AutoCAD 2010 hong ve.dwg
o
.%. BOR - A Awmgiar - |6 5% B £8 %% @Qmm ] [
e B | b OMuteader | Unsaved Loyer State =1 = ——bylaver
S@BRI(1] et T @bk Q %o WO -] et Atrbutes + Bytaver

B
ot - T T o~ e v s R

3,5m

Lapautl /] Layoutz

[Color/Lhyer/LType/ ltScale/ LUeight/ Thickness,/ Naterial/ Annotat ive] :
Cormand: *Cancel®

T chuHOL6N ThP




image4.png
AUtOCAD 2010 hong ve. dwg
S)
b BOR B Hunear - 58 & &5 £ 8 29 2 create © Wevarer
3 #- ulleader + | Uns - State - i ———— syt
e B | SN Otutenter - unsaved aer st S e = ByLaye
& @88 - Tet T [ATabe Q Lol WO ~ ' Edit Attributes ~ ByLayer
wodiy ~ Annotation + Layers + Block Propertes +

Utites +

Clipboard

a0 B

T chuHOL6N ThP

1101 ¢




