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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: Cao đẳng nghề
	Học phần: Cơ ứng dụng
	Lớp:  16 CĐN – Ô    Ngày thi:  ____ / ____ / 2017	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1 


 Câu 1: (3 điểm)
Một dầm được đặt trên hai gối tựa A, B chịu tác dụng của các lực có trị số F1 = 4 kN, F2 = 6 kN. Xác định áp lực tại các gối tựa A, B.
[bookmark: _GoBack][image: ]
Câu 2: (3 điểm)
	Thanh thép gồm hai bậc có đường kính d1 = 8cm, d2 = 10cm, chịu các lực tác dụng P1 = 20kN, P2 = 40kN, P3 = 80kN.
a. Vẽ biểu đồ nội lực (1,5 đ)
b. Tính ứng suất trong từng đoạn của thanh (1,5 đ)
	[image: ]


Câu 3: (4 điểm)
Dầm AB có đường kính d = 12 cm; chịu tác dụng của các lực P1 = 600N, P2 = 200N như hình vẽ.
[image: ]
a. Vẽ biểu đồ nội lực của dầm. (3đ)
b. Kiểm tra độ bền của dầm. Biết [σ] = 10 MN/m2. (1đ)

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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	(Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: Cao đẳng nghề
	Học phần: Cơ ứng dụng
	Lớp:  16 CĐN – Ô     Ngày thi:  ____ / ____ / 2017 	
	Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	
	Vẽ phản lực XA, YA, B lên hình (yêu cầu bắt buộc)
Xét hệ lực cân bằng: (1,2, 3,  XA, YA, B)~ 00,25
0,25

Lập các phương trình cân bằng của hệ lực bất kỳ: 
   Rx = RXA – F1. Cos30 = 0
   Ry =  RYA – F2 – F1. Sin30 + RB = 0
   ΣmA(i) =  - F2. 0,4 + F1. Sin30. 0,2 + RB. 0,8 = 0
Giải hệ ta có:
RXA = F1. Cos30 = 3,46 kN
RB = ( F2. 0,4 - F1. Sin30. 0,2)/ 0,8 = 2,5 kN
RYA =  F2 + F1. Sin30 - RB = 4,5 kN

	0,5

0,25


0,5
0,5
0,25
0,5
0,5


	2
	
	
	3,0

	
	a
	Vẽ biểu đồ
Nz1 = P1 = 20 kN
Nz2 = P1 + P2 = 60 kN
Nz3 = P1 + P2 – P3 = -20 kN
Vẽ hình đúng được 0,5 đ
	
0,25
0,25
0,5
0,5

	
	b
	Tính ứng suất
Đoạn AB: 
σAB = Nz1/F1 = 20/(π0,042) = 3978,87 kN/m2
Đoạn BC: 
σBC = Nz2/F1 = 60/(π0,042) = 11942,68 kN/m2
σBC = Nz2/F2 = 60/(π0,052) =7643,31 kN/m2
Đoạn CD: 
σAB = Nz3/F2 = -20/(π0,052) = -2547,77 kN/m2
	

0,50,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25


0,25
0,25

0,5

	3
	
	
	4,0

	
	a.
	 Vẽ biểu đồ
Xác định phẩn lực tại gối A và B (không làm phần này, không thừa nhận đáp án các phần sau)
Phương trình cân bằng:
Ry = RA + RB – P1 – P2 = 0
MA =  8. RB – 2. P1 – 6. P2 = 0
RA = 500 N
RB = 300 N
Biểu đồ Qy: (chia dầm thành các đoạn AC, CD, DB)
Qy1 = RA = 500 N
Qy2 = RA – P1 = -100 N
Qy3 = RA – P1 – P2 = - 300N
VẼ BIỂU ĐỒ: mỗi đoạn vẽ đúng được 0,125 đ
Biểu đồ Mx:
+ Tại A:  = 0
+ Tại C:  = 2. RA = 1000 Nm
+ Tại D:  = 6. RA – 4. P1  = 600 Nm
+ Tại B:  = 0
VẼ BIỂU ĐỒ: mỗi đoạn vẽ đúng được 0,125 đ
	



0,25
0,25
0,125
0,125

0,25
0,25
0,25
0,375

0,125
0,25
0,25
0,125
0,375

	
	b.
	Kiểm tra độ bền của dầm
Áp dụng điều kiện bền:
                       σmax =  ≤ [σ]
Thấy:  τmax =  = 1000/(0,1. 0,123) = 5,79 MN/m2 <  [σ] = 10M N/m2
Vậy dầm đảm bảo bền.
	


0,25

0,5


0,25



_______Hết_______
         
  
	TRƯỞNG BỘ MÔN
	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

	(Ký và ghi rõ họ tên)
	(Ký và ghi rõ họ tên)

	




Nguyễn Duy Hải
	




Dương Thị Hồng
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