CÂU HỎI ÔN TẬP 
Bài tâp 1. Hệ lực không gian
Hình lập phương ABCDEFGO có các cạnh bằng 2m, các lực được đặt tại các đỉnh E, G và D có trị số: F1 = 10 N, F2 = 20N, F3 = 30 N.
a. Xác định hình chiếu của véc tơ chính lên các trục tọa độ.
b. Xác định mô men chính đối với các trục tọa độ. 
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Bài tập 2. Chuyển động quay của vật rắn
1. Một trục máy đang quay với tốc độ 1500 vòng/phút thì giảm tốc xuống còn 600 vòng/phút và quay được 450 vòng. Xem như trục quay chậm dần đều
a. Xác định gia tốc góc của trục trong giai đoạn giảm tốc đó. 
b. Xác định tốc độ quay của trục ứng với thời điểm trục quay được 6 giây. 
2. Một trục máy từ trạng thái đứng yên rồi quay nhanh dần đều, sau 60 giây nó quay với tốc độ 1500 vòng/phút. 
a. Xác định gia tốc góc của trục trong giai đoạn giảm tốc đó. 
b. Xác định tốc độ quay và số vòng quay của trục ứng với thời điểm trục quay được 2 phút. 

3. Một động cơ đang quay với vận tốc n = 1500 vòng/phút thì được hãm lại. Sau khi hãm, động cơ quay chậm dần đều và quay được 100 vòng thì dừng hẳn. 
a. Xác định gia tốc góc của trục trong giai đoạn giảm tốc đó. 
b. Xác định tốc độ quay của trục ứng với thời điểm trục quay được 3 giây. 
4. Một trục máy trong giai đoạn giảm tốc quay chậm dần đều, từ vận tốc 1800 vòng/phút xuống còn 900 vòng/phút mất thời gian 2 phút .
a. Xác định gia tốc góc của trục trong giai đoạn giảm tốc đó. 
b. Xác định tốc độ quay và số vòng quay của trục ứng với thời điểm trục quay được 40s. 

Bài tập 3. Hệ lực phẳng
	Câu 1
Dầm chịu tác dụng của các lực P1 = 800 N, P2 = 400 N, m = 80 Nm. Xác định phản lực tại các gối tựa.
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	Câu 2

Dầm chịu tác dụng của các lực F1 = 80 N, F2 = 20 N, m = 10 Nm. Xác định phản lực tại các gối tựa.
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	Câu 3

Dầm chịu tác dụng của các lực P1 = 900 N, P2 = 200 N, m = 80 Nm. Xác định phản lực tại các gối tựa.
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	Câu 4
Một dầm được đặt lên hai gối tựa, chịu tác dụng của các lực: F1 = 700 N, F2 = 1200 N, m = 500 Nm. Xác định phản lực tại các gối tựa. 
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