
	Đề 1
Hình hộp chữ nhật ABCDEFGO có các cạnh OA = 1m, OG = 2m, OE = 1m, các lực có trị số:
F1 = 60 N, F2 = 80N, F3 = 100 N
a. Xác định hình chiếu của các lực lên hệ trục tọa độ Oxyz (5đ).
b. Xác định mô men của các lực với các trục (5đ).
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	Đề 3
Hình hộp chữ nhật ABCDEFGO có các cạnh OA = 1m, OG = 2m, OE = 1m, các lực có trị số:
F1 = 10 kN, F2 = 30 kN, F3 = 50 kN
a. Xác định hình chiếu của các lực lên hệ trục tọa độ Oxyz (5đ).
b. Xác định mô men của các lực với các trục (5đ).
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	Đề 6
Hình hộp chữ nhật ABCDEFGO có các cạnh OA = 1m, OG = 2m, OE = 1m, các lực có trị số:
F1 = 800 N, F2 = 1600 N, F3 = 600 N
a. Xác định hình chiếu của các lực lên hệ trục tọa độ Oxyz (5đ).
b. Xác định mô men của các lực với các trục (5đ).
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	Đề 8
Hình hộp chữ nhật ABCDEFGO có các cạnh OA = 1m, OG = 2m, OE = 1m, các lực có trị số:
F1 = 8 kN, F2 = 16 kN, F3 = 6 kN
a. Xác định hình chiếu của các lực lên hệ trục tọa độ Oxyz (5đ).
b. Xác định mô men của các lực với các trục (5đ).
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	Đề 9
Hình hộp chữ nhật ABCDEFGO có các cạnh OA = 1m, OG = 2m, OE = 1m, các lực có trị số:
F1 = 10 kN, F2 = 12 kN, F3 = 15 kN
a. Xác định hình chiếu của các lực lên hệ trục tọa độ Oxyz (5đ).
b. Xác định mô men của các lực với các trục (5đ).
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	Đề 11
Hình hộp chữ nhật ABCDEFGO có các cạnh OA = 1m, OG = 2m, OE = 1m, các lực có trị số:
F1 = 10 kN, F2 = 12 kN, F3 = 15 kN
a. Xác định hình chiếu của các lực lên hệ trục tọa độ Oxyz (5đ).
b. Xác định mô men của các lực với các trục (5đ).
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	Đề 12
Hình hộp chữ nhật ABCDEFGO có các cạnh AC = 1m, CD = 2m, EC = 1m, các lực có trị số:
F1 = 12 kN, F2 = 20 kN, F3 = 18 kN
a. Xác định hình chiếu của các lực lên hệ trục tọa độ Oxyz (5đ).
b. Xác định mô men của các lực với các trục (5đ).
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	Đề 14
Hình hộp chữ nhật ABCDEFGO có các cạnh AD = 1m, CD = 2m, ED = 1m, các lực có trị số:
F1 = 100 kN, F2 = 200 kN, F3 = 100 kN
a. Xác định hình chiếu của các lực lên hệ trục tọa độ Oxyz (5đ).
b. Xác định mô men của các lực với các trục (5đ).
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	Đề 15
Hình hộp chữ nhật ABCDEFGO có các cạnh AD = 1m, CD = 2m, ED = 1m, các lực có trị số:
F1 = 600 kN, F2 = 200 kN, F3 = 400 kN
a. Xác định hình chiếu của các lực lên hệ trục tọa độ Oxyz (5đ).
b. Xác định mô men của các lực với các trục (5đ).
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	Đề 17
Hình hộp chữ nhật ABCDEFGO có các cạnh AD = 1m, CD = 2m, ED = 1m, các lực có trị số:
F1 = 400 kN, F2 = 200 kN, F3 = 100 kN
a. Xác định hình chiếu của các lực lên hệ trục tọa độ Oxyz (5đ).
b. Xác định mô men của các lực với các trục (5đ).
	[image: ]





	Đề 18
Hình hộp chữ nhật ABCDEFGO có các cạnh OE = 1m, OG = 2m, OC = 1m, các lực có trị số:
F1 = 40 kN, F2 = 20 kN, F3 = 60 kN
a. Xác định hình chiếu của các lực lên hệ trục tọa độ Oxyz (5đ).
b. Xác định mô men của các lực với các trục (5đ).
	[image: ]





	[bookmark: _GoBack]Đề 20
Hình hộp chữ nhật ABCDEFGO có các cạnh OE = 1m, OG = 2m, OC = 1m, các lực có trị số:
F1 = 1000 N, F2 = 2000 N, F3 = 2000 N
a. Xác định hình chiếu của các lực lên hệ trục tọa độ Oxyz (5đ).
b. Xác định mô men của các lực với các trục (5đ).
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	Đề 13
Hình hộp chữ nhật ABCDEFGO có các cạnh OE = 1m, OG = 2m, OC = 1m, các lực có trị số:
F1 = 200 kN, F2 = 200 kN, F3 = 200 kN
a. Xác định hình chiếu của các lực lên hệ trục tọa độ Oxyz (5đ).
b. Xác định mô men của các lực với các trục (5đ).
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	Đề 14
Hình hộp chữ nhật ABCDEFGO có các cạnh OE = 1m, OG = 2m, OC = 1m, các lực có trị số:
F1 = 12 kN, F2 = 20 kN, F3 = 16 kN
a. Xác định hình chiếu của các lực lên hệ trục tọa độ Oxyz (5đ).
b. Xác định mô men của các lực với các trục (5đ).
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	Đề 15
Hình hộp chữ nhật ABCDEFGO có các cạnh OE = 1m, OG = 2m, OC = 1m, các lực có trị số:
F1 = 10 kN, F2 = 20 kN, F3 = 10 kN
a. Xác định hình chiếu của các lực lên hệ trục tọa độ Oxyz (5đ).
b. Xác định mô men của các lực với các trục (5đ).
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	Đề 16
Hình hộp chữ nhật ABCDEFGO có các cạnh OE = 1m, OG = 2m, OC = 1m, các lực có trị số:
F1 = 160 kN, F2 = 200 kN, F3 = 120 kN
a. Xác định hình chiếu của các lực lên hệ trục tọa độ Oxyz (5đ).
b. Xác định mô men của các lực với các trục (5đ).
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	Đề 17
Hình hộp chữ nhật ABCDEFGO có các cạnh OE = 1m, OG = 2m, OC = 1m, các lực có trị số:
F1 = 100 kN, F2 = 100 kN, F3 = 100 kN
a. Xác định hình chiếu của các lực lên hệ trục tọa độ Oxyz (5đ).
b. Xác định mô men của các lực với các trục (5đ).
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	Đề 18
Hình hộp chữ nhật ABCDEFGO có các cạnh OE = 1m, OG = 2m, OC = 1m, các lực có trị số:
F1 = 50 kN, F2 = 60 kN, F3 = 60 kN
a. Xác định hình chiếu của các lực lên hệ trục tọa độ Oxyz (5đ).
b. Xác định mô men của các lực với các trục (5đ).
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	Đề 19
Hình hộp chữ nhật ABCDEFGO có các cạnh OE = 1m, OG = 2m, OC = 1m, các lực có trị số:
F1 = 100 kN, F2 = 200 kN, F3 = 300 kN
a. Xác định hình chiếu của các lực lên hệ trục tọa độ Oxyz (5đ).
b. Xác định mô men của các lực với các trục (5đ).
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	Đề 20
Hình hộp chữ nhật ABCDEFGO có các cạnh OE = 1m, OG = 2m, OC = 1m, các lực có trị số:
F1 = 300 kN, F2 = 400 kN, F3 = 500 kN
a. Xác định hình chiếu của các lực lên hệ trục tọa độ Oxyz (5đ).
b. Xác định mô men của các lực với các trục (5đ).
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