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MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong bài học này học sinh có khả năng :

1.Về kiến thức:

 +Trình bày được định nghĩa thanh chịu xoắn thuần túy

 + Trình bày được phương pháp xác định mômen xoắn nội lực 

2.Về kỹ năng:

 + Vẽ được biểu đồ mômen xoắn nội lực
3.Về thái độ:

 + Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập
NỘI DUNG BÀI HỌC    
5.1 Định nghĩa
Thanh chịu xoắn thuần túy là thanh mà ngoại lực tác dụng là các ngẫu lực hay các mômen có chiều quay ngược nhau và có mặt phẳng tác dụng trùng với các mặt cắt ở trong thanh. 

Ví dụ:Mũi khoan, trục động cơ, trục hộp giảm tốc…                                                                                            
5.2 Nội lực và biểu đồ mômen xoắn nội lực
5.2.1. Nội lực
Xét thanh thẳng có tiết diện tròn chịu tác dụng của các mô men như hình vẽ (Hình 5-1)

Dùng  phương pháp mặt cắt để xác định nội lực.

Ta xác định được mô men xoắn nội lực Mz có:

    - Phương: Trùng với mặt cắt ngang của thanh

    - Trị số: Bằng tổng đại số của mômen ngoại lực tác dụng.
*Quy ước dấu 

Mômen xoắn nội lực : Ký hiệu : Mz 


+ Nhìn từ bên ngoài vào mặt cắt thấy mômen Mz quay cùng chiều kim đồng hồ thì Mz mang dấu dương.


+ Nhìn từ bên ngoài vào mặt cắt thấy mômen Mz quay ngược chiều kim đồng hồ thì Mz mang dấu âm.

- Đơn vị: N.m,  KN.m, …
5.2.2. Biểu đồ nội lực

 Các bước vẽ biểu đồ nội lực.

  - Bước 1: Xác định phản lực liên kết (nếu cần)

  - Bước 2: Chia đoạn cho thanh, dựa trên cơ sở  vị trí tác dụng của mômen tương ứng với một điểm ,hai điểm liên tiếp là một đoạn.

  - Bước 3: Xác định nội lực trong từng đoạn

            + Dùng phương pháp mặt cắt ,cắt thanh làm hai phần ,giữ lại 


  một phần để khảo sát

            + Đặt nội lực vào mặt cắt (giả định nội lực Mz dương )

            + Viết phương trình cân bằng và giải các phương trình 
[image: image1.wmf]Þ

 giá trị của nội lực                           

      - Bước 4: Vẽ biểu đồ nội lực.

   + Kẻ đường thẳng song song với trục thanh gọi là đường không.

   + Kẻ các đoạn thẳng song song với nhau và vuông góc với đường không 

             + Điền dấu ,điền giá trị nội lực.
Bài tập áp dụng:

 1.Cho thanh chịu xoắn thuần túy như trên ( hình 5-2) : m1 = 20KNm, m2= 60KNm.  Vẽ biểu đồ nội lực cho thanh ?


Bài làm
- B1: Xác định phản lực liên kết (Hình5-3)

 Ta có phương trình cân bằng
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- B2: Chia đoạn cho thanh: AB, BC

- B3: Xác định nội lực trên từng đoạn

+ Xét đoạn AB:Cắt AB bởi mặt phẳng (1-1), xét cân bằng phần bên phải, ta có:

     
[image: image4.wmf]0

1

2

1

1

=

+

-

-

m

m

M

Z

 


[image: image5.wmf]KN

m

m

M

Z

20

30

50

1

2

1

1

=

-

=

-

=

Þ

-

+ Xét đoạn BC: Cắt BC bởi mặt cắt (2-2), xét cân bằng phần bên phải, ta có:
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- B4: Vẽ biểu đồ nội lực

  (Hình5-3)
  *Nhận xét : Nhìn vào biểu đồ ta thấy đoạn AB là nguy hiểm nhất 
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Hình 5-1
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Hình 5-2
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