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	   1

	TT
	Làm gì?
	Làm như thế nào?
	Tại sao?
	Hình vẽ minh họa

	1
	Ñoïc vaø nghieân cöùu baûn veõ, kieåm tra phoâi, xaùc ñònh chuaån coâng ngheä.
	Duøng thöôùc kieåm tra löôïng dö phoâi theo baûn ve.õ
	Hieåu roõ caùc kích thöôùc, dung sai vaø yeâu caàu kyõ thuaät cuûa saûn phaåm.

	Baûn veõ keøm theo.

	2
	Choïn: Maùy, gaù, dao, phoâi, duïng cuï ño.
	Maùy: Caùc loaïi maùy tieän hieän coù cuûa tröôøng.

Gaù: Maâm caëp 3 vaáu 4 vaáu.

Dao: Tieän 450 ñaàu cong.
Phoâi:  Söû duïng laïi phoâi baøi taäp tröôùc.
Duïng cuï ño: Thöôùc caëp 1/20, 1/50.
	Choïn maùy coù coâng suaát vaø ñieàu kieän gia coâng phuø hôïp.

Gaù keïp thuaän lôïi deã daøng.

Dao tieän phuø hôïp vôùi ñieàu kieän gia coâng.

Phoâi: BT tröôùc.

Duïng cuï ño: Thoâng duïng, deã thao taùc khi ño kieåm.
	  



	3


	-  Gaù dao vaø phoâi leân maùy.


	-  Gaù dao ñaàu cong 450 leân oå dao.
-  Chænh dao ngang taâm. 

-  Ñònh vò chi tieát treân maâm caëp töï ñònh taâm hoaëc maâm caëp khoâng töï ñònh taâm.

+ Ñaàu phoâi loù ra khoûi maët ñaàu vaáu caëp khoaûng 40 mm. 
* Löu yù: tuyeät ñoái khoâng duøng caùnh tay ñoøn noái theâm vaøo chìa khoaù maâm caëp ñeå sieát, sau khi keïp chaët hoaëc thaùo phoâi  phaûi laáy chìa khoùa maâm caëp ra khoûi  maâm caëp ñeå traùnh tai naïn coù theå xaûy ra.
	-  Laø dao duøng ñeå tieän maët ñaàu, tieän truï.

- Xem laïi baøi caùch gaù dao.

-  Gaù phoâi quaù daøi seõ keùm cöùng vöõng, gia coâng trôû neân khoù khaên hôn. Maët khaùc chieàu daøi ñoaïn gia coâng chæ coù 15 mm  neân khoâng caàn gaù phoâi quaù daøi.
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	-   Vaït maët chi tieát:


	Choïn:
n= 200 ( 500 voøng/phuùt.

S= tay (( 0,2mm/voøng).

t = 0,5(1  mm.

 - Duøng dao ñaàu cong 450 ñeå vaït maët ñaàu.
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	-  Tieän thoâ: 

 ( 50 ñeán ( 48,5 x14,5

	Choïn:
n= 200 ( 400 voøng/phuùt.

S= tay (( 0,2mm/voøng).

t = 0,75 mm.

+  Laáy daáu chieàu daøi 14,5 mm treân ñoaïn truï ( 50 baèng dao ñaàu cong 450: cho truïc chính quay thuaän. Cho dao chaïm vaøo maët truï phía ngoøai (saùt vôùi maët ñaàu chi tieát), luøi dao ra khoûi vuøng caét goït. Quay tay quay du xích baøn tröôït doïc phuï veà phía uï tröôùc maùy tieän (cuøng chieàu kim ñoàng hoà), moät ñoaïn =14,5mm. Quay du xích baøn tröôït ngang cho dao chaïm vaøo maët truï chi tieát (khi laáy daáu truïc chính phaûi quay). 

+ Duøng thöôùc caëp kieåm tra sô boä ñoaïn chieàu daøi 14,5 mm vöøa laáy daáu.

+ Tieän thoâ kích thöôùc  (48,5 x14,5;  chöøa löôïng dö ñeå gia coâng tinh.

+ Duøng thöôùc caëp kieåm tra ñöôøng kính vaø chieàu daøi sau khi gia coâng thoâ.
	-  Laáy daáu ñeå tieän ñuùng chieàu daøi.

-  Kieåm tra laïi ñoaïn chieàu daøi vöøa laáy daáu.

 - Xaùc ñònh chính xaùc löôïng dö gia coâng tinh.
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	-  Tieän tinh:
( 48,5 ñeán (48 x15

	Choïn:
n= 300 ( 500 voøng/phuùt.

S= tay (( 0,05mm/voøng).

t = 0,25 mm.

+ Tieän tinh 1 ñoaïn ngaén (coù theå ñöa thöôùc caëp vaøo kieåm tra), laøm daáu treân du xích baøn tröôït ngang, luøi dao ra khoûi vuøng caét goït, duøng thöôùc caëp kieåm tra kích thöôùc (48(0,2. 
· Neáu kích thöôùc ñaït yeâu caàu, 
+ Duøng thöôùc caëp kieåm tra ñöôøng kính vaø chieàu daøi.


	- Löôïng dö 2mm, söû duïng dao coù goùc nghieâng chính ( = 450 khi tieän ñuùng ñöôøng kính ((48 ( 0,2  khoâng caàn vaùt caïnh 1x450 kích thöôùc truï phía trong.
- Ñaûm baûo kích thöôùc naèm trong dung sai cho pheùp.
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	-  Vaùt caïnh 1x450: 


	Choïn:
n= 200 ( 500 voøng/phuùt.

S= tay (( 0,2mm/voøng).

t = 1 mm.

- Cho dao chaïm vaøo caïnh goùc vuoâng cuûa maët ñaàu, quay tay quay du xích baøn tröôït doïc phuï cho dao tieán theo chieàu ngang 1mm.


	- Dao 450 gaù thaân dao vuoâng goùc khi vaùt caïnh chæ caàn thöïc hieän böôùc moät phía (doïc hoaëc ngang).
- Löôïng dö 2mm, söû duïng dao coù goùc nghieâng chính (= 450  khi tieän ñuùng ñöôøng kính (( 48(0,2  khoâng caàn vaùt caïnh 1x450 kích thöôùc truï phía trong.
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