		
		
		
		

	
	


CHƯƠNG X. TRUYỀN ĐỘNG ĐAI
Bài tập 1 ( Số thứ tự lẻ )
Cho bộ truyền đai thang có P1= 8kW, n1=800 vòng/phút, tỉ số truyền u= 5,5. Cho khoảng cách trục sơ bộ là a=0,97d2. Bỏ qua hệ số trượt.


- Chọn loại đai theo tiêu chuẩn cho bộ truyền. 


- Xác định đường kính bánh đai dẫn, bị dẫn theo tiêu chuẩn và kiểm tra sai số tỉ số truyền với sai số tỉ số truyền cho phép 8%. ( (u ≤ 9.5%. 


- Xác định chiều dài dây đai theo tiêu chuẩn. 


- Tính lại khoảng cách trục chính xác với sai số cho phép 2%((a ≤ 3%. 
Bài tập 2 ( Số thứ tự chẵn )
Cho bộ truyền đai thang có P1= 7.5kW, n1=968 vòng/phút, tỉ số truyền 
u= 3,6. Cho khoảng cách trục sơ bộ là a=0,97d2. Bỏ qua hệ số trượt.


- Chọn loại đai theo tiêu chuẩn cho bộ truyền. 


- Xác định đường kính bánh đai dẫn, bị dẫn theo tiêu chuẩn và kiểm tra sai số tỉ số truyền với sai số tỉ số truyền cho phép  2% ( (u ≤ 3%. 


- Xác định chiều dài dây đai theo tiêu chuẩn. 


- Tính lại khoảng cách trục chính xác với sai số cho phép 6% ((a ≤ 7%. 
