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MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

1.Về kiến thức:

 +Trình bày được điều kiện bền và ba bài toán cơ bản.

2.Về kỹ năng:

 + Tính toán được ba bài toán cơ bản của thanh chịu xoắn thuần túy theo điều kiện bền.

3.Về thái độ:

 + Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 

 Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình SBVL, Bài giảng, Laptop , máy chiếu …

5.3. Điều kiện bền và ba bài toán cơ bản.
5.3.1. Điều kiện bền

Điều kiện cần và đủ để thanh chịu xoắn thuần túy đảm bảo độ bền là ứng suất sinh ra trên mặt cắt ngang của thanh phải nhỏ hơn hoặc bằng ứng suất cho phép.
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Nếu chi tiết đảm bảo điều kiện trên nó sẽ đảm bảo độ bền khi chịu lực. 

3.1.2. Ba bài toán cơ bản

a. Kiểm tra bền

Từ điều kiện bền ta có công thức kiểm tra độ bền : 
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 EMBED Equation.3 [image: image3.wmf]
+ Với mặt cắt ngang của thanh có tiết diện tròn đặc :  
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+ Với mặt cắt ngang của thanh có tiết diện tròn rỗng :  
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- Tìm ứng suất lớn nhất

- So sánh ứng suất lớn nhất với ứng suất cho phép

- Kết luận

+ Nếu 
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thanh đủ bền

+ Nếu 
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b. Xác định kích thước mặt cắt ngang hợp lý

Từ điều kiện bền ta có
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+ Với mặt cắt ngang của thanh có tiết diện tròn đặc :  

Ta xác định được đường kính hợp lý của thanh là
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* Chú ý: Nên chọn đường kính hợp lý của thanh trong khoảng: 
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c. Xác định lực tác dụng hợp lý
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BÀI TẬP ÁP DỤNG:
Bài 1 : Cho một trục đặc chịu lực như hình vẽ. Biết [image: image21.png]


 = 12KNm, [image: image23.png]


 = 18KNm , 
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 = 12 KNm , [image: image27.png]


 = 6 KNm. Biết trục có đường kính trong không đổi d = 5cm.

Hãy kiểm tra độ bền của thanh AB .Biết [(] = 60 KN/ cmeq \l(\o\ac(2, ))     
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