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NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(2,5điểm)
	Vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển bơm xăng loại L – EFI (không qua ECU, dùng bộ đo gió van trượt).
	

	
	Đáp án câu 1
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	1,5 đ

	
	Khoaù ñieän (coâng taéc maùy) baät ôû vò trí ON, ñoäng cô döøng.

·  Doøng ñieän chaïy töø cöïc IG coâng taéc maùy ñeán cuoän daây rôøle chính, sau ñoù veà mass. Rôøle chính hoaït ñoäng.

·  Rôøle môû maïch (rôøle bôm) khoâng hoaït ñoäng, bôm xaêng khoâng hoaït ñoäng. 

Khi khôûi ñoäng ñoäng cô, doøng ñieän chaïy töø  cöïc ST cuûa khoaù ñieän (coâng taéc maùy) ñeán cuoän daây L2 cuûa rôøle môû maïch, sau ñoù veà mass.  Tieáp ñieåm ñöôïc huùt xuoáng, ñoùng laïi, doøng ñieän chaïy ñeán bôm xaêng. Cuøng luùc ñoù taám ño trong boä ño gioù (caûm bieán löu löôïng khí) cuõng ñöôïc môû bôûi gioù ñi vaøo xylanh vaø coâng taéc bôm xaêng cuõng ñöôïc ñoùng laïi (chaân FC  noái vôùi E), cuoän daây L1 hoaït ñoäng trong suoát quaù trình ñoäng cô hoaït ñoäng. 


	0,5 đ

	
	Khi ñoäng cô khôûi ñoäng xong, chaân ST coâng taéc maùy khoâng coøn ñieän, luùc naøy tieáp ñieåm trong rôøle môû maïch ñöôïc ñoùng bôûi cuoän daây L1. 

Ñieän trôû R vaø tuï ñieän C trong rôøle môû maïch, muïc ñích laø ngaên khoâng cho tieáp ñieåm  môû ra, thaäm chí khi doøng ñieän qua cuoän daây L1 giaûm xuoáng do söï giaûm ñoät ngoät löôïng khí naïp. Noù cuõng coù taùc duïng huùt tia löûa ñieän ñeå baûo veä tieáp ñieåm. 


	0,5 đ

	Câu 2

(2,5điểm)
	Vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện hệ thống xông máy động cơ dầu sử dụng rờ – le xông sáu chân, có bộ điều khiển bugi xông (công dụng như đèn báo xông) cho động cơ sáu xy lanh.
Đáp án câu 2
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	1,5 đ


	
	· Công tắc khởi động ở vị trí “G” 

Một mạch điện được tạo thành từ cực dương ắcquy=>cực AM công tắc khởi động=>cực G công tắc khởi động=>cực g rơle bugi sấy (xông)=>cuộn L1=>mass, làm cuộn L1 hút và đóng tiếp điểm P1.

Việc này tạo ra 1 mạch điện từ cực dương ắcquy =>cực B rơle bugi sấy=> tiếp điểm P1=> bộ điều khiển bugi=>các bugi xông=>mass. Dòng điện làm các bugi xông tỏa nhiệt và cũng làm cuộn dây trong bộ điều khiển bugi trên bảng táp-lô nóng đỏ, để báo rằng bugi xông đang được nung nóng.


	0,5 đ

	
	· Công tắc khởi động ở vị trí “START” 
Một mạch điện được tạo thành từ cực ST của rơle bugi sấy=>cuộn L2=>mass, làm cuộn L2 hút và đóng tiếp điểm P2. Vì vậy, tạo ra một  mạch điện từ  cực dương ắcquy=>cực B rơle bugi sấy=>  các bugi xông =>mass. Lúc này bộ điều khiển bugi không hoạt động.


	0,5 đ

	Câu 3

(2,5điểm)
	Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên ô tô trong trường hợp xe ô tô chuyển động lên dốc, tăng tốc có kéo móc?

Đáp án câu 3
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Trong đó : 

   G : Trọng lượng của toàn bộ ôtô  

   Z1,Z2  : Phản lực pháp tuyến của mặt đường tác  dụng lên bánh xe ở cầu    trước và cầu sau 

   Pf1 , Pf2  : Lực cản lăn ở cầu trước và cầu sau của ôtô 

   Mf1 , Mf2 : Moment cản lăn ở các bánh xe cầu trước và cầu sau 

                          Mf1 + Mf2 = Mf = G. f .rb .cos(  (1)
   Pw : Lực cản không khí

   Pm : Lực cản ở móc kéo 

   Pj : Lực quán tính khi ôtô chuyển động 

   Pk : Lực kéo tiếp tuyến 

   Pi : Lực cản lên dốc  Pi =G.sin( (2)

   L : Chiều dài cơ sở của xe 

   a, b : Khoảng cách từ trọng tâm đến trục bánh xe trước và sau 

   hg : Chiều cao trọng tâm của ôtô 

   hw : Khoảng cách từ điểm đặt lực của không khí đến mặt đường. Trong tính toán để đơn giản coi  hw( hg 


	1,5 đ
1,0 đ

	Câu 4

(2,5điểm)
	a) Vẽ sơ đồ mạch nạp điện máy phát điện AC với tiết chế tiếp điểm rung 2 rơ le Toyota.
Đáp án câu 4
	

	
	
	1,5 đ

	
	b) Trình bày nguyên lý làm việc máy phát điện AC với tiết chế tiếp điểm rung 2 rơ le Toyota.      
	

	
	Khoùa ñieän môû ​​– ñoäng cô chöa noå  

            + Doøng ñieän (+) aéc quy 
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 caàu chì 
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 coâng taéc 
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 caàu chì 
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 cöïc IG tieát cheá 
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 EMBED Equation.3  [image: image9.wmf]®

 cöïc F tieát cheá 
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 cöïc F maùy phaùt 
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 choåi than 
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 cöïc E maùy phaùt 
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 mass kích töø maùy phaùt ñieän.

            + Ñoàng thôøi ñieän cuõng ñi qua ñeøn baùo naïp cöïc L tieát cheá 
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 cöïc E tieát cheá  
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 mass, ñeøn baùo naïp saùng .

Ñoäng cô hoaït ñoäng töø toác ñoä thaáp ñeán toác ñoä trung bình 
   Sau khi ñoäng cô noå vaø roto quay, ñieän aùp sinh ra trong cuoän stato vaø ñieän aùp trung tính taùc duïng leân rôle tieát cheá neân ñeøn baùo naïp taét cuøng luùc ñieän aùp ra cuõng taùc duïng leân cuoän tieát cheá vaø doøng kích töø taêng hay giaûm do ñieàu khieån traïng thaùi cuûa tieáp ñieåm PL
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 ñoùng môû vôùi PL
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 ñeå doøng kích töø chaïy qua hoaëc khoâng chaïy qua ñieän trôû R .

 
	0,5 đ

	
	Ñoäng cô hoaït ñoäng töø toác ñoä trung bình ñeán toác ñoä cao 
Khi toác ñoä ñoäng cô taêng, ñieän aùp sinh ra bôûi cuoän roto taêng vaø löïc keùo cuûa cuoän tieát cheá trôû neân maïnh hôn laøm cho tieáp ñieåm PL
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 tieáp xuùc vôùi PL
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 doøng ñieän kích töø bieán maát. Tuy nhieân tieáp ñieåm P
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 cuûa rôle tieát cheá seõ khoâng taùch khoûi P
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 vì ñieän aùp trung tính ñöôïc duy trì do töø cuûa roto.

	0,5 đ

	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)


	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.
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